










鄂环东审字〔2022〕40号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
内蒙古宝正石英砂有限公司石英砂
深加工建设项目环境影响
报告表的批复

内蒙古宝正石英砂有限公司：
你单位报送的由内蒙古中政国环工程顾问有限公司编制的《内蒙古宝正石英砂有限公司石英砂深加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，我局对你单位实施了处罚，罚款已缴纳。你单位必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区枳机塔建材园区16号厂房。项目总占地面积25000平方米，总投资2200万元，其中环保投资300万元。主要建设内容及规模：本项目场地为租赁，将原有全封闭厂房作为石英砂水洗车间，主要进行石英砂筛分、摩擦、球磨等工序；已建成的石英砂酸洗车间内设8个酸洗罐，加草酸对石英砂进行酸洗；项目配套建设防渗工程、环保工程等。项目建成后年处理石英砂36.85万吨，年生产规格型号为24目-140目水洗砂成品6.7万吨、规格型号大于24目的水洗砂成品3.35万吨、规格型号为24目-140目酸洗砂成品25.5万吨。本项目二氧化硫和氮氧化物总量分别为0.01吨/年和2.40吨/年（鄂环气字〔2022〕16号）。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。  
1、 运营期酸洗废气和氢氟酸储存罐废气经废气处理塔处理后由一根15米高排气筒排放。运营期燃气锅炉废气经8米高烟囱排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉浓度限值。项目废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、 运行期生产废水全部循环利用，不外排；生活污水经厂区化粪池沉淀后定期拉运处置。
3、 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4、 地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
5、 妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。非正常情况下泄露的危险废物及冲洗水进入应急事故池中，收集后交由有资质单位处置。
6、 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
7、 按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
8、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。
9、 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
10、 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。                                                                                                 
11、 [bookmark: _GoBack]该项目如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。





鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2022年9月23日  
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