










鄂环东审字〔2023〕3号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
[bookmark: _Hlk105696942]内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿
新建2#风井建设项目环境
影响报告表的批复

内蒙古双欣矿业有限公司：
你单位报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿新建2#风井建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于新建项目，位于东胜区铜川镇内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿1#回风立井工业广场内。项目总占地面积2858.75平方米，总投资5619.61万元，其中环保投资58万元。主要建设内容及规模：新建回风立井1座，风井井筒垂深211.7m，建成后用于矿井回风兼做安全出口；配套建设通风机房、控制室、配电操控室等。
[bookmark: _GoBack]《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。  
1、 加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。挖方过程中表土方与弃土方分开放置，施工结束后进行生态恢复；风井掘进矸石、钻井泥浆、开挖弃土全部回填。
2、 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
3、 运营期废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。
4、 运营期不产生生产废水，不新增生活污水。
5、 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
6、 妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。
7、 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
8、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。
9、 你单位须在本项目影响范围内的养殖户搬迁完毕后，方可开工建设。
10、 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
11、 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。                                                                                                 
12、 该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。



鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2023年2月25日  
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