










鄂环东审字〔2023〕5号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
鄂尔多斯市泰纳非金属制品有限公司
玻化微珠珍珠岩建设项目环境
影响报告表的批复

鄂尔多斯市泰纳非金属制品有限公司：
你单位报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《鄂尔多斯市泰纳非金属制品有限公司玻化微珠珍珠岩项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于新建项目，位于鄂尔多斯装备制造产业园祥和路5号。项目总占地面积2600平方米，总投资500万元，其中环保投资138.2万元。主要建设内容及规模：租赁全封闭厂房一座，厂房内进行分区（生产区、原料区、成品区），主体工程、辅助工程及储运工程均依托原有,在生产区内新建1条15000吨/年玻化微珠生产线。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。  
1、 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、 运营期物料储存、装卸、输送、生产过程全封闭。预热炉废气经处理后由15米高排气筒排放,其中颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属加热炉二级标准，二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤炉窑二级标准，氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。成品分离颗粒物经处理后由15米高排气筒排放,参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。项目废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
3、 运营期不产生生产废水。生活污水经厂区化粪池沉淀后排入园区污水管网。
4、 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
5、 妥善处置各类固体废弃物。运营期产生的除尘灰收集后外售综合利用。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。
6、 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
7、 按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
8、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
9、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。
10、 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
11、 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。                                                                                                 
12、 [bookmark: _GoBack]该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。




鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2023年3月3日  
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