










鄂环东审字〔2023〕19号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
呼包鄂成品油管道鄂尔多斯末站与
鄂尔多斯油库互联互通工程建设
项目环境影响报告表的批复

国家管网集团北方管道有限责任公司呼和浩特输油气分公司:
[bookmark: _GoBack]你单位报送的由青岛中油华东院安全环保有限公司编制的《呼包鄂成品油管道鄂尔多斯末站与鄂尔多斯油库互联互通工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目属于技术改造项目，位于东胜区罕台镇查干村高家梁。项目临时占地面积5000平方米。总投资879万元，其中环保投资28万元。主要建设内容及规模：本工程在鄂尔多斯末站工艺设备区柴油和汽油出站管线干线处设置动火点，新建2条输油管道（柴油、汽油各一条）。管道线路位于呼包鄂管道鄂尔多斯末站西侧，站内架空敷设，管道由鄂尔多斯末站西侧围墙出站，埋地敷设穿越站前道路，向北埋地敷设，到达铁路后埋地顶管穿越铁路，至中石化鄂尔多斯油库西侧外墙。管道路由全长约300m（双管管道长度总计约600米），设计管径D273.1mm，设计压力2MPa，设计输量15×104t/a。本工程起点位于鄂尔多斯末站工艺设备区柴油和汽油出站管线干线处，终点位于中石化鄂尔多斯油库西侧外墙。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。  
1、 加强施工期环境管理，在土石方开挖过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。施工时应分层开挖、分层堆放和分层回填。施工结束后，须尽快对施工营地和临时占地进行清理并恢复植被。
2、 施工期配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，施工场地及表土临时堆放处，定期洒水抑尘；对施工区进行围挡，有效控制施工期产生的扬尘。应避免大风天气进行土地开挖和回填作业，并随挖随填。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。
3、 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
4、 施工期管道试压废水经沉淀处理后用于作业带洒水抑尘。
5、 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
6、 妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。
7、 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
8、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
9、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。
10、 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
11、 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。                                                                                               
12、 该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。





鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2023年5月16日  
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