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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程项目

	项目代码
	2510-150602-04-01-639858

	建设单位联系人
	李浩
	联系方式
	13947710697

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村

	地理坐标
	C050线起点坐标：110度05分53.523秒，39度49分29.414秒；
C050线终点坐标：110度05分07.217秒，39度49分12.376秒。

X617线起点坐标：110度07分13.908秒，39度48分18.085秒；
X617线终点坐标：110度08分44.954秒，39度48分25.752秒。

X617支线起点坐标：110度08分40.889秒，39度48分21.088秒；
X617支线终点坐标：110度09分06.912秒，39度48分11.577秒。

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业——130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）——其他
	用地面积（m2）/长度（km）
	永久占地面积：156698m2

长度：5.083km

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	东发改审批发〔2026〕36号

	总投资（万元）
	6449.3631
	环保投资

（万元）
	155

	环保投资占比（%）
	2.40
	施工工期
	16个月

	是否开工建设
	☑否

□是；    

	专项评价

设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）中表1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置如下表1-1。
表1-1  专项评价设置识别一览表

专项评价类别
涉及项目类别
本项目专项设置情况
项目情况

是否设置

地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电项目；

人工湖、人工湿地：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。
本项目为三级公路，不属于前述类别的项目。

否
地下水
陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。
本项目为三级公路，不属于前述类别的项目。

否
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目。
本项目涉及水土流失重点预防区和重点治理区。
是

大气
油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物的项目。
本项目为三级公路，不属于前述类别的项目。
否
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护、不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。
本项目为三级公路，不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域。

否
环境

风险
石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。
本项目为三级公路，不属于前述类别的项目。

否
由上表可知，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），本项目需设置生态影响专项评价。

	规划情况
	规划的名称：《鄂尔多斯综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》；

审批机关：鄂尔多斯市人民政府；

审批文件名称及文号：鄂府办发〔2022〕5号。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	建设项目与《鄂尔多斯市综合交通运输“十四五”规划和二〇三五年远景目标规划》的符合性分析见表1-2。
表1-2  与环境保护规划的符合性分析一览表

名称

规划内容

本项目情况

符合性

《鄂尔多斯市综合交通运输“十四五”规划和二〇三五年远景目标规划》

助力乡村振兴，深入推进“四好农村路”建设，加快构建普惠公平的农村牧区基础网，强化对重要产业（物流）、行政（牧区）、旅游等重要节点农村公路通达，全力建成特色致富路、平安放心路、美丽乡村路和美好生活路，提升人民群众交通出行幸福感、获得感。

本项目为鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程项目，符合规划要求。
符合

综上所述，本项目符合《鄂尔多斯市综合交通运输“十四五”规划和二〇三五年远景目标规划》等相关要求。
根据《鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府关于矿区公路改线工程项目用地规划选址的复函》：“贵局《鄂尔多斯市东胜区交通运输局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程项目用地选址的函》收悉，经我镇分析研判，东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程符合我镇总体规划，同意实施该项目。”

	其他符合性分析
	（1）产业政策符合性分析
本项目为三级公路工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于允许类。符合国家现行的产业政策要求。

同时，本项目于2026年3月30日已取得鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会“《鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程可行性研究报告的批复》（东发改审批发〔2026〕36号），符合当地现行的产业政策要求。

因此，本项目符合现行的国家及地方产业政策要求。
（2）建设项目与生态环境分区管控要求的符合性分析
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区。

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
①生态保护红线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知：“全市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。生态空间面积根据国家和自治区最新批复动态调整”。
本项目位于鄂尔多斯市东胜区，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他需要特殊保护的区域内。根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地范围是否占压生态保护红线的复函》（见附件4），项目未占用东胜区生态保护红线。

②环境质量底线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知：“全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%（除本底值超标外）”。
根据《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》：“2025年，全区12盟市中环境空气质量均达标”，本项目所在区域为内蒙古自治区鄂尔多斯境内，属于环境空气质量达标区，项目区域环境空气质量良好。
本项目属于基础设施建设，污染源较少，采取生态和污染防治措施后，本项目对沿线环境的影响降至最低，不会触及沿线环境质量底线。
③资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。
本项目不设置场站，运营期不涉及用水，不影响区域水资源量；项目建成后，将极大地改善沿线的交通条件，为项目区资源开发、利用提供了便利的运输条件。不会对区域资源和能源产生大量的消耗，符合资源利用上线要求。
④生态环境准入清单
本项目行政隶属鄂尔多斯市东胜区。根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》和内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果（见附图3），项目所在地涉及2个重点管控单元，管控单元名称及编码分别为万利矿区及周边煤矿区（ZH15060220006）、鄂尔多斯市铜川汽车城ZH15060220007）。
项目与生态环境分区管控要求的符合性分析见表1-2。

表1-2  项目与生态环境分区管控要求符合性分析一览表

名称
单元编码
ZH15060220006

行政区划
管控单元名称
万利矿区及周边煤矿区

省
市/盟
区/旗
管控单元分类
重点管控单元

内蒙古自治区
鄂尔多斯市
东胜区
生态环境准入清单
管控要求
本项目
符合性
空间布局约束
——
——
——
资源开发效率
1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

7.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目为三级公路项目，不属于煤炭采选类项目，运行期也不取用水资源。已取得《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于东胜区2026年铜镇矿区公路改线工程建设项目用地情况的函》，见附件8。
符合

污染物排放管控
——
——
——
环境风险管控
——
——
——
名称
单元编码
ZH15060220007

行政区划
管控单元名称
鄂尔多斯市铜川汽车城

省
市/盟
区/旗
管控单元分类
重点管控单元

内蒙古自治区
鄂尔多斯市
东胜区
生态环境准入清单
管控要求
本项目
符合性
空间布局约束
1.禁止发展印染等重污染产业。

2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。

本项目为三级公路项目，不涉及印染等重污染产业，项目周边不涉及居住用地。
符合
资源开发效率
——
——
——
污染物排放管控
1.应按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，对废水分类收集，分质处理，合理确定污水处理厂规模和工艺推进集中污水处理厂及配套的污水中水等管网建设，污水全部回用不外排。

2.积极推广集中供热，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。锅炉房总蒸吨数20吨及以上规模的锅炉必须实施脱硫改造，综合脱硫效率达到80%以上。有效控制锅炉污染物排放。

3.推动喷涂等挥发性有机物污染防治，强化企业精细化管控、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设，严格控制挥发性有机污染物排放。

4.加强机动车尾气治理，对机动车环保定期检验，实施机动车环保标志管理，对排放不达标车辆进行专项整治；加快加气站建设力度，实施公交车清洁燃料改造；

5.推广使用清洁能源，建设高中压燃气调压站和配套管网，提高燃气的供应能力。

本项目运营期不产生废水；不涉及采暖工程，不建设锅炉；不涉及喷涂等生产作业；运营期加强对通行车辆的管理，从而减少机动车尾气的排放；不涉及燃气和供应工程。
符合
环境风险管控
——
——
——
由上表可知，本项目符合《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知、《鄂尔多斯市生态环境准入清单》的要求。

（3）选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村，根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地范围是否占压生态保护红线的复函》：“经技术套图，本项目未占压东胜区生态保护红线。”

根据《鄂尔多斯市东胜区水利局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地与水源地、水利工程设施及河道管理范围重叠情况的函》：“东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地范围内不涉及水源地及水源地保护区，河湖管理范围以及淤地坝等其他重要水利设施。”
根据《鄂尔多斯市林业和草原局东胜区分局关于对东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地及外扩1km范围核查情况的复函》：“经与《2024年东胜区森林草原湿地荒漠化普查成果数据》和《东胜区基本草原数据库》核对，该项目用地范围内涉及6.7695公顷地方公益林、1.6459公顷天然牧草地。外扩1km范围内涉及天然牧草地237.7305公顷、公益林489.8768公顷。该项目用地及外扩1km范围内不涉及国家公园、天然林、基本草原、沙化土地封禁保护区、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地。”
根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设项目用地情况的函》：“经核实，该项目与东胜区永久基本农田空间不重叠；X617常青至哈拉布拉段主线、支线压覆已查明煤炭资源，压覆的煤炭资源属于内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿；C050巴隆图至环城路段压覆已查明煤炭资源，其中一部分压覆的煤炭资源属于内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿，一部分属于鄂尔多斯市永恒华煤炭运销有限公司前进煤矿，其余压覆的煤炭资源未设置矿业权。上述两条道路坐标范围与蒙陕鄂尔多斯盆地伊金霍洛旗油气勘查重叠。”建设项目不影响矿产资源正常勘查开采协议见附件9。
根据《鄂尔多斯市东胜区文物局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程选址意见的函》：“铜川镇矿区公路改线工程位于东胜区铜川镇境内，项目全长5.083公里，用地范围面积约15.94公顷。经东胜区文物保护中心实地调查，并查阅东胜区现有已登记公布各级文物保护单位名录和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物名录，以及内蒙古自治区长城资源认定表和数据库，此项目用地范围地表不涉及已知文物古迹，同意该项目选址。”
本项目符合国家产业政策和相关规划，在认真落实可研和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目运营期内废气、噪声可达标排放，固体废物可得到妥善处置，对环境的影响较小。

综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址可行。
（4）与国土空间总体规划符合性分析
规划的名称：《鄂尔多斯市东胜区国土空间总体规划（2021-2035年）》；

审批机关：内蒙古自治区人民政府；

审批文件名称及文号：《内蒙古自治区人民政府关于鄂尔多斯市达拉特旗等7个旗国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》（内政字〔2024〕86号）。

对照《鄂尔多斯市东胜区国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于矿产能源发展区，属于矿区配套交通基础设施建设项目，符合《鄂尔多斯市东胜区国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村，行政区划归属于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区。由C050巴隆图至环城公路段工程、X617常青至哈拉布拉段主线和支线工程组成，全线均位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区境内。
（1）C050巴隆图至环城公路段（新建道路）：

起点位于前进煤矿的东南侧，顺接C050线，起点桩号为K0+000（对应于原C050线桩号为K1+840），路线总体于原C050线的南侧由东向西布线，终点位于原C050线与东胜环城路既有平交口向东约450米处，终点桩号为K1+835（对应于原C050线桩号为K3+088）。路线全长1.835公里。

（2）X617常青至哈拉布拉段： 

①主线工程（新建道路）
主线起点位于东胜区赵家渠村东侧，顺接X617线，主线起点桩号为K0+000（对应于原X617线桩号为K1+620），路线避开基本农田由西向东新开线；主线终点位于双欣煤矿西侧，与X617线相顺接，主线终点桩号为K2+300（对应于原X617线桩号为K4+100）。主线全长2.3公里。 

②支线工程（利旧改造）
支线起点位于双欣煤矿西侧，接主线K2+120处，支线起点桩号为K0+000，本次设计对支线原有公路边坡进行削坡，放缓边坡坡度以及对放坡过程中受到影响的排水、防护、交安等设施进行拆除新建。支线终点位于双欣煤矿南侧，支线终点桩号为K0+948。支线全长0.948公里。
全线拐点坐标见表2-1，具体地理位置详见附图1，空间关系图见附图14。

表2-1  全线拐点坐标
点号
坐标
X（m）
Y（m）
C050线（新建道路）
K0+000
4410474.036
422789.574 
K0+010.511
4410466.371
422782.381 
K0+025
4410455.669
422772.615 
K0+035.511
4410447.458
422766.058 
K0+050
4410435.164
422758.415 
K0+060.926
4410425.234
422753.871 
K0+075
4410411.817
422749.660 
K0+086.340
4410400.66
422747.663 
K0+100
4410387.034
422746.783 
K0+111.340
4410375.695
422746.738 
K0+125
4410362.035
422746.801 
K0+150
4410337.035
422746.917 
K0+175
4410312.035
422747.032 
K0+200
4410287.036
422747.148 
K0+225
4410262.036
422747.263 
K0+250
4410237.036
422747.379 
K0+275
4410212.036
422747.494 
K0+300
4410187.037
422747.610 
K0+325
4410162.037
422747.725 
K0+350
4410137.037
422747.841 
K0+375
4410112.037
422747.956 
K0+400
4410087.038
422748.072 
K0+425
4410062.038
422748.187 
K0+450
4410037.038
422748.303 
K0+475
4410012.039
422748.418 
K0+500
4409987.039
422748.534 
K0+525
4409962.039
422748.649 
K0+550
4409937.039
422748.765 
K0+575
4409912.04
422748.880 
K0+596.297
4409890.743
422748.979 
K0+600
4409887.04
422748.994 
K0+621.297
4409865.753
422748.516 
K0+625
4409862.06
422748.238 
K0+650
4409837.379
422744.385 
K0+675
4409813.469
422737.153 
K0+700
4409790.79
422726.680 
K0+725
4409769.78
422713.168 
K0+750
4409750.843
422696.878 
K0+751.761
4409749.597
422695.634 
K0+775
4409734.343
422678.123 
K0+800
4409720.599
422657.264 
K0+825
4409709.875
422634.703 
K0+850
4409702.377
422610.875 
K0+875
4409698.251
422586.238 
K0+882.226
4409697.699
422579.034 
K0+900
4409697.367
422561.266 
K0+907.226
4409697.447
422554.041 
K0+925
4409697.68
422536.268 
K0+950
4409698.007
422511.270 
K0+975
4409698.334
422486.272 
K1+000
4409698.66
422461.275 
K1+025
4409698.987
422436.277 
K1+050
4409699.314
422411.279 
K1+075
4409699.641
422386.281 
K1+100
4409699.968
422361.283 
K1+120.144
4409700.232
422341.141 
K1+125
4409700.299
422336.285 
K1+145.144
4409701.079
422316.160 
K1+150
4409701.504
422311.322 
K1+175
4409705.543
422286.667 
K1+194.933
4409710.948
422267.489 
K1+200
4409712.624
422262.708 
K1+225
4409722.637
422239.818 
K1+244.723
4409732.504
422222.750 
K1+250
4409735.421
422218.353 
K1+269.723
4409746.928
422202.337 
K1+275
4409750.062
422198.091 
K1+300
4409764.911
422177.979 
K1+325
4409779.76
422157.866 
K1+350
4409794.609
422137.754 
K1+375
4409809.458
422117.642 
K1+400
4409824.307
422097.529 
K1+425
4409839.156
422077.417 
K1+450
4409854.005
422057.304 
K1+475
4409868.854
422037.192 
K1+500
4409883.703
422017.080 
K1+525
4409898.552
421996.967 
K1+550
4409913.401
421976.855 
K1+575
4409928.25
421956.743 
K1+600
4409943.099
421936.630 
K1+610.062
4409949.076
421928.535 
K1+625
4409957.854
421916.449 
K1+635.062
4409963.478
421908.106 
K1+650
4409971.038
421895.228 
K1+675
4409981.356
421872.476 
K1+700
4409988.6
421848.567 
K1+721.516
4409992.276
421827.379 
K1+725
4409992.645
421823.915 
K1+750
4409993.42
421798.945 
K1+775
4409990.913
421774.089 
K1+800
4409985.166
421749.777 
K1+807.970
4409982.667
421742.210 
K1+825
4409976.439
421726.362 
K1+832.970
4409973.31
421719.032 
K1+835
4409972.509
421717.167 
X617主线（新建道路）
K0+000

4408250.331 

424684.928 

K0+012

4408243.330 

424694.673 

K0+041

4408229.325 

424719.970 

K0+055

4408225.788 

424733.494 

K0+074

4408225.109 

424752.431 

K0+085

4408226.905 

424763.274 

K0+100

4408231.864 

424777.404 

K0+125

4408245.228 

424798.474 

K0+127

4408246.449 

424800.057 

K0+133

4408250.162 

424804.770 

K0+144

4408257.006 

424813.383 

K0+165

4408269.630 

424830.161 

K0+191

4408283.112 

424852.365 

K0+210

4408290.704 

424869.771 

K0+220

4408293.875 

424879.253 

K0+250

4408299.845 

424908.610 

K0+263

4408300.745 

424921.576 

K0+269

4408300.813 

424927.575 

K0+276

4408300.628 

424934.572 

K0+297

4408298.801 

424955.488 

K0+300

4408298.436 

424958.465 

K0+310

4408297.127 

424968.379 

K0+320

4408295.774 

424978.287 

K0+330

4408294.421 

424988.196 

K0+340

4408293.068 

424998.104 

K0+350

4408291.715 

425008.012 

K0+360

4408290.362 

425017.920 

K0+368

4408289.280 

425025.846 

K0+380

4408287.657 

425037.736 

K0+390

4408286.304 

425047.644 

K0+400

4408284.951 

425057.552 

K0+410

4408283.598 

425067.460 

K0+418

4408282.515 

425075.386 

K0+422

4408281.974 

425079.350 

K0+430

4408280.892 

425087.276 

K0+441

4408279.403 

425098.175 

K0+446

4408278.727 

425103.129 

K0+458

4408277.103 

425115.019 

K0+460

4408276.833 

425117.000 

K0+475

4408274.803 

425131.862 

K0+478

4408274.397 

425134.835 

K0+490

4408272.774 

425146.724 

K0+500

4408271.421 

425156.632 

K0+510

4408270.068 

425166.540 

K0+520

4408268.715 

425176.448 

K0+530

4408267.362 

425186.357 

K0+540

4408266.009 

425196.265 

K0+550

4408264.656 

425206.173 

K0+560

4408263.303 

425216.081 

K0+570

4408261.950 

425225.989 

K0+580

4408260.597 

425235.897 

K0+594

4408258.703 

425249.768 

K0+600

4408257.891 

425255.713 

K0+610

4408256.538 

425265.621 

K0+620

4408255.185 

425275.529 

K0+630

4408253.832 

425285.437 

K0+640

4408252.479 

425295.345 

K0+650

4408251.126 

425305.253 

K0+660

4408249.785 

425315.163 

K0+670

4408248.504 

425325.080 

K0+680

4408247.345 

425335.013 

K0+690

4408246.364 

425344.964 

K0+700

4408245.622 

425354.937 

K0+710

4408245.179 

425364.926 

K0+720

4408245.091 

425374.925 

K0+730

4408245.387 

425384.920 

K0+740

4408246.068 

425394.897 

K0+750

4408247.131 

425404.839 

K0+760

4408248.576 

425414.734 

K0+770

4408250.400 

425424.565 

K0+781

4408252.842 

425435.290 

K0+790

4408255.176 

425443.982 

K0+800

4408258.119 

425453.538 

K0+810

4408261.408 

425462.981 

K0+820

4408264.984 

425472.320 

K0+830

4408268.790 

425481.567 

K0+840

4408272.769 

425490.741 

K0+850

4408276.867 

425499.863 

K0+860

4408281.028 

425508.956 

K0+870

4408285.204 

425518.042 

K0+875

4408287.292 

425522.585 

K0+890

4408293.556 

425536.215 

K0+900

4408297.732 

425545.301 

K0+910

4408301.908 

425554.387 

K0+920

4408306.084 

425563.474 

K0+930

4408310.260 

425572.560 

K0+940

4408314.412 

425581.657 

K0+950

4408318.404 

425590.826 

K0+960

4408322.212 

425600.072 

K0+970

4408325.834 

425609.393 

K0+980

4408329.269 

425618.784 

K0+990

4408332.515 

425628.243 

K1+000

4408335.572 

425637.764 

K1+010

4408338.437 

425647.344 

K1+020

4408341.111 

425656.980 

K1+030

4408343.591 

425666.667 

K1+043

4408346.525 

425679.332 

K1+050

4408347.968 

425686.181 

K1+060

4408349.863 

425696.000 

K1+070

4408351.561 

425705.855 

K1+080

4408353.062 

425715.741 

K1+090

4408354.364 

425725.656 

K1+100

4408355.562 

425735.584 

K1+110

4408356.759 

425745.512 

K1+120

4408357.956 

425755.440 

K1+130

4408359.153 

425765.368 

K1+140

4408360.350 

425775.296 

K1+156

4408362.266 

425791.181 

K1+158

4408362.505 

425793.167 

K1+160

4408362.745 

425795.152 

K1+170

4408363.942 

425805.080 

K1+180

4408365.139 

425815.008 

K1+190

4408366.336 

425824.936 

K1+200

4408367.534 

425834.865 

K1+210

4408368.731 

425844.793 

K1+220

4408369.928 

425854.721 

K1+230

4408371.125 

425864.649 

K1+240

4408372.322 

425874.577 

K1+250

4408373.515 

425884.505 

K1+260

4408374.679 

425894.437 

K1+270

4408375.786 

425904.376 

K1+280

4408376.804 

425914.324 

K1+290

4408377.705 

425924.283 

K1+300

4408378.459 

425934.255 

K1+310

4408379.035 

425944.238 

K1+320

4408379.405 

425954.231 

K1+330

4408379.542 

425964.230 

K1+340

4408379.440 

425974.229 

K1+350

4408379.101 

425984.223 

K1+360

4408378.524 

425994.206 

K1+370

4408377.710 

426004.173 

K1+380

4408376.658 

426014.117 

K1+390

4408375.370 

426024.033 

K1+400

4408373.847 

426033.916 

K1+410

4408372.089 

426043.760 

K1+420

4408370.112 

426053.563 

K1+430

4408367.945 

426063.325 

K1+440

4408365.619 

426073.051 

K1+450

4408363.162 

426082.744 

K1+460

4408360.605 

426092.412 

K1+470

4408357.975 

426102.060 

K1+480

4408355.302 

426111.696 

K1+490

4408352.613 

426121.328 

K1+500

4408349.924 

426130.959 

K1+510

4408347.235 

426140.591 

K1+516

4408345.622 

426146.370 

K1+520

4408344.546 

426150.223 

K1+530

4408341.857 

426159.854 

K1+540

4408339.171 

426169.487 

K1+550

4408336.517 

426179.128 

K1+560

4408333.951 

426188.793 

K1+570

4408331.526 

426198.495 

K1+580

4408329.297 

426208.243 

K1+590

4408327.319 

426218.045 

K1+600

4408325.646 

426227.903 

K1+610

4408324.301 

426237.812 

K1+620

4408323.288 

426247.760 

K1+630

4408322.607 

426257.737 

K1+640

4408322.256 

426267.730 

K1+650

4408322.200 

426277.730 

K1+660

4408322.385 

426287.728 

K1+670

4408322.756 

426297.721 

K1+680

4408323.255 

426307.708 

K1+690

4408323.829 

426317.692 

K1+700

4408324.423 

426327.674 

K1+710

4408325.018 

426337.656 

K1+720

4408325.613 

426347.639 

K1+730

4408326.208 

426357.621 

K1+740

4408326.803 

426367.603 

K1+750

4408327.398 

426377.585 

K1+760

4408327.993 

426387.568 

K1+770

4408328.588 

426397.550 

K1+780

4408329.183 

426407.532 

K1+790

4408329.778 

426417.515 

K1+800

4408330.373 

426427.497 

K1+810

4408330.967 

426437.479 

K1+820

4408331.562 

426447.461 

K1+830

4408332.147 

426457.444 

K1+840

4408332.691 

426467.430 

K1+850

4408333.163 

426477.418 

K1+860

4408333.531 

426487.412 

K1+870

4408333.767 

426497.409 

K1+880

4408333.859 

426507.408 

K1+890

4408333.809 

426517.408 

K1+900

4408333.616 

426527.406 

K1+910

4408333.280 

426537.400 

K1+920

4408332.802 

426547.389 

K1+930

4408332.193 

426557.370 

K1+940

4408331.483 

426567.345 

K1+950

4408330.704 

426577.314 

K1+960

4408329.888 

426587.281 

K1+970

4408329.064 

426597.247 

K1+980

4408328.239 

426607.213 

K1+990

4408327.415 

426617.179 

X617支线（利旧改造）
K2+000

4408326.590 

426627.145 

K2+010

4408325.766 

426637.111 

K2+025

4408324.529 

426652.060 

K2+030

4408324.116 

426657.043 

K2+040

4408323.295 

426667.009 

K2+050

4408322.542 

426676.981 

K2+060

4408321.979 

426686.964 

K2+070

4408321.729 

426696.961 

K2+080

4408321.916 

426706.958 

K2+090

4408322.663 

426716.928 

K2+100

4408324.086 

426726.824 

K2+110

4408326.236 

426736.588 

K2+120

4408329.102 

426746.166 

K2+133

4408333.874 

426758.253 

K2+140

4408336.918 

426764.556 

K2+150

4408341.825 

426773.267 

K2+161

4408347.951 

426782.400 

K2+165

4408350.360 

426785.593 

K2+169

4408352.862 

426788.713 

K2+190

4408367.445 

426803.795 

K2+210

4408383.347 

426815.894 

K2+220

4408391.910 

426821.054 

K2+230

4408400.768 

426825.694 

K2+240

4408409.836 

426829.907 

K2+250

4408419.048 

426833.798 

K2+260

4408428.346 

426837.477 

K2+270

4408437.683 

426841.059 

K2+280

4408447.024 

426844.629 

K2+290

4408456.365 

426848.198 

K2+300

4408465.706 

426851.768 



	项目组成及规模
	（1）项目建设背景
本项目作为东胜区铜川镇矿区核心交通基础设施升级工程，是适配矿区产业发展、完善工矿区域路网、保障运输安全、推动矿地融合发展的关键举措，旨在通过科学改线规划、高标准工程设计与规范化施工建设，实现矿区交通网络提质、矿产运输增效、民生服务升级、生态保护协同的综合建设目标，为铜川镇矿区产业高质量发展筑牢交通基础，同时打造安全、高效、绿色的矿区运输通道，推动矿区生产运营与地方乡村振兴、生态治理深度融合。
在此背景下，鄂尔多斯市东胜区交通运输局提出建设本项目，本项目将全面提升铜川镇矿区及沿线区域的交通条件，充分发挥交通基础设施对矿区产业发展、民生改善、生态治理和安全生产的综合支撑作用，助力东胜区实现矿区高质量发展与乡村振兴、生态保护协同推进的发展目标。

根据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等有关环保法律、法规的规定，本项目应进行环境影响评价。

本项目为三级公路项目，建设地点位于水土流失重点预防区和重点治理区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）：“五十二、交通运输业、管道运输业——130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）——其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）”，应编制生态环境影响报告表。
（2）建设内容

本项目路线全长5.083公里，按三级公路标准设计，设计速度为30公里/小时，路基宽度为8.0米，路面宽度为7.0米，采用沥青混凝土路面。
项目工程组成见表2-2。
表2-2  工程组成一览表

项目

工程内容

备注
主体工程

线路工程
C050
道路起点位于前进煤矿的东南侧，顺接C050线，起点桩号为KO+000(对应C050线桩号为K1+840)于原C050线的南侧由东向西布线，终点位于C050线与东胜环城路交口向东约450米处，终点桩号为K1+835(对应于原C050线桩号为K3+088)。
新建
X617主线
主线起点位于东胜区赵家渠村东侧，顺接X617线，主线起点桩号为KO+000(对应于原X617线桩号为K1+620)，路线避开基本农田由西向东新开线；主线终点位于双欣煤矿西侧，与X617线相顺接，主线终点桩号为K2+300(对应于原X617线桩号为K4+100)。
新建
X617支线
支线起点位于双欣煤矿西侧，接主线K2+120处，支线起点桩号为K0+000。支线终点位于双欣煤矿南侧，支线终点桩号为KO+948。对现有水泥路面进行拆除，拆除后建筑垃圾送至建筑垃圾填埋场处理。
拆除后新建
路基工程
路基宽度采用8.0米，路面宽度7.0米；路基横断面组成形式：行车道宽2×3.25米+侧向宽度2×0.25米+土路肩宽2×0.5米。
新建
路面工程

路面宽7m，路面类型全线采用沥青混凝土路面；

路面结构为：4厘米厚AC-16中粒式改性沥青混凝土上面层改性乳化沥青黏层+7厘米厚AC-20中粒式改性沥青混凝土下面层+改性乳化沥青稀浆封层+乳化沥青透层+20厘米厚水泥稳定级配碎石基层(5:95)+20厘米厚水泥稳定级配碎石底基层(4:96)。

新建
桥涵工程
本项目不设桥梁，全线共设1-1.0米波纹管涵1道，1-2.0米波纹管涵7道，1-4.0米暗板涵1道，涵长总长为584米。
新建
交叉工程

本项目不涉及路线交叉。
新建
隧道工程

本项目公路沿线不设隧道。

新建
沿线设施

公路沿线不设管理中心、服务区、停车区、收费站、养护工区、桥（隧）管理站等设施。

新建
雨水导排工程

路面水通过路拱横坡向两侧分流通过拦水带，进入边坡急流槽排离路面。
新建
临时工程

取土场

本项目路基土石方工程填挖不平衡，挖方多于填方，不设置取土场。
无
弃土场
本项目不设置弃土场，余方全部运至前进煤矿用于既有矿坑回填，剥离表土全部临时堆放至前进煤矿内排土场尚未治理的固定平台上。施工结束后表土用于道路边坡防护和生态恢复时的绿化覆土。
无
拌合站、预制场等站场
本项目不设置拌合站、预制场等站场；

施工所用混凝土、沥青均外购成品，不在现场加工。

外购
施工便道

本项目利用矿区现有便道，不增设施工便道。
依托
施工营地

本项目施工营地场外租赁，不另行设置施工营地。
依托
辅助工程

交通标志及安全设施

在平交路口处设置交叉口标志及指路标志；在项目起点设置限速标志、停车让行标志；在项目交叉路口设置减速让行标志。

新建
环保工程

废气

施工期：对运输车辆采用加盖篷布；路面及时洒水抑尘；对施工机械和运输车辆保养，使其处于良好的工作状态；沥青摊铺作业机械有良好的密封性。

新建
运营期：加强路面养护和公路两侧的绿化。

新建
废水

施工期：施工人员生活污水经收集后拉运至污水处理厂处置。
依托
运营期：运营期无废水产生，主要为路面径流，路面径流水质简单、污染小，可在自然环境下得到较好净化。

新建
固废

施工期：生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门集中处理；支线工程拆除水泥路面产生的建筑垃圾送至建筑垃圾填埋场处理；沿线清表余方全部运至前进煤矿用于既有矿坑回填，剥离表土全部临时堆放至前进煤矿内排土场尚未治理的固定平台上。施工结束后表土用于道路边坡防护和生态恢复时的绿化覆土。
新建
运营期：少量路面垃圾由环卫部门收集处理。
新建
噪声

施工期：选用低噪声施工设备，合理安排运输及施工时间，减速慢行，禁止鸣笛。

新建
运营期：道路设置限速、禁鸣标志；做好路面的维修养护，确保道路处于良好状况。

新建
生态

路堤边坡设置沙障草方格，播撒草籽，草籽播撒量为4.5kg/1000m2，边坡绿化面积10032m2。
新建
（3）线路方案
本项目全线位于东胜区铜川镇常青村，主要包含C050线、X617线（含主线和支线）两条线路。
（1）C050巴隆图至环城公路段：

起点位于前进煤矿的东南侧，顺接C050线，起点桩号为K0+000（对应于原C050线桩号为K1+840），路线总体于原C050线的南侧由东向西布线，终点位于原C050线与东胜环城路既有平交口向东约450米处，终点桩号为K1+835（对应于原C050线桩号为K3+088）。

（2）X617常青至哈拉布拉段：

①主线工程

主线起点位于东胜区赵家渠村东侧，顺接X617线，主线起点桩号为K0+000（对应于原X617线桩号为K1+620），路线避开基本农田由西向东新开线；主线终点位于双欣煤矿西侧，与X617线相顺接，主线终点桩号为K2+300（对应于原X617线桩号为K4+100）。

②支线工程
支线起点位于双欣煤矿西侧，接主线K2+120处，支线起点桩号为K0+000，本次设计对支线原有公路边坡进行削坡，放缓边坡坡度以及对放坡过程中受到影响的排水、防护、交安等设施拆除新建。支线终点位于双欣煤矿南侧，支线终点桩号为K0+948。
路线方案见附图4、附图5。

（4）主要技术经济指标
主要技术经济指标见表2-3。

表2-3  主要技术指标一览表
序号
项目
指   标
1
全长（km）
5.083
2
公路等级
三级
3
设计速度（km/h）
30
4
路基宽度（m）
8.0
5
平曲线最小半径（m）
75
6
最大纵坡
8.0%
7
最短坡长（m）
105
8
凸型竖曲线
最小竖曲线半径（m）
600
9
凹型竖曲线
最小竖曲线半径（m）
1300
（5）路基工程
本项目按三级公路标准进行设计，设计速度30公里/小时。采用沥青混凝土路面，路基宽度采用8.0米，路面宽度7.0米；路基横断面组成形式：行车道宽2×3.25米+侧向宽度2×0.25米+土路肩宽2×0.5米。

路基标准横断面见图2-1。
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图2-1   路基标准横断面图

（6）路面工程

路面宽7m，路面类型全线采用沥青混凝土路面；

路面结构为：4厘米厚AC-16中粒式改性沥青混凝土上面层改性乳化沥青黏层+7厘米厚AC-20中粒式改性沥青混凝土下面层+改性乳化沥青稀浆封层+乳化沥青透层+20厘米厚水泥稳定级配碎石基层(5:95)+20厘米厚水泥稳定级配碎石底基层(4:96)。
路面结构设计图见图2-2。
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图2-2   路面结构设计图

（7）交叉工程
本项目设置平面交叉2处，采用加铺转角的方式进行平面过渡。

X617公路起点位于常青村，与G210线以平面交叉的形式相接；

终点位于辛家梁村北侧，与G109线以平面交叉的形式相接。
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图2-4   与等级公路交叉平面设计图

（8）交通标志及安全设施

在平交路口处设置交叉口标志及指路标志，用于提醒驾驶人前方有交叉路口，谨慎驾驶；

项目起点设置限速标志，用以警告车辆驾驶人谨慎慢行，注意行车速度。起点处设置停车让行标志，表示车辆必须在进入路口前完全停止，确认安全后，方可通行。

在项目交叉路口设置减速让行标志，表示车辆应减速让行，告示车辆驾驶人必须慢行或停车，观察干道行车情况，在确保干道车辆优先的前提下，认为安全时方可续行。

（9）雨水导排工程

本项目在路堤边坡高度大于1.0m时设置急流槽，急流槽每隔30m设置一道，急流槽尾部设消力坎。
（10）工程占地和拆迁情况

①工程永久占地

根据《鄂尔多斯市林业和草原局东胜区分局关于对东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地及外扩1km范围核查情况的复函》：“经与《2024年东胜区森林草原湿地荒漠化普查成果数据》和《东胜区基本草原数据库》核对，该项目用地范围内涉及6.7695公顷地方公益林、1.6459公顷天然牧草地。该项目用地范围内不涉及国家公园、天然林、基本草原、沙化土地封禁保护区、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地。”
根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设项目用地情况的函》：“经核实，该项目与东胜区永久基本农田空间不重叠。”
因此，本项目不涉及永久基本农田和基本草原，对照表2-4项目占用林地全部为地方公益林，合计占用面积6.7695hm2。
根据《鄂尔多斯市东胜区交通运输局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程占地类型补充说明的函》（见附件11）中的数据，本项目线路永久占地面积为15.6698hm2，本项目永久占地情况见表2-4。

表2-4   本项目永久占地情况一览表

权属单位
农用地
未利用地
合计
耕地
草地
林地
交通运输用地
其他土地
其他土地
旱地
天然牧草地
天然草地
其他草地
乔木林地
灌木林地
其他林地
农村道路
田坎
内陆滩涂
裸土地
C050
0.0038
0.9242
0.0018
2.6143
3.6354
0.157
0.0411
0.0006
7.3782
X617
0.0098
0.7217
4.2516
0.3555
0.4575
2.1641
0.1653
0.0202
0.1459
8.2916
合计
0.0136
1.6459
0.0018
6.8659
3.9909
0.6145
2.1641
0.2064
0.0202
0.1459
15.6698
②工程临时用地

本工程不设施工便道、取弃土场、拌合站、预制场等站场；施工营地场外租赁；施工材料堆场和临时表土场设在永久占地范围内。多余弃土用于北部前进煤矿既有矿坑回填，不涉及临时占地。
（11）工程土石方平衡

根据本项目签订的弃土协议（见附件10），工程建设中产生余方26.41万立方米，剥离表土3.03万立方米。余方全部运至前进煤矿用于既有矿坑回填，剥离表土全部临时堆放至前进煤矿内排土场尚未治理的固定平台上。施工结束后表土用于道路边坡防护和生态恢复时的绿化覆土。土石方平衡见下表2-5。

表2-5   土石方平衡一览表

起讫桩号
长度m
挖方(m3)
填方(m3)
利用土方(m3)
借方(m3)

弃方(m3)
总数量
土方
石方

总数量
土方
石方
土方
石方
土方
石方
土方
石方
X617常青至哈拉布拉段
K0+000～K1+000
1000
83298
83298
36756
36756
5881
40661
K1+000～K2+000
1000
148040
134582
13458
91205
91205
14593
28784
13458
K2+000～K2+300
300
32586
32586
866
866
139
31581
X617常青至哈拉布拉段（连接线）
K0+000～K0+948
948
93831
85301
8530
518
518
83
84700
8530
小计
3248
357755
335767
21988
129345
129345
20696
185726
21988
C050巴隆图至环城公路段
K0+000～K1+000
1000
108363
97527
10836
215649
215649
5294
133169 
9753
10836
K1+000～K1+835
835
183214
164892
18321
27347
27347
4376
-133169 
18321
小计
1835
291577
262419
29158
242996
242996
9670
0
9753
29157
合计
5083
649332
598186
51146
372341
372341
30366
0
195479
51145
（12）预测交通量

根据本项目设计资料，本项目各特征年车型构成见表2-6、2-7。

表2-6   拟建未来各特征年车型构成
特征年
小货
中货
大货
拖挂
小客
大客
合计
C050巴隆图至环城公路段
2028
11.95%
10.83%
6.89%
6.36%
56.53%
7.44%
100.00%
2034
11.96%
10.82%
6.88%
6.33%
56.58%
7.43%
100.00%
2042
11.99%
10.80%
6.86%
6.31%
56.63%
7.41%
100.00%
X617常青至哈拉布拉段（主线+支线）
2028

4.49%

4.98%

7.66%

30.50%

49.36%

3.01%

100.00%

2034

4.52%

4.97%

7.63%

30.47%

49.42%

2.99%

100.00%

2042

4.53%

4.95%

7.61%

30.43%

49.51%

2.97%

100.00%

表2-7   拟建未来各特征年大中小车型构成
特征年
小型车
中型车
大型车
合计
C050巴隆图至环城公路段
2028
68.48%
18.27%
13.25%
100.00%
2034
68.54%
18.25%
13.21%
100.00%
2042
68.62%
18.21%
13.17%
100.00%
X617常青至哈拉布拉段（主线+支线）
2028
53.85%
7.99%
38.16%
100.00%
2034
53.94%
7.96%
38.10%
100.00%
2042
54.04%
7.92%
38.04%
100.00%
根据项目设计资料，并结合本项目的特点，拟建项目特征年车型比例预测结果见表2-8，其中X617支线交通量按照X617主线的40%进行计算。
表2-8   拟建项目特征年预测交通量   单位：pcu/d
特征年

2028年

2034年

2042年

C050巴隆图至环城公路段
全线平均交通量
799
1180
1965
X617常青至哈拉布拉段（主线）
全线平均交通量
593
988 
1723 
X617常青至哈拉布拉段（支线）
全线平均交通量
237 

395 

689 

根据项目设计资料，运营期昼夜间交通量比为8：2，即昼间（06：00~22：00）交通量为夜间（22：00~次日6：00）的4倍，折算为小时交通量昼间：夜间=2：1。由此计算出本项目昼夜小时交通量，计算结果见表2-9。
表2-9   拟建未来各特征年小时交通量   单位：pcu/h
特征年
小型车
中型车
大型车
小型车
中型车
大型车
昼间
夜间
C050巴隆图至环城公路段

2028
27 
7 
5 
14 

4 
3 
2034
40 
11 
8 
20 
5 
4 
2042
67 
18 
13 
34 

9 
6 
X617常青至哈拉布拉段（主线）
2028
16 

2 

11 

8 

1 

6 

2034
27 

4 

19 

13 

2 

9 

2042
47 

7 

33 

23 

3 

16 

X617常青至哈拉布拉段（支线）
2028
6 

1 

4 

3 

1

2 

2034
11 

2 

8 

5 

1 

4 

2042
19 

3 

13 

9 

1 

6 



	总平面及现场布置
	（1）施工布置情况
①施工生产生活区布置

本项目不设置拌合站、预制场等站场，使用的砂石、沥青、水泥等均外购。

本项目全线施工土石方平衡，施工过程会产生弃土，多余弃土用于北部前进煤矿既有矿坑回填，不设置取弃土场。
本项目不另行设置施工营地，施工营地场外租赁。

②施工便道
本项目施工便道利用矿区现有道路，不另行设置施工便道。

③施工材料堆场

施工材料堆场设在永久占地范围内，占地面积约200m2，占地类型为公路交通用地。
（2）工程布局情况

本项目路线全长5.083公里，按三级公路标准设计，设计速度为30公里/小时，路基宽度为8.0米，路面宽度为7.0米，采用沥青混凝土路面。路线方案见附图4、附图5。

本次永久占地15.6698hm2，其中未利用地0.1661hm2，农用地15.5037hm2。

	施工方案
	（一）施工工艺、方法
本工程施工、运营期流程及产污环节图如下：
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图2-4  本工程施工、运营期流程及产污环节图
（1）场地平整、路基工程

场地平整、路基施工主要由机械进行，土、石方的挖、装、运、摊、平、压等全部采用机械流水作业。

①填方路基施工

填方路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工。施工工序为铲除表层→清除杂草→平地机、推土机整平→压路机压实→路基填筑。填土时适当加大宽度和高度，分层填土、压实，多余部分利用平地机或其他方法铲除并修整。

②路堑开挖

路堑开挖施工除需考虑当地的地形条件、采用的机具等因素外，还需考虑土层分布及利用。路堑开挖前，做好现场清理工作和排水工作。如果移挖作填时，将表层土单独掘弃，或按不同的土层分层挖掘，以满足路堤填筑要求。

（2）路面工程

路基竣工后，开始铺筑路面，路面施工过程中要严格按路面施工技术规范进行。采用沥青混凝土路面，采用机械铺筑。为降低沥青烟对沿线环境空气的影响，本项目不设置拌合站、预制场等站场；施工所用混凝土、沥青均外购成品，不在现场加工。

（3）绿化工程

路基边坡及两侧进行绿化，设置沙障草方格，播撒草籽，草籽播撒量为4.5kg/1000m2。安排在各项主体工程完工后进行。
（二）施工时序及建设周期
建设周期：共16个月。

施工时序：路基工程→路面工程→绿化工程。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	（1）生态环境现状

根据生态环境影响专题评价，生态现状调查与评价结论如下：
外扩1km评价范围内涉及天然牧草地237.7305公顷、地方公益林489.8768公顷。占比最大的为其他草地，占评价范围面积的33.89%；其次为乔木林地，占评价范围面积的31.01%。
评价区域内的植被类型主要为山柠条锦鸡儿群落、本氏针茅+羊草群落、沙柳群落、松树群落+杨树群落、农田植被和无植被区，其中，占比最大的为羊草群落，占评价范围面积的37.55%，其次为本氏针茅群落，占评价范围面积的15.46%。本项目占用其他草原的主要植被类型为本氏针茅+羊草群落，植被覆盖度为6%，产量为9g/m2。

根据内蒙古自治区主体功能区规划图，该区属于国家级重点开发区。根据《内蒙古生态功能区划》，项目区属于III-5-2鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区。
根据调查结果，项目区及评价区内未发现国家及地方重点保护植物。对照国家林业和草原局农业农村部公告（2021年第3号）发布的《国家重点保护野生动物名录》，项目评价区内未发现国家重点保护野生动物；对照内蒙古自治区人民政府办公厅关于公布《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》的通知（内政办发〔2018〕86号），项目评价区内未发现内蒙古自治区重点保护陆生野生动物。根据现场调查及资料记载，评价区域内没有常年留居此地的珍稀濒危动物，鸟类的留居种类中没有珍稀濒危物种。
（2）大气环境质量现状
①基本污染物环境质量现状

根据《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》：“2025年，全区12盟市中环境空气质量均达标”，本项目所在区域为内蒙古自治区鄂尔多斯境内，属于环境空气质量达标区，项目区域环境空气质量良好。
（3）声环境质量现状
根据《声环境影响评价技术导则》（HJ 2.4-2021），项目周边200m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村，属于农村地区。本项目建设位置尚未进行声环境功能区划，距离项目最近规划区域为采矿用地和工业用地，均属于3类声环境功能区。因此声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，X617线路K0+000～K1+010沿现有砂石土路布线，K1+010～K1+500根据物流园区厂区规划进行布线（本项目不在锦泰工业园范围内，根据物流园区厂区规划布设K1+010～K1+500段道路也没有对应的规划，只是为了方便本项目终点与物流园区公路连接，尽可能减少新增占地，所以才表述为根据物流园区厂区规划布设K1+010～K1+500段道路）。
根据建设单位提供的资料，现有砂石土路宽6m，长度1.01km，路面结构为砂石土路，未履行过环保手续。
现场照片见图3-2。
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新建路段现状
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现有道路现状
图3-2   现场照片

	生态环境保护目标
	（1）评价范围

生态环境影响评价范围根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目生态评价范围以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），大气环境影响评价、环境风险评价不必确定评价范围；且本项目不涉及地表河流、水源地保护区，本项目不设置加油站，因此也不必确定地表水、地下水、土壤评价范围。
根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）：声环境影响评价范围施工期为施工场界外扩200m；运营期为以路中心线两侧各200m以内为评价范围。
（2）环境保护目标
根据现场踏勘，本项目不占用国家公益林和基本草原，占用地方公益林6.7695hm2。本项目200m声环境影响评价范围内无住宅、学校、医院、办公楼等环境保护目标；200m地下水评价范围内无集中式饮用水水源保护区；300m生态评价范围内无基本草原、自然公园、重要湿地、天然林、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等生态环境保护目标。
生态保护目标见表3-1。评价范围见附图11。
表3-1   生态环境保护目标
要素

名称

保护对象

保护要求
评价范围内
占地范围内
生态环境

水土流失重点预防区和重点治理区
全部为水土流失重点预防区和重点治理区，占地面积486.39hm2
全部为水土流失重点预防区和重点治理区，占地面积15.6698hm2
对施工破坏的植被，及时开展临时防护和恢复，避免造成水土流失

天然牧草地
涉及天然牧草地63.87hm2
占用天然牧草地1.6459hm2
对施工破坏的天然牧草地按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的天然牧草地，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对植被的破坏。

地方公益林
涉及地方公益林98.43hm2
占用地方公益林6.7695hm2
对施工破坏的地方公益林按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的地方公益林，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对植被的破坏
耕地
涉及旱地6.23hm2
占用旱地0.0136hm2，不涉及永久基本农田（见附件8）

对施工破坏的耕地按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的耕地，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对耕地的破坏。

其他生态环境敏感区
无
无
无


	评价

标准
	（1）环境质量标准
① 环境空气

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目浓度限值过渡阶段浓度限值二级标准，具体限值见表3-3。

表3-3   环境空气质量标准一览表
类别
标准名称及级别
污染因子
标准值
项目
单位
数值
环境空气
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目浓度限值过渡阶段浓度限值二级标准
PM2.5
年平均浓度
μg/m3
30
PM10
年平均浓度
μg/m3
60
SO2
年平均浓度
μg/m3
60
NO2
年平均浓度
μg/m3
30
CO
日均浓度
μg/m3
4000
O3
日最大8小时浓度
μg/m3
160
②声环境
本项目建设位置尚未进行声环境功能区划，距离项目最近规划区域为采矿用地和工业用地，均属于3类声环境功能区。因此声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准限值见表3-4。
表3-4   声环境质量执行标准
标准名称及级（类）别

项目

标准限值

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）3类

噪声〔dB（A）〕

昼间

65
夜间

55
（2）污染物排放标准

① 废气排放标准

施工期扬尘及沥青烟排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体排放标准见表3-5。。
表3-5   大气污染物综合排放标准
污染物

最高允许排放浓度mg/m3
无组织排放监控浓度限值

颗粒物

120

1.0mg/m3
沥青烟

75

生产设备不得有明显的无组织排放存在。
②废水排放标准
运营期间不产生废水。
③噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，具体标准值见表3-6。
表3-6   噪声排放标准一览表

项目
阶段
单位

标准值
标准来源
昼间
夜间
等效A声级
施工阶段
dB（A）
70
55
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
④ 固体废物处置标准
固废处置执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）中的相关规定。

	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	（一）施工期生态环境影响分析
根据生态环境影响专题评价，施工期生态环境影响分析结论如下：

经分析，施工期对土地占用、沿线植被、沿线动物、区域景观、生态完整性等方面影响较小。

（二）施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘

施工现场扬尘来源包括以下几点：施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘；建筑材料、水泥、白灰和砂子等装卸、堆放的扬尘；建筑物料的车辆运输造成的道路扬尘；施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘；风力作用也会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或者装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。其中挖土、填方和车辆运输扬尘是对环境影响的重要环节，而施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的50%以上，特别是灰土运输车引起的道路扬尘对道路两侧的影响更为明显。交通运输部公路所对京津塘高速公路施工道路的监测结果表明，风速2m/s的情况，在道路边下风向50m处，TSP浓度大于10mg/m3；距路边150m处TSP浓度大于5mg/m3。为减少起尘量，本报告要求建设单位和施工单位加强运输散体物质车辆管理，对运输车辆采用加盖篷布或将物料洒水等防护措施。

本项目扬尘产生量相对较少，扬尘属于粒径较小的降尘（0μm~20μm），在未铺装道路表面（泥土），粒径分布小于5μm的粉尘占8%，5μm~10μm的占24%，大于30μm的占68%，因此，正在施工的道路极易起尘，为进一步减少起尘量，有效地降低其对居民正常生活的不利影响，建议施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4次~5次，通过洒水可有效地减少起尘量70%左右，从而降低施工扬尘对环境空气质量的影响。

根据工程分析，这些扬尘在下风向200m以内基本能控制在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织监控限值以下，对周围大气环境的影响范围不大。同时，其影响是暂时的，随施工活动的结束而消失。

因此，严格采取运输车辆遮盖、及时清扫道路、定期洒水抑尘（每天4~5次）、设置围挡等措施，筑路材料堆场的设置远离敏感点，可保证施工作业、运输及堆场起尘不会对附近敏感点造成影响。

（2）沥青摊铺过程废气及含尘废气

沥青摊铺过程产生的沥青烟：沥青摊铺作业时产生的无组织沥青烟一般在下风向60m处可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。

施工期间废气的影响是暂时的，随施工活动的结束而消失。

（3）机械废气

本项目施工机械主要有挖土机、载重车、压路机、起重机等燃油机械，它们排放的污染物主要为CO、NOx、THC，基本能做到达标排放，建设单位应采用低排污型号的设备并定期进行维护，将废气影响降至最低。另外需加强车辆调度管理，禁止运输车辆超载，不得使用劣质燃料，定期对施工机械和运输车辆进行保养，使其处于良好的工作状态。在此前提下，施工机械及车辆尾气的影响很小。
（三）施工期水环境影响分析

拟建公路生活污水主要来源于施工营地，施工人员相对集中稳定，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等污染物，若直接排入周边水体会对环境产生一定影响。
本项目不设置施工营地，场外租赁施工营地，施工人员生活污水产量较小，成分简单，产生时间仅限于施工期，施工人员生活污水经收集后拉运至污水处理厂处置，减少对水环境的影响。
（四）施工期噪声影响分析

（1）施工期噪声污染源及其特点

拟建公路建设工期约16个月，施工中将使用多种大中型设备进行机械化施工作业。施工机械噪声特点是噪声值高且无规则，往往会对施工场地附近的区域产生较大的影响。因此，公路工程施工所产生的施工机械噪声必须十分重视。应对工程施工期间的噪声进行分析评价，以便更好地制定相应的施工管理计划。

施工期声环境影响预测主要根据有关资料进行类比分析。公路施工经常使用的机械有打桩机、挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车、商砼搅拌车等，但均为短期使用。

公路施工机械噪声污染具有噪声值高、无规则的特点，主要表现为：

①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，导致了施工噪声的随意性和无规律性。

②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大；有些设备（如搅拌机）频率低沉，不易衰减，易使人感觉烦躁；施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍很大，有些设备的运行噪声可高达110dB（A）左右，如打桩机。

③施工噪声源与一般的固定噪声源及流动噪声源有所不同，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。总体来说，施工机械噪声一般可视为点声源处理。

（2）施工期不同施工阶段施工噪声源分析

根据拟建公路施工特点，可以把施工阶段分为三个阶段，即基础施工、路面施工、交通工程施工。以下分别介绍这三个阶段主要用的施工工艺和施工机械。

①基础施工：这一工序是拟建公路耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，该阶段主要包括处理地基、路基平整、挖填土方、逐层压实路面等施工工艺，这一过程还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、振动式压路机、推土机、平地机、挖掘机等，涵洞路段，还使用打桩机，打桩噪声是非连续的声源，其声级高，对声环境的影响较大。

②路面施工：继路基施工结束后开展，主要是对全线摊铺沥青，用到的施工机械主要是大型沥青摊铺机，根据国内对公路施工期进行的一些噪声监测，该阶段公路施工噪声相对路基施工段微小，距路边50m外的敏感点受到的影响甚小。

③交通工程施工：这一工序主要是对拟建公路的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善，该工序基本不用大型施工机械，因此对噪声的影响微小。

综上所述，拟建公路基础施工阶段是噪声影响最大的阶段。在基础施工作业过程中，建筑材料的运输车辆会带来噪声。在建材运输时，运输道路会不可避免地选择一些敏感点附近的现有道路。这些运输车辆发出的噪声会对沿线声环境敏感点产生一定的影响。

（3）施工噪声源的源强与分布

①噪声源强

施工期声环境影响预测主要根据有关资料进行类比分析。公路施工经常使用的机械有运输车辆、筑路机、钻孔打桩机等，其他施工机械如空压机、气锤等均为短期使用。

②噪声源分布

根据公路工程的施工特点，对噪声源分布的描述如下：

A、压路机、推土机等筑路机械主要分布在公路用地范围内；

B、装载机等主要集中在土石方量大的路段；

C、挖掘机和装载机主要集中在施工场地；

D、自卸式运输车主要行走于施工场地和路线间的现有道路；

（4）施工噪声预测方法和预测模式

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，施工噪声源可近似视为点声源处理。鉴于空气吸收引起的衰减很小，且频率、空气相对湿度等因素具有较大的不确定性，所以不考虑空气吸收引起的衰减。本报告书根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中点声源噪声基本衰减模式，估算出离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
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式中：Li——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB；

L0——距离声源R0米的施工噪声级，dB；

△L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量，dB。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：

[image: image11.png]z \0. 1Z;
L=101g ) 10

i1




针对不同施工机械噪声源计算出不同施工阶段的施工噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

（5）施工噪声影响距离及范围计算

根据工程分析中施工机械单机噪声源强，按上述公式，计算得本项目主要施工机械单机噪声影响范围见下表4-1，多种施工机械同时作业噪声预测结果见下表4-2，施工机械与设备施工噪声的影响范围见下表4-3。
表4-1   各种施工机械在不同距离的噪声预测值单位：dB（A）

施工机械
距离（m）
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
250
300
350
400
液压挖掘机
78
74.5
72.0
70.0
68.5
67.1
66.0
64.0
62.4
61.1
59.9
58.9
58.0
56.4
55.1
53.9
52.9
52.0
50.0
48.5
47.1
46.0
电动挖掘机
75
71.5
69.0
67.0
65.5
64.1
63.0
61.0
59.4
58.1
56.9
55.9
55.0
53.4
52.1
50.9
49.9
49.0
47.0
45.5
44.1
43.0
轮式装载机
85
81.5
79.0
77.0
75.5
74.1
73.0
71.0
69.4
68.1
66.9
65.9
65.0
63.4
62.1
60.9
59.9
59.0
57.0
55.5
54.1
53.0
推土机
80
76.5
74.0
72.0
70.5
69.1
68.0
66.0
64.4
63.1
61.9
60.9
60.0
58.4
57.1
55.9
54.9
54.0
52.0
50.5
49.1
48.0
移动式发电机
90
86.5
84.0
82.0
80.5
79.1
78.0
76.0
74.4
73.1
71.9
70.9
70.0
68.4
67.1
65.9
64.9
64.0
62.0
60.5
59.1
58.0
各类压路机
76
72.5
70.0
68.0
66.5
65.1
64.0
62.0
60.4
59.1
57.9
56.9
56.0
54.4
53.1
51.9
50.9
50.0
48.0
46.5
45.1
44.0
木工电锯
90
86.5
84.0
82.0
80.5
79.1
78.0
76.0
74.4
73.1
71.9
70.9
70.0
68.4
67.1
65.9
64.9
64.0
62.0
60.5
59.1
58.0
电锤
95
91.5
89.0
87.0
85.5
84.1
83.0
81.0
79.4
78.1
76.9
75.9
75.0
73.4
72.1
70.9
69.9
69.0
67.0
65.5
64.1
63.0
振动夯锤
86
82.5
80.0
78.0
76.5
75.1
74.0
72.0
70.4
69.1
67.9
66.9
66.0
64.4
63.1
61.9
60.9
60.0
58.0
56.5
55.1
54.0
打桩机
95
91.5
89.0
87.0
85.5
84.1
83.0
81.0
79.4
78.1
76.9
75.9
75.0
73.4
72.1
70.9
69.9
69.0
67.0
65.5
64.1
63.0
静力压桩机
68
64.5
62.0
60.0
58.5
57.1
56.0
54.0
52.4
51.1
49.9
48.9
48.0
46.4
45.1
43.9
42.9
42.0
40.0
38.5
37.1
36.0
风镐
83
79.5
77.0
75.0
73.5
72.1
71.0
69.0
67.4
66.1
64.9
63.9
63.0
61.4
60.1
58.9
57.9
57.0
55.0
53.5
52.1
51.0
混凝土输送泵
84
80.5
78.0
76.0
74.5
73.1
72.0
70.0
68.4
67.1
65.9
64.9
64.0
62.4
61.1
59.9
58.9
58.0
56.0
54.5
53.1
52.0
商砼搅拌车
82
78.5
76.0
74.0
72.5
71.1
70.0
68.0
66.4
65.1
63.9
62.9
62.0
60.4
59.1
57.9
56.9
56.0
54.0
52.5
51.1
50.0
混凝土振捣器
75
71.5
69.0
67.0
65.5
64.1
63.0
61.0
59.4
58.1
56.9
55.9
55.0
53.4
52.1
50.9
49.9
49.0
47.0
45.5
44.1
43.0
云石机、角磨机
84
80.5
78.0
76.0
74.5
73.1
72.0
70.0
68.4
67.1
65.9
64.9
64.0
62.4
61.1
59.9
58.9
58.0
56.0
54.5
53.1
52.0
空压机
83
79.5
77.0
75.0
73.5
72.1
71.0
69.0
67.4
66.1
64.9
63.9
63.0
61.4
60.1
58.9
57.9
57.0
55.0
53.5
52.1
51.0
卡车
82
78.5
76.0
74.0
72.5
71.1
70.0
68.0
66.4
65.1
63.9
62.9
62.0
60.4
59.1
57.9
56.9
56.0
54.0
52.5
51.1
50.0
自卸车
82
78.5
76.0
74.0
72.5
71.1
70.0
68.0
66.4
65.1
63.9
62.9
62.0
60.4
59.1
57.9
56.9
56.0
54.0
52.5
51.1
50.0
混凝土搅拌站搅拌机
80
76.5
74.0
72.0
70.5
69.1
68.0
66.0
64.4
63.1
61.9
60.9
60.0
58.4
57.1
55.9
54.9
54.0
52.0
50.5
49.1
48.0
表4-2   多种施工机械同时作业噪声预测结果
施工工序组合模式

距离（m）
10

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

250

300

350

400

电动挖掘机、液压挖掘机、装载机、推土机、运输车辆、推土机（土石方开挖、回填等施工初期及尾期）
87.1

83.6

81.1

79.1

77.5

76.2

75.0

73.1

71.5

70.2

69.0

68.0

67.1

65.5

64.2

63.0

62.0

61.1

59.1

57.5

56.2

55.0

压路机、振动夯锤（路基、路面等工程施工中期）
86.4

82.9

80.4

78.5

76.9

75.5

74.4

72.4

70.9

69.5

68.4

67.3

66.4

64.8

63.5

62.3

61.3

60.4

58.5

56.9

55.5

54.4

混凝土输送泵、混凝土振捣器、云石机、角磨机（施工区施工中期）

86.4

82.9

80.4

78.5

76.9

75.6

74.4

72.5

70.9

69.5

68.4

67.4

66.4

64.9

63.5

62.4

61.3

60.4

58.5

56.9

55.6

54.4

表4-3  施工机械与设备施工噪声的影响范围

施工阶段

施工机械
限值标准（dB）
影响范围（m）
昼间
夜间
昼间
夜间
土石方开挖、回填等施工初期及尾期
电动挖掘机、液压挖掘机、装载机、推土机、运输车辆、推土机
70

55

40

400

路基、路面等工程施工中期
压路机、振动夯锤
70

55

40

400

施工区施工中期

混凝土输送泵、混凝土振捣器、云石机、角磨机
70

55

35

400

从上述计算结果可以看出：

①在土石方开挖、回填等施工初期及尾期阶段，昼间施工在距离多种施工机械同时作业处75m外噪声排放值为小于69.5dB（A），即满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）的要求；夜间施工在距离多种施工机械同时作业处400m外噪声排放值为55dB（A）以下，才能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）夜间55dB（A）的要求；

②路基、路面等工程结构施工中期阶段，昼间施工在距离多种施工机械同时作业处70m外噪声排放值为69.5dB（A）以下，即满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）的要求，夜间施工在距离多种施工机械同时作业处400m噪声排放值为54.4dB（A），才能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）夜间55dB（A）的要求。

③施工区施工中期，混凝土输送泵、混凝土振捣器、云石机、角磨机等施工机械同时作业，昼间作业处70m外噪声排放值为69.5dB（A）以下，即满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）的要求；夜间施工在距离多种施工机械同时作业处400m噪声排放值为54.4dB（A），才能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）夜间55dB（A）的要求。

通过对噪声预测结果分析可得出如下结论：

①在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。

②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响昼间将主要出现在距施工场地70-80m范围内，极端高噪音设备一起运行影响范围将延伸至180m；夜间将主要出现在距施工场地400m范围内（距离施工场地400范围内无噪声敏感目标）。从推算的结果看，噪声污染最严重的施工机械是打桩机、静力压桩机、电锯、电锤、柴油发电机和夯土机等，一般情况下，在路基施工中将使用到这些施工机械，其他施工机械的噪声较低。

③施工噪声主要发生在路基施工、路面施工等方面。

（五）施工期固体废物环境影响分析
根据本项目签订的弃土协议（见附件10），工程建设中产生余方26.41万立方米，剥离表土3.03万立方米。余方全部运至前进煤矿用于既有矿坑回填，剥离表土全部临时堆放至前进煤矿内排土场尚未治理的固定平台上。施工结束后表土用于道路边坡防护和生态恢复时的绿化覆土。
施工过程拆除旧水泥路面产生的废水泥块、废石块等建筑垃圾送至建筑垃圾填埋场并委托处理。
施工期生活垃圾产生量约为25kg/d，集中收集后按照当地环卫部门要求统一处理。
本项目施工期机械全部外部租赁，维修保养均为租赁公司承担，本项目不负责机械维修。
在采取上述防治措施后，施工期间各类固废对环境影响可得到有效控制。

	运营期生态环境影响分析
	（一）运营期生态环境影响分析
根据生态环境影响专题评价，运营期生态环境影响分析结论如下：

经分析，运营期对沿线自然景观的影响较小，噪声和灯光对鸟类生存环境的影响较小。
（二）运营期大气环境影响分析

运营期产生的环境空气污染物主要是汽车尾气，主要来自车辆曲轴箱漏气、燃料系统挥发和排气筒的排放，污染物主要为CO、NOx、THC。根据工程分析，本项目运营期各特征年路段CO源强约1.16-3.48mg/m.s，NOx源强约0.04-0.13mg/m.s，THC源强约0.08-0.25mg/m.s，产生源强较小，对外环境影响较小。

（三）运营期水环境影响分析
运营期不产生废水，主要为路面径流。
公路路面径流污染物主要为悬浮物、石油类等，其浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等。根据工程分析，路面径流主要是在降雨初期30min内污染物浓度较大，其中SS浓度约90.4~158.5mg/L，石油类浓度约13.12~9.74mg/L，40min~60min以后路面基本被冲洗干净，随着降雨的持续，水体自净能力加强，污染物浓度将得到逐步缓解。本项目路面雨水导排拟在路堤边坡高度大于1.0m时设急流槽，急流槽每隔30m设置一道，急流槽尾部设消力坎。路面径流水质简单、污染小，可在自然环境下得到较好净化，对项目周边水环境影响较小。

（四）运营期噪声影响分析

①公路交通噪声预测模式

根据拟扩建工程特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中交通运输噪声预测模式进行预测。地面任何一点的环境噪声是指线声源传至该点时的噪声能量与该点环境噪声能量的叠加。

i型车辆行驶于昼间或夜间，r＞7.5m的预测点的小时交通噪声值预测模型：
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式中：Leq（h）i---第i类车的小时等效声级，dB（A）；
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---第i类车速度为Vi（km/h），水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）
Ni---昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r---从车道中心到预测点的距离，m；r＞7.5m；

Vi---第i类车辆的平均车速，km/h；

T----计算等效声级的时间，1h；

△L距离——距离衰减量，dB（A），小时车流量≥300辆/小时：△L距离=10lg（7.5/r），小时车流量＜300辆/小时：△L距离=15lg（7.5/r）距离；

r——从车道中心线到预测点的距离，m，r＞7.5m；

Ψ1、Ψ2----预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见下图：
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图4-1  有限长路段修正函数（A、B为路段，P为预测点）

由于本项目沿线敏感点距拟建道路较近，且基本呈平行走向，因此本次评价取Ψ1+Ψ2为180°，即弧度为π;

ΔL---由其他因素引起的修正量，dB（A）；
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式中：ΔL1---线路因素引起的修正量，dB（A）；

ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB（A）；

ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

ΔL2---声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

ΔL3---由反射等引起的修正量，dB（A）。

各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值计算模式：

[image: image16.png]Leg,, = 101;;[10""L”'(”)x 10" Lealls +10"—|Leq(h)a\:|




式中：Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小——大、中、小型车辆昼间或夜间预测点接收到的交通噪声值，dB；

Leq交——预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB。

预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式：
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式中：（Leq）预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB；

（Leq）背——预测点的环境噪声背景值，dB。

②噪声预测参数
由于车速按照本项目三级公路设计值为30km/h，低于《环境影响评价技术导则公路建设项目》（HJ1358-2024）附录B噪声级车速适用范围。因此参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录B中的源强计算公式，如下：

小型车     LOS=12.6+34.73lgVS+△L路面
中型车     LOM=8.8+25lgVM+△L纵坡
大型车     LOL=45+24lgVL+△L纵坡
式中：S、M、L──分别表示小、中、大型车；

Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

本项目设计车速均为30km/h，经计算各种车型在参照点处平均辐射声级：大型车：80.65dB；中型车：73.59dB；小型车：63.9dB。
③噪声预测评价
根据前面的预测方法、预测模式和设定参数，对拟建工程主线的交通噪声进行预测计算。预测内容包括：交通噪声在不同营运期、不同时间段、距路边不同距离的影响预测，以及沿线敏感点环境噪声预测。本项目沿线不涉及声环境敏感点，因此，本次评价不对沿线敏感点的环境噪声进行预测。

由于拟建公路纵面线形变化，路面与地面之间的高差不断变化，所以，真正预测拟建公路沿线交通噪声的影响是非常困难的。本报告书中，出于预测的可行性考虑，预测基于每个路段零路基高度（较为不利的情况）这一假定，预测点高度取距地面1.2m，各路段各期针对3类标准的达标距离同时列于表中，预测参数见表4-4，预测结果见表4-5。

表4-4   拟建未来各特征年小时交通量   单位：pcu/h
特征年
小型车
中型车
大型车
小型车
中型车
大型车
昼间
夜间
C050巴隆图至环城公路段

2028
27 
7 
5 
14 

4 
3 
2034
40 
11 
8 
20 
5 
4 
2042
67 
18 
13 
34 

9 
6 
X617常青至哈拉布拉段（主线）
2028
16 

2 

11 

8 

1 

6 

2034
27 

4 

19 

13 

2 

9 

2042
47 

7 

33 

23 

3 

16 

X617常青至哈拉布拉段（支线）
2028
6 
1 
4 
3 
1
2 
2034
11 
2 
8 
5 
1 
4 
2042
19 
3 
13 
9 
1 
6 
表4-5   拟建公路营运期交通噪声预测结果

路段
评价时段
评价年
道路中心线外不同水平距离下的交通噪声预测值/dB（A）
0m
20m
40m
60m
80m
100m
120m
140m
160m
180m
200m
C050

昼间
2028
53.31
45.71
42.61
40.55
3899
37.74
36.7

35.8

35.01

34.3

33.67

2034
55.07
47.47

44.37

42.3
40.75

39.5

38.46

37.56

36.77

36.06

35.43

2042
57.28

49.69

46.58

44.52

42.97

41.72

40.68

39.78
38.99
38.28

37.65
夜间
2028
50.55
42.96
39.85
37.79
36.24
34.99
33.95
33.05
31.55
32.26

30.92
2034
52.04
44.45
41.34
39.28
37.73
36.48
35.43
34.53
33.74
33.04

32.4
2042
54.28
46.69
43.58
41.52
39.97
38.72
37.68
36.78
35.99
35.28

34.65
X617主线
昼间
2028
52.24
44.64
41.54
34.73
33.23
39.47
37.92
36.67
35.63
33.94

32.6
2034
54.55
46.96
43.85
41.79
40.24
38.99
37.95
37.05
36.26
35.55

34.92
2042
56.96
49.37
46.26
44.2
42.65
41.4
40.35
39.45
38.66
37.96

37.32
夜间
2028
49.36
41.77
38.66
36.6
35.05
33.8
32.75
31.85
31.06
30.36

29.72
2034
51.36
43.77
40.66
38.6
37.04
35.8
34.75
33.85
33.06
32.36

31.72
2042
53.83
46.24
43.13
41.07
39.52
38.27
37.22
36.32
35.53
34.83

34.19
X617支线
昼间
2028
47.95
40.36
37.25
35.19
33.64
32.39
31.34
30.44
29.65
28.95

28.31
2034
50.72
43.13
40.02
37.96
36.41
35.16
34.11
33.21
32.42
31.72

31.08
2042
52.99
45.4
42.29
40.23
38.68
37.43
36.38
35.48
34.69
33.99

33.35
夜间
2028
45.02
37.42
34.32
32.26
30.7
29.45
28.41
27.51
26.72
26.01

25.38
2034
47.46
39.87
36.76
34.7
33.15
31.9
30.85
29.95
29.16
28.46

27.82
2042
49.68
42.09
38.98
36.92
35.37
34.12
33.08
32.18
31.39
30.68

30.05
拟建路线近路区域环境噪声受拟建公路交通噪声影响随距离呈明显的衰减趋势，三条线路近期3类区昼间达标距离均为0m，夜间达标距离均为0m；中期3类区昼间达标距离均为0m，夜间达标距离为0m；远期3类区昼间达标距离分别为0m，夜间达标距离均为20m。

根据预测结果可知，本项目20m外噪声预测值均可满足声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目对周边造成的噪声影响较小。
（五）运营期固体废物环境影响分析
营运期固体废物主要是过往司乘人员丢弃的生活垃圾，均由沿线环卫部门收集清运，影响较小。

（六）运营期温室气体排放环境影响分析
根据《温室气体排放核算与报告要求第27部分：陆上交通运输企业》(GB/T32151.27-2024)，核算边界为《东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程项目》中涉及的道路货物运输企业和道路旅客运输企业。本次碳评价范围为移动源，如以化石燃料为动力的道路运输车辆产生的CO2。
1）碳排放源识别
由于《温室气体排放核算与报告要求第27部分：陆上交通运输企业》(GB/T32151.27-2024)中涉及的温室气体只包含CO2。

本项目属于交通运输类项目，碳排放源为以化石燃料为动力的道路运输车辆产生的CO2。
2）碳排放量核算
参考《温室气体排放核算与报告要求第27部分：陆上交通运输企业》(GB/T32151.27-2024)），核算本项目的碳排放总量，公式如下：

企业的二氧化碳排放总量等于核算边界内所有移动源和固定源化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量、道路运输车辆尾气净化过程二氧化碳排放量、购入及输出的电力和热力产生的二氧化碳排放量之和,同时扣除输出的电力和热力所产生的二氧化碳排放量，按式（1）计算：
E=E燃烧+E过程+E购入电+E入热-E输出电-E输出热
式中：
E——温室气体排放总量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E燃烧——化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2)；

E过程——工业生产过程产生的各种温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；
E购入电——购入电力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量(tCO2)；

E购入热——购入热力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量(tCO2)；

E输出电——输出电力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量(tCO2)；
E输出热——输出热力产生的二氧化碳排放,单位为吨二氧化碳当量(tCO2)。

根据《温室气体排放核算与报告要求第27部分：陆上交通运输企业》(GB/T32151.27-2024)），本项目仅涉及移动源化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量。
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式中：

ADi——核算和报告年度内所有移动源燃烧第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦(GJ)；
EFi——第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，以吨二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ)计本，项目涉及燃料柴油、汽油分别根据附录B“表B.1常用化石燃料相关参数的缺省值”中单位热值含碳量对应取值，汽油取18.9×10-3tC/GJ、柴油取20.2×10-3tC/GJ。燃料碳氧化率取98%、柴油取98%，换算二氧化碳排放因子为汽油67.914×10-3tCO2/GJ、柴油取72.582×10-3tCO2/GJ；

i——燃烧的化石燃料品种。
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式中：
FCi——报告主体报告年度所有移动源燃烧第i种化石燃料的实物量，对固体或液体燃料，单位为吨（t），对气体燃料，单位为万立方米（104m3）；
NCVi——第i种化石燃料的平均低位发热量，对固体或液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦每万立方米（GJ/104m3）。本项目涉及燃料柴油、汽油分别根据附录B“表B.1常用化石燃料相关参数的缺省值”中对应取值，汽油43.070GJ/t、柴油42.652GJ/t。
根据“表4-6拟建未来各特征年小时交通量”中数据进行计算，各路线年交通量见下表4-6。
表4-6   拟建未来各特征年交通量   单位：pcu/a
特征年
小型车
中型车
大型车
C050巴隆图至环城公路段（1.835km）
2028
544
144
104
2034
800
216
160
2042
1344
360
256
X617常青至哈拉布拉段（主线2.3km）
2028
320
40
224
2034
536
80
376
2042
936
136
656
X617常青至哈拉布拉段（支线0.948km）
2028
120
24
80
2034
216
40
160
2042
376
56
256
根据设计单位提供的数据小型车辆每公里汽油消耗量为‌0.05~0.0.08L，本项目取中间值0.7L计：根据设计单位提供的数据中型车辆每公里汽油消耗量为‌0.07~0.12L，本项目取中间值0.1L计；根据设计单位提供的数据大型车辆每公里柴油消耗量为‌0.28~0.45L，本项目取中间值0.4L计。本项目各车型能源消耗量见下表4-7。
表4-7   各车型能源消耗量   单位：t/a
特征年
小型车（汽油）
中型车（汽油）
大型车（柴油）
2028
1.36 
0.28 
0.65 
2034
2.14 
0.45 
1.09 
2042
3.66 
0.75 
1.85 
注：汽油密度按照0.75kg/L计；柴油密度按照0.84kg/L计。
本项目二氧化碳排放量计算结果见下表4-8
表4-8   各特征年二氧化碳排放量   单位：t/a
特征年
CO2排放量
2028
6.80 
2034
10.96 
2042
18.64 
根据上述计算，本项目碳排放总量分别为近期6.8tCO2/a、中期10.96tCO2/a、远期18.64tCO2/a。

	选址选线环境合理性分析
	本工程属于基础设施建设项目，工程线路永久占地不占用自然保护区、永久基本农田、水源地、文物等环境敏感区。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村，根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地范围是否占压生态保护红线的复函》：“经技术套图，该项目位于东胜区铜川镇。未占压东胜区生态保护红线。”

根据《鄂尔多斯市东胜区水利局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地与水源地、水利工程设施及河道管理范围重叠情况的函》：“东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地范围内不涉及水源地及水源地保护区，河湖管理范围以及淤地坝等其他重要水利设施。”
根据《鄂尔多斯市林业和草原局东胜区分局关于对东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设用地核查情况的复函》：“该项目用地及外扩1km范围内不涉及国家公园、天然林、基本草原、沙化土地封禁保护区、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地。”
根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程建设项目用地情况的函》：“经核实，该项目与东胜区永久基本农田空间不重叠；X617常青至哈拉布拉段主线、支线压覆已查明煤炭资源，压覆的煤炭资源属于内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿；C050巴隆图至环城路段压覆已查明煤炭资源，其中一部分压覆的煤炭资源属于内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿，一部分属于鄂尔多斯市永恒华煤炭运销有限公司前进煤矿，其余压覆的煤炭资源未设置矿业权。上述两条道路坐标范围与蒙陕鄂尔多斯盆地伊金霍洛旗油气勘查重叠。”

根据《鄂尔多斯市东胜区文物局关于东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程选址意见的函》：“铜川镇矿区公路改线工程位于东胜区铜川镇境内，项目全长5.083公里，用地范围面积约15.94公顷。经东胜区文物保护中心实地调查，并查阅东胜区现有已登记公布各级文物保护单位名录和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物名录，以及内蒙古自治区长城资源认定表和数据库，此项目用地范围地表不涉及已知文物古迹，同意该项目选址。”
本项目不设置拌合站、预制场、取弃土场等站场，使用的砂石、沥青、水泥等均外购。不另行设置施工营地，施工营地场外租赁。施工材料堆场设在永久占地范围内，项目不涉及临时用地。本项目符合国家产业政策、符合相关规划，在认真落实设计和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目治理期内废气、噪声可达标排放，固体废物均可得到妥善处置，对环境的影响较小。

综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址选线可行。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	（一）施工期生态环境保护措施
根据生态环境影响专题评价，施工期生态环境保护措施评价结论如下：
1、对施工破坏的天然牧草地、旱地和地方公益林按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的天然牧草地、旱地和地方公益林，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对植被的破坏。

2、路堤边坡设置沙障草方格，播撒草籽（草籽播撒沙蒿、针茅草种，播撒比例1:1），草籽播撒量为4.5kg/1000m2，边坡绿化面积10032m2。
（二）施工期（治理期）废气防治措施
本项目施工期大气污染源主要包括施工扬尘、沥青摊铺过程中的废气和机械设备燃烧的废气。

（1）施工扬尘及汽车尾气

①运输道路、施工场地应定时洒水，每天至少两次（上、下班），另外，沙土等散装材料装卸时应随时洒水防止扬尘。与运输管理部门沟通，加强运输散装物资如水泥、砂石材料等车辆的管理，禁止车况差、超载、装卸物品遮盖不严、容易洒落的车辆上路行驶。
②运送散装含尘物料的车辆，要用篷布苫盖，以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏；粉状材料应罐装或袋装；水泥、砂土等材料运输禁止超载，并盖篷布。粉状材料堆放时应采取防风防雨入库措施，必要时全封闭，并定时洒水防止扬尘。水泥等散体材料在运输过程中容易产生粉尘污染，应对水泥等容易起尘的材料采用罐车运输。
③施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，使其处于良好的工作状态。需加强车辆调度管理，禁止运输车辆超载，不得使用劣质燃料，以控制尾气排放。

④严禁在施工现场焚烧任何废弃物和可能产生有毒有害气体、烟尘、臭气等的物质。施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。施工结束后，应及时恢复施工占用场地的地面道路及植被。

（2）沥青摊铺过程废气及含尘废气

①在摊铺过程中，尽量缩短沥青料在摊铺现场的时间，及时摊铺、碾压，钢轮复压完成后再用胶轮碾压，可消除表面裂纹，开始碾压时将轮胎式压路机开至高温区对轮胎进行预热，为防止粘连可少量洒水，可降低沥青摊铺过程中沥青烟的浓度。在遇到雨天时严禁摊铺，待雨停后路面吹干后再进行摊铺。

②施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的沥青摊铺机等施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。

（三）施工期废水处理措施
公路沿线采取的措施如下：

①合理组织施工程序，施工时产生的弃渣用于路基回填，并设置围挡防止流失，禁止将弃渣和施工垃圾直接弃入路边沟壑或河道中。

②含有害物质的建材如沥青、水泥以及施工中的其他固体废物不得倾倒或堆放，施工建材应设篷盖，必要时设围栏，防止被雨水冲刷进入水体，各种固体废物应及时清运至当地允许设置的地点或依有关规定处理。

③本项目不设置施工营地，场外租用当地民房，施工人员生活污水经收集后拉运至污水处理厂处置，施工人员生活污水产量较小，成分简单，去向可行，对沿线水环境影响不大。

本项目施工人员生活污水均具有水质简单，产生量小的特点，同时，经上述措施进行处理可做到去向合理、可行。
（四）施工期噪声治理措施
根据预测，施工期不同施工阶段多种机械同时作业时噪声影响昼间达标距离在距施工场地70-80m范围外，极端高噪音设备一起运行达标距离将延伸至180m；夜间达标距离在距施工场地400m范围内可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，故严禁高噪音的设备夜间施工，且严禁高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。

结合单台、多台预测结果，再根据沿途环境敏感点分布情况和受影响的程度，采取以下防护措施来减轻噪声影响：

（1）合理安排施工活动，缩短工期，减少施工噪声影响时间，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。同时，避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。

（2）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。加强施工管理，合理安排施工作业时段。根据预测结果，昼间噪声影响出现在距施工场地70-80m范围内，极端高噪音设备一起运行影响范围为180m；夜间噪声将主要出现在距施工场地400m范围内，根据现场踏勘结果，距离施工场地400范围内无噪声敏感目标。
（3）筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点，施工现场噪声有时超出《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，一般可采取变动施工方法措施缓解，如设置隔声围挡。如噪声源强大的作业时间可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整，并通过文明施工、加强有效管理等方式加以缓解。

（4）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。受技术条件、施工现场客观环境的限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声、振动仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向沿线受影响的居民和有关单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低因人为因素造成施工噪声的加重。建设单位应在沿线各施工标段设置公众投诉电话，对投诉问题业主应及时会同当地环保部门给予解决，以免产生环保纠纷。

（5）为了监督和保护居民的生产、生活和学习环境，我们要进行施工期的声环境监测。
（五）施工期固体废物治理措施
（1）生活垃圾的处置

施工人员生活垃圾主要产生于施工人员的餐饮等生活垃圾，应设置临时的垃圾桶，集中收集后运往垃圾处理场，不会对周围环境产生大的影响。

（2）施工弃土的处置
根据本项目签订的弃土协议（见附件10），工程建设中产生余方26.41万立方米，剥离表土3.03万立方米。余方全部运至前进煤矿用于既有矿坑回填，剥离表土全部临时堆放至前进煤矿内排土场尚未治理的固定平台上。施工结束后表土用于道路边坡防护和生态恢复时的绿化覆土。
前进煤矿已编制水土保持方案；2012年9月11日，内蒙古自治区水利厅以内水保〔2012〕324号对该项目水土保持方案予以批复；2015年12月29日，内蒙古自治区水利厅以内水便函〔2015〕300号出具该项目水土保持设施验收鉴定书的函。目前煤矿正常运行，现形成的采坑可排弃量1.4亿立方米，完全满足本项目排弃需要，采坑最终排满后由煤矿统一治理。
（3）建筑垃圾的处置

本项目产生的建筑材料边角料和废料以及残渣、包装材料、拆除旧水泥路面等建筑垃圾，采用如下处理方案：

建筑材料边角料和废料以及残渣、包装材料等应进行分拣，对于可回收利用的，予以回收或卖给物资回收公司，没有使用或回收价值的废水泥块、废石块等建筑垃圾送至市政指定建筑垃圾处理场，所有的建筑垃圾均应及时清理，不可长期堆存。

	运营期生态环境保护措施
	（1）运营期生态环境保护措施

根据生态环境影响专题评价，运营期生态环境保护措施评价结论如下：
继续完成公路边坡、路基两侧等范围内的植树种草工作，并加强养护管理（定期浇水和补植），以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的，且植被覆盖度不低于当地背景水平。
（2）运营期废气环境保护措施

①环保、交通部门加强合作，对机动车尾气达标排放进行定期检测，对超标排放的机动车辆强制安装尾气净化装置。

②加强对道路的养护，使道路保持良好的运营状态，减少塞车现象的发生，以及车辆滞速怠速状态，减少汽车尾气排放对沿线环境空气的影响。

③对路界内进行绿化美化工程专项设计，加强道路两侧的绿化，选择栽种可净化空气的树种，利用植物吸收净化污染物，减轻污染，并做好绿化工程的实施和管养工作。

④与运输管理部门沟通，加强运输散装物资如煤、水泥、砂石材料等车辆的管理，禁止车况差、超载、装卸物品遮盖不严、容易洒落的车辆上路行驶。

（3）运营期废水环境保护措施

①定期检查公路两侧的排水系统，确保排水系统畅通。

②应禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，以防止公路上车辆漏油和货物洒落在道路上，造成沿线地面及水体污染和安全事故隐患。

③公路醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志，提醒过路驾驶员和乘客加强保护环境意识，要求危险品车辆限速通过。

④为防止车辆，尤其是危险品运输车辆失控掉入河流或发生事故造成路面径流污染水质，完善径流收集和排水设施。

（4）运营期固废环境保护措施

对于路面垃圾，通过制定宣传法规，禁止乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生。少量车辆散落的运载物及乘客丢弃的物品由沿线环卫部门处理。

（5）运营期噪声环境保护措施

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发﹝2010﹞7号）中：“地面交通噪声污染防治技术政策第五条，地面交通噪声污染防治应明确责任和控制目标要求”：

①在规划或已有地面交通设施邻近区域建设噪声敏感建筑物，建设单位应当采取间隔必要的距离、传声途径、噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标。

②因地面交通设施的建设或运行造成环境噪声污染，建设单位、运营单位应当采取间隔必要的距离、噪声源控制、传声途径、噪声削减等有效措施，以使声环境质量达标；如通过技术经济论证，认为不宜对交通噪声实施主动控制的，建设单位、运营单位应对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证声环境质量达标。 

③在没有进行城市功能区规划的路段进行城市规划建设时，应对沿线地区的用地功能加以限制，禁止在沿线环境噪声超标区内新建疗养院、学校、医院、居民区等声环境敏感目标。

④对于已经规划好但尚未进行建设的居民区在靠近道路一侧可以作为公共活动场所、商业服务场所、社区服务中心等不敏感建筑用地。道路近旁的一般建筑也要合理布局及声学设计，尽量作为商用，临路窗户安装隔声窗，将厨房、厕所、廊道等非办公休息用房设计到临街一侧。

本项目运营期拟采取的措施如下：
①交通管理部门宜利用交通管理手段，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），降低交通噪声。

②路政部门宜对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。

③生态环境部门应加强对地面交通噪声的监测，对环境噪声超标的地面交通设施提出噪声削减意见或要求，监督有关部门实施。

④对照“鄂尔多斯国土空间规划图”（见附图12），本项目位于矿产能源发展区；对照“鄂尔多斯土地使用规划图”（见附图13），建设位置未进行土地使用规划，其周边已规划用地类型分别为工业用地和采矿用地。因此道路防护距离20m范围内第一排不宜建设集中居民区、医院、学校等声环境敏感点。

建议在噪声敏感建筑的建设过程中，其建设单位应组织实施跟踪监测，以考察本工程对噪声敏感建筑的声环境影响，并按照《中华人民共和国生态环境法典》第二十七章 交通运输噪声污染防治的要求采取合理措施。

（6）环保设施建设及验收清单
在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目“三同时”环保措施验收清单见表5-1所示。

表5-1  “三同时”环保措施验收一览表
环境要素
恢复治理内容及区域
环保设施及措施
验收内容

标准
生态环境

路基

边坡

综合护坡工程、路基排水工程、绿化防护工程等措施；

路基排水设急流槽，本项目在路堤边坡高度大于1.0m时设急流槽，急流槽每隔30m设置一道；

路堤边坡设置沙障草方格，播撒草籽，草籽播撒量为4.5kg/1000m2。
沿线绿化恢复措施及效果

沿线植被盖度不低于现状水平

生态

补偿
对施工破坏的天然牧草地、旱地和地方公益林按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的天然牧草地、旱地和地方公益林，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对植被的破坏。

沿线绿化恢复措施及效果

沿线植被盖度不低于现状水平

固体废物
公路沿线路面垃圾
环卫部门定期清扫
--


	其他
	无

	环保投资
	项目总投资6449.3631万元，估算的环保投资为155万元，占总投资的2.40%，具体如下表5-2所示。

表5-2  环保投资费用估算一览表
序号

项目

环保措施

单位数量

投资/万元

一、环境污染治理投资

1.声环境污染治理
1.1

运营期

指示牌、禁止鸣笛及限速标识
沿线设施
5.0
2.环境空气污染治理

2.1

施工期

洒水车

3台

30.0

施工场地等旱季洒水费用

11月~次年4月旱季

10.0

运输扬尘

材料运输及堆放时设置篷盖。
10.0

3.固体废物处理

3.1

施工期

施工活动产生的建筑垃圾
送至建筑垃圾填埋场并委托处理。
10.0

施工人员生活垃圾
设置垃圾箱，对生活垃圾集中收集，按照当地环卫部门要求统一处理。
5.0

3.2

运营期

路面垃圾

少量路面垃圾由环卫部门收集处理。
5.0

二、生态环境环保投资
4.1

边坡防护及两侧绿化，路堤边坡设置沙障草方格，播撒草籽，草籽播撒量为4.5kg/1000m2，边坡绿化面积10032m2。
公路全线边坡防护及绿化。
50
4.2
在路堤边坡高度大于1.0m时设急流槽，急流槽每隔30m设置一道，急流槽尾部设消力坎。
每隔30m设置一道急流槽。
30
总计

155



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	不新增临时占地，严格控制施工作业带宽度。
	不新增临时占地。
	对施工破坏的天然牧草地、旱地和地方公益林按照主管部门要求进行补偿；

路堤边坡设置沙障草方格，播撒草籽，草籽播撒量为4.5kg/1000m2。
	植被覆盖度与周边一致。

	水生生态
	--
	--
	--
	--

	地表水

环境
	施工人员生活污水经收集后拉运至污水处理厂处置
	废水不外排。
	--
	--

	地下水及土壤环境
	--
	--
	--
	--

	声环境
	选用低噪声设备、加强管理等。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。
	--
	运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值。

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	对运输车辆采用加盖篷布；路面及时洒水抑尘；对施工机械和运输车辆进行保养，使其处于良好的工作状态；沥青摊铺作业机械有良好的密封性。
	对外环境影响小。
	--
	--

	固体废物
	施工人员产生的生活垃圾拟设置垃圾桶。
	收集后交环卫部门处理。
	少量路面垃圾由环卫部门收集处理。
	交环卫部门处理。

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	--
	--
	--
	--

	环境监测
	施工现场设噪声监测点位，1次/季，必要时随机抽测。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	--


七、结论

	本项目符合国家产业政策、相关规划，在认真落实设计和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目施工期内废气、噪声可达标排放，废水、固体废物均可得到妥善处置，对环境的影响较小。从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。


东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程项目生态环境影响专题评价

建设单位：鄂尔多斯市东胜区交通运输局
编制日期：2026年09月
1.项目概况

本项目路线全长5.083公里，按三级公路标准设计，设计速度为30公里/小时，路基宽度为8.0米，路面宽度为7.0米，采用沥青混凝土路面。
2.选址合理性分析
与《内蒙古自治区基本草原保护条例》符合性分析见表2.1-1。
表2.1-1   与《内蒙古自治区基本草原保护条例》符合性分析表

	条例相关内容
	本项目情况
	符合性

	第十五条 禁止在基本草原上实施下列行为：（一）开垦基本草原；（二）擅自改变基本草原用途；（三）毁坏围栏、人畜饮水设施等草原建设保护设施；（四）擅自钻井提取工业用水；（五）挖鱼塘、挖沟渠、铲草皮、挖草炭等破坏草原植被的行为；（六）建造坟墓；（七）违反环境保护法律、法规倾倒排放固体、液体、气体废物和生活垃圾或者造成环境噪声污染、粉尘污染、放射性污染、电磁波辐射污染等；（八）其他破坏基本草原的行为。
	根据基本草原保护管理要求，除国务院批准同意的建设项目，国防、外交建设项目，依法依规批准的国家重大矿产资源勘探开发项目以及国务院有关部门、自治区人民政府及其有关部门批准同意的基础设施、公共事业、民生建设项目，以及核准审批层级明确下放至盟市及人民政府及其有关部门的基础设施、公共事业、民生建设项目外，不得征收、征用或者使用基本草原。

本项目属于农村公路改建工程，属于基础设施建设项目，归属于审批层级下放至旗县部门的基础设施建设项目，因此，本项目不涉及（一）至（八）项中的破坏基本草原的行为。
	符合

	第二十条 经批准征收、征用基本草原的，应当支付草原补偿费、安置补助费和附着物补偿费。
	本项目不占用基本草原。
	符合

	第二十五条 征收、征用、使用或者临时占用基本草原的，应当遵守有关建设项目环境保护法律、法规的规定，在建设项目环境影响报告书中，应当有基本草原环境保护方案。建设项目批准后，基本草原环境保护方案应当与建设项目同时实施。
	本项目属于农村道路新建项目，新征占地不涉及基本草原。
	符合


由上表可知，本项目符合《内蒙古自治区基本草原保护条例》相关要求。本项目选址选线合理。
3.总则

3.1编制依据
（1）《中华人民共和国生态环境法典》中华人民共和国主席令第七十号，2026年8月15日起施行；

（2）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）
（3）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；
（4）《公路工程技术标准》（JTG 01-2024）；

（5）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）；

（6）《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；

（7）《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）。

3.2评价因子筛选

本项目环境影响评价因子筛选见表3.2-1。
表3.2-1   生态影响评价因子筛选表

	工程阶段
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及

影响方式
	影响性质
	影响程度

	施工期
	物种
	分布范围、种群结构、种群数量、种群结构、行为等。
	道路地面平整、机械设备噪声及运输车辆行驶产生的尾气及噪声等。
	直接影响长期不可逆，间接影响短期不可逆。
	占地直接影响强，其他间接影响弱。

	
	生境
	生境面积、质量、连通性等
	
	
	

	
	生物群落
	物种组成、群落结构等。
	
	
	

	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等。
	
	
	

	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	
	
	

	
	自然景观
	景观多样性、完整性等。
	
	
	

	运营期
	物种
	分布范围、种群结构、种群数量、种群结构、行为等。
	通行车辆产生的噪声、废气、灯光等。
	间接影响长期不可逆。
	间接影响弱。

	
	生境
	生境面积、质量、连通性等。
	
	
	

	
	生物群落
	物种组成、群落结构等。
	
	
	

	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等。
	
	
	

	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	
	
	

	
	自然景观
	景观多样性、完整性等。
	
	
	


3.3生态环境评价工作等级及评价范围

（1）生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中6.1.2评价等级判定原则进行分析判定，具体见下表3.3-1。

表3.3-1   生态环境评价工作级别确定

	序号
	判定原则
	本项目情况
	结论

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要环境时，评价等级为一级。
	本项目占地范围和生态评价范围内均不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要环境。
	不涉及

	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级。
	本项目占地范围和生态评价范围内均不涉及自然公园。
	不涉及

	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级。
	不涉及生态保护红线。
	不涉及

	d
	根据HJ2.3判断，属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级。
	根据HJ2.3判断，本项目为公路建设项目，不属于水文要素影响型，且不进行地表水评价等级判定。
	不涉及

	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级。
	本项目不涉及地下水水位或土壤影响范围。
	不涉及

	f
	当工程占地规模大于20km²时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。
	依据工程分析，本线路全长5.083km，占地面积共15.6698hm2，项目占地规模小于20km2。
	三级

	g
	除本条a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级。
	本项属于除a、b、c、d、e、f以外的情况。
	三级

	6.1.3
	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。
	不涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域。
	不涉及

	6.1.4
	建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。
	本项目仅涉及陆生生态。
	不涉及

	6.1.5
	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。
	不涉及。
	不涉及

	6.1.6
	线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。
	不涉及。
	不涉及


由上表分析可知，本项目生态环境评价等级确定为三级评价。

（2）生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目生态评价范围以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。
3.4生态环境主要环境保护目标

本项目涉及的生态保护目标为水土流失重点预防区和重点治理区。保护目标为保护工程区及其影响区域的生态完整性、系统连通性、生物多样性和可持续发展性，保护工程区周边的生态敏感点。生态保护目标见表3.4-1。

表3.4-1  生态环境保护目标

	要素
	名称
	保护对象
	保护要求

	
	
	评价范围内
	占地范围内
	

	生态环境
	水土流失重点预防区和重点治理区
	全部为水土流失重点预防区和重点治理区，占地面积486.39hm2
	全部为水土流失重点预防区和重点治理区，占地面积15.6698hm2
	对施工破坏的植被，及时开展临时防护和恢复，避免造成水土流失

	
	天然牧草地
	涉及天然牧草地63.87hm2
	占用天然牧草地1.6459hm2
	对施工破坏的天然牧草地按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的天然牧草地，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对植被的破坏。

	
	地方公益林
	涉及地方公益林98.43hm2
	占用地方公益林6.7695hm2
	对施工破坏的地方公益林按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的地方公益林，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对植被的破坏

	
	耕地
	涉及旱地6.23hm2
	占用旱地0.0136hm2，不涉及永久基本农田（见附件8）
	对施工破坏的耕地按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的耕地，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对耕地的破坏。

	
	其他生态环境敏感区
	无
	无
	无


4.生态环境现状调查与评价
4.1主体功能区划

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，根据内蒙古自治区主体功能区规划图，该区属于国家级重点开发区。

本项目在主体功能区规划图中的位置见附图2（内蒙古自治区主体功能区规划图）。

4.2生态功能区划

项目区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区。
根据《内蒙古生态功能区划》（内蒙古生态功能区划图见附图2），项目区属于III-5-2鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区。
4.3遥感数据源介绍
1.遥感数据源的选择

解译以2026年7月18日的哨兵2号卫星（Sentinel-2）空间分辨率10m影像数据作为基本信息源，经过镶嵌融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。

2、遥感影像处理

在Envi、Arcgis等遥感图像处理软件的支持下，对影像数据进行了投影转换、几何纠正、直方图匹配等影像预处理。根据土地利用现状、植被类型等生态环境要素的地物光谱特征的差异性，选择8（红外）、4（红光）、3（绿光）波段组合成标准假彩色影像，合成图像色彩丰富、层次分明，地类边界明显，有利于生态要素的判读解译。遥感影像图见附图8。
4.4土地利用现状

土地利用类型参照全国土地利用现状分类系统，根据卫星遥感调查分析，评价区土地利用现状调查结果详见表4.4-1~4.4-3，土地利用现状图见附图9。

表4.4-1   C050线土地利用现状调查结果一览表
	一级分类
	二级分类
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	耕地
	旱地
	4
	2.30 
	1.54%

	林地
	乔木林地
	24
	46.31 
	31.01%

	
	灌木林地
	18
	8.04 
	5.38%

	
	其他林地
	1
	0.35 
	0.24%

	草地
	天然牧草地
	19
	24.84 
	16.64%

	
	其他草地
	30
	50.60 
	33.89%

	住宅用地
	农村宅基地
	2
	0.06 
	0.04%

	工矿仓储用地
	采矿用地
	1
	1.10 
	0.734%

	交通运输用地
	公路用地
	2
	2.36 
	1.581%

	
	农村道路
	6
	1.50 
	1.00%

	水域及水利设施用地
	水工建筑用地
	1
	2.17 
	1.45%

	
	坑塘水面
	5
	3.01 
	2.01%

	其它土地
	裸土地
	6
	6.71 
	4.49%

	总计
	
	119
	149.34 
	100.00%


由上表可知，C050线评价范围内土地类型有耕地、林地、草地、住宅用地、工矿仓储用地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地，占比最大的为其他草地，占评价范围面积的33.89%；其次为乔木林地，占评价范围面积的31.01%。
表4.4-2   X617主线+X617支线土地利用现状调查结果一览表
	一级分类
	二级分类
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	耕地
	旱地
	17
	3.93 
	1.70%

	林地
	乔木林地
	8
	4.50 
	1.95%

	
	灌木林地
	26
	13.35 
	5.78%

	
	其他林地
	48
	47.26 
	20.48%

	草地
	天然牧草地
	40
	33.93 
	14.70%

	
	其他草地
	31
	92.14 
	39.92%

	住宅用地
	农村宅基地
	9
	0.16 
	0.07%

	工矿仓储用地
	工业用地
	6
	6.43 
	2.785%

	
	采矿用地
	3
	7.70 
	3.336%

	
	物流仓储用地
	1
	1.31 
	0.567%

	商服用地
	商业服务业设施用地
	5
	0.09 
	0.038%

	交通运输用地
	公路用地
	3
	4.52 
	1.960%

	
	城镇村道路用地
	1
	0.27 
	0.117%

	
	交通服务场站用地
	2
	0.45 
	0.194%

	
	农村道路
	4
	1.50 
	0.65%

	水域及水利设施用地
	坑塘水面
	7
	0.45 
	0.20%

	特殊用地
	1
	10.62 
	4.60%

	其它土地
	裸土地
	2
	2.20 
	0.96%

	总计
	
	214
	230.82 
	100.00%


由上表可知，X617主线+X617支线评价范围内土地类型有耕地、林地、草地、住宅用地、工矿仓储用地、商服用地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地，占比最大的为其他草地，占评价范围面积的39.92%；其次为其他林地，占评价范围面积的20.48%。
表4.4-3   评价区土地利用现状调查结果一览表
	一级分类
	二级分类
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	耕地
	旱地
	21
	6.23 
	1.64%

	林地
	乔木林地
	32
	50.81 
	13.37%

	
	灌木林地
	44
	21.39 
	5.63%

	
	其他林地
	49
	47.62 
	12.52%

	草地
	天然牧草地
	59
	58.77 
	15.46%

	
	其他草地
	61
	142.74 
	37.55%

	住宅用地
	农村宅基地
	11
	0.22 
	0.06%

	工矿仓储用地
	采矿用地
	4
	8.80 
	2.314%

	
	工业用地
	6
	6.43 
	1.691%

	
	物流仓储用地
	1
	1.31 
	0.344%

	商服用地
	商业服务业设施用地
	5
	0.09 
	0.023%

	交通运输用地
	公路用地
	5
	6.89 
	1.811%

	
	城镇村道路用地
	1
	0.27 
	0.071%

	
	交通服务场站用地
	2
	0.45 
	0.118%

	
	农村道路
	10
	2.99 
	0.79%

	水域及水利设施用地
	水工建筑用地
	1
	2.17 
	0.57%

	
	坑塘水面
	12
	3.46 
	0.91%

	特殊用地
	1
	10.62 
	2.79%

	其它土地
	裸土地
	8
	8.91 
	2.34%

	总计
	
	333
	380.16 
	100.00%


由上表可知，评价范围内土地类型有耕地、林地、草地、住宅用地、工矿仓储用地、商服用地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地，占比最大的为其他草地，占评价范围面积的37.55%，其次为天然牧草地，占评价范围面积的15.46%。

4.5植被现状

（1）植被类型

本次评价范围内植被类型调查结果见表4.5-1~4.5-3，植被类型图见附图10。

表4.5-1   C050线评价范围内植被类型调查结果一览表

	植被类型
	群落类型
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	耕地植被
	农田植被
	4
	2.30 
	1.54%

	乔木林植被
	松树群落
	1
	0.35 
	0.24%

	
	杨树群落
	24
	46.31 
	31.01%

	灌丛植被
	沙柳群落
	18
	8.04 
	5.38%

	草地植被
	本氏针茅群落
	19
	24.84 
	16.64%

	
	羊草群落
	30
	50.60 
	33.89%

	其他
	无植被
	23
	16.89 
	11.31%

	总计
	119
	149.34 
	100.00%


由上表可知，C050线评价区域内的植被类型主要为羊草群落、杨树群落、本氏针茅群落、无植被区、沙柳群落、农田植被和松树群落，其中，占比最大的为羊草群落群落，占评价范围面积的33.89%，其次为杨树群落，占评价范围面积的31.01%。

表4.5-2   X617主线+X617支线评价范围内植被类型调查结果一览表

	植被类型
	群落类型
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	耕地植被
	农田植被
	17
	3.93 
	1.70%

	乔木林植被
	松树群落
	48
	47.26 
	20.48%

	
	杨树群落
	8
	4.50 
	1.95%

	灌丛植被
	沙柳群落
	26
	13.35 
	5.78%

	草地植被
	本氏针茅群落
	40
	33.93 
	14.70%

	
	羊草群落
	31
	92.14 
	39.92%

	其他
	无植被
	44
	35.71 
	15.47%

	总计
	214
	230.82 
	100.00%


由上表可知，X617主线+X617支线评价区域内的植被类型主要为羊草群落、杨树群落、无植被区、本氏针茅群落、沙柳群落、松树群落和农田植被，其中，占比最大的为羊草群落群落，占评价范围面积的39.92%，其次为松树群落，占评价范围面积的20.48%。

表4.5-3   评价范围内植被类型调查结果一览表

	植被类型
	群落类型
	斑块数
	面积（hm2）
	占评价区比例（%）

	耕地植被
	农田植被
	21
	6.23 
	1.64%

	乔木林植被
	松树群落
	49
	47.62 
	12.52%

	
	杨树群落
	32
	50.81 
	13.37%

	灌丛植被
	沙柳群落
	44
	21.39 
	5.63%

	草地植被
	本氏针茅群落
	59
	58.77 
	15.46%

	
	羊草群落
	61
	142.74 
	37.55%

	其他
	无植被
	67
	52.60 
	13.84%

	总计
	333
	380.16 
	100.00%


由上表可知，评价区域内的植被类型主要为羊草群落、无植被区、本氏针茅群落、杨树群落、松树群落、沙柳群落和农田植被，其中，占比最大的为羊草群落群落，占评价范围面积的37.55%，其次为本氏针茅群落，占评价范围面积的15.46%。
（2）植物资源

通过现场调查，对照内蒙古自治区人民政府办公厅关于公布《内蒙古自治区重点保护野生植物名录》的通知（内政办发〔2026〕25号），项目评价区内未发现内蒙古自治区重点保护珍贵、濒危野生植物种类。
项目所在区域常见植物名录见表4.5-5。

表4.5-5  项目所在区域常见植物名录一览表
	物种名称
	拉丁名
	科名
	属名
	生态类型
	生活型

	柠条锦鸡儿
	Caragana korshinskii Kom.
	豆科
	锦鸡儿属
	强旱生
	灌木

	短花针茅
	Stipa breviflora Griseb
	禾本科
	针茅属
	旱生
	丛生灌草

	本氏针茅
	Stipa capillata Linn.
	禾本科
	针茅属
	旱生
	丛生灌草

	羊草
	Leymus chinensis (Trin. ex Bunge) Tzvelev
	禾本科
	赖草属
	旱生
	草本

	隐子草
	Cleistogenes chinensis（Maxim.）Keng
	禾本科
	隐子草属
	强旱生
	草本

	猪毛蒿
	Artemisia scoparia Waldst.&Kit.
	菊科
	蒿属
	强旱生
	草本

	冷蒿
	Artemisia frigida Willd.
	菊科
	蒿属
	强旱生
	草本

	沙蒿
	Artemisia desertorum Spreng.
	菊科
	蒿属
	强旱生
	草本

	碱蓬
	ArtemisiaanethifoliaWeb.exStechm.
	菊科
	蒿属
	强旱生
	草本

	沙柳
	Salix cheilophila
	杨柳科
	柳属
	旱生
	灌木或小乔木

	杨树
	Populus
	杨柳科
	杨属
	旱生
	乔木

	松树
	Pinaceae
	松科
	松属
	强旱生
	乔木


（3）植物覆盖度
通过现场调查，本项目评价范围内基本属于60%~80%的较高植被覆盖等级。本项目所在区域主要为丘陵地貌，绝大部分土地为草地和乔木林地。其中羊草群落、本氏针茅群落、杨树群落和松树群落的植物覆盖度为60%~80%；沙柳群落的植物覆盖度为40%~60%；低植被覆盖区域主要为工矿仓储用地植物覆盖度为0%~20%。
4.6野生动物调查情况

项目区域野生动物的种类组成相对简单。评价区内主要野生动物包括兔、鼠、山雀等，均属常见物种，没有国家及地方重点保护动物物种。

项目所在区域常见野生动物详见表4.6-1。

表4.6-1   项目所在区域常见野生动物名录

	序号
	中文名
	学名
	分布生境类型

	一、鸟纲AVES

	（1）雀形目PASSERIIFORMES

	1
	大山雀
	Parus major
	草地、灌丛

	2
	树麻雀
	Passer montanus
	草地、灌丛

	3
	喜鹊
	Pica pica(Linnaeus)
	草地、灌丛

	（2）鸡形目GALLIFORMES

	4
	石鸡
	Alectoris graeca(meisner)
	草地、灌丛

	5
	雉鸡
	Phasianus colchicus(Linnaeus)
	草地、灌丛

	二、哺乳纲MAMMALTA

	（1）兔形目LAGOMORPHA

	6
	蒙古兔
	Lepus tolei pallas
	草地

	7
	蒙古鼠兔
	Ochotona pallasi Gray
	草地

	（2）啮齿目RODENTIA

	8
	布氏田鼠
	Microtus brandti Radde
	草地

	9
	五趾跳鼠
	Allactagasibirica（Forster）
	草地


根据调查结果，对照国家林业和草原局和农业农村部公告（2021年第3号）发布的《国家重点保护野生动物名录》，项目评价区内未发现国家重点保护野生动物；对照内蒙古自治区人民政府办公厅关于公布《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》的通知（内政办发〔2021〕78号），项目评价区内未发现内蒙古自治区重点保护陆生野生动物。根据现场调查及资料记载，评价区域内没有常年留居此地的珍稀濒危动物，鸟类的留居种类中没有珍稀濒危物种。

4.7生态环境现状评价结论
评价范围内土地类型有耕地、林地、草地、住宅用地、工矿仓储用地、商服用地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地，占比最大的为其他草地，占评价范围面积的30.92%，其次为采矿用地，占评价范围面积的20.912%。
评价区域内的植被类型主要为羊草群落、无植被区、本氏针茅群落、杨树群落、松树群落、沙柳群落和农田植被，其中，占比最大的为羊草群落，占评价范围面积的30.92%，其次为无植被区，占评价范围面积的30.04%。

根据内蒙古自治区主体功能区规划图，该区属于国家级重点开发区。根据《内蒙古生态功能区划》，项目区属于III-5-2鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区。
根据调查结果，项目区及评价区内未发现国家及地方重点保护植物。对照国家林业和草原局农业农村部公告（2021年第3号）发布的《国家重点保护野生动物名录》，项目评价区内未发现国家重点保护野生动物；对照内蒙古自治区人民政府办公厅关于公布《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》的通知（内政办发〔2018〕86号），项目评价区内未发现内蒙古自治区重点保护陆生野生动物。根据现场调查及资料记载，评价区域内没有常年留居此地的珍稀濒危动物，鸟类的留居种类中没有珍稀濒危物种。
5.生态环境影响分析

5.1施工期生态环境影响分析

（1）对土地占用影响分析

本工程总占地15.6698hm2，全部为永久占地，其中未利用地0.1661hm2，农用地15.5037hm2。施工期，评价区拟建项目各项工程占地范围内原有的各种土地利用类型将发生重大变化，原有的草地等将逐步消失，取而代之的是项目的永久占地。

（2）对沿线植被的影响分析

工程占用的土地主要为草地，主要草本植被类型以本氏针茅+羊草群落分布为主。工程施工均会对这些植被造成一定影响，其中永久占地建设将使施工区植被环境破坏，生物个体失去生长环境；同时，施工也会导致这些区域植被失去原有的自然性和生物生产力，降低景观的质量和稳定性。
施工过程中不断优化占地面积，尽量减少占用面积。施工过程中采取运输车辆遮盖、施工场地及堆场遮挡、洒水等措施尽可能减少对植被的破坏，将影响程度降至最低。在此前提下，工程建设对沿线植被影响较小。

（3）对沿线动物的影响分析

工程占地将破坏沿线动物的生存环境，施工人员进入及施工活动的进行会对动物正常生活繁殖产生干扰，导致了沿线野生动物栖息地环境缩小，使野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域等。项目经过区域主要动物为哺乳动物、鸟类及两栖类动物等一般常见物种，工程影响区域外有大面积适宜的环境，且施工结束后随着沿线绿化、临时占地的恢复，可一定程度上降低对野生动物的影响，具体影响分析如下：

①对陆生动物的影响

本项目调查区域主要以草地为主，由于人类活动的干扰和既有公路环境干扰，以及以采矿用地为主的环境限制，该区的野生动物组成比较简单，大多数野生动物为广布种，无重点保护野生动物分布，因此本段公路的建设对地面动物影响很小。

②对鸟类的影响

施工噪音对鸟类的影响主要是会造成鸟类栖息、活动区的转移，一般不会造成伤害性影响。一般情况下的持续低分贝噪音〔低于50dB（A）〕对鸟类影响有限，55dB（A）以上鸟就会有反应，尤其是鸟类睡眠产育情况下会受到高的突发噪音的影响，偶发噪声突然增加15dB（A）以上就会对鸟类的产卵率、孵化率和雏鸟的成活率产生影响。

经调查，沿线主要分布一些雀形目鸟类，不涉及国家重点保护鸟类。根据同类项目分析，在200m范围内超过夜间标准限值55dB（A）的设备有挖掘机和冲击式打桩机等。本次环评要求，在施工过程中尽量避免偶发噪声的出现，禁止在夜间（鸟类休息时间）进行挖掘和打桩活动。采取以上措施后，施工噪声对鸟类的正常生活、生育不会产生太大的影响，且施工期较短，施工结束后，施工噪声对鸟类的影响就会消失。

③动物交流受阻隔影响

路面工程的施工活动，破坏野生动物的栖息环境，使野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域。加之，施工过程中一些施工噪声、产生的废气和人为活动等，惊吓和驱赶施工区及周围一定范围内的野生动物正常活动和栖居，特别是对鸟类和繁殖季节的动物影响较大。施工活动会减少施工区域内野生动物的分布数量，对公路沿线的野生动物的生存环境产生一定的不利影响。

（4）对区域景观的影响分析

在公路施工中的开挖与填筑以及公路工程建设将会占用一定量的草地等，占用过程中将铲除地表植被，形成大量的裸露边坡等一些劣质景观，破坏了原来的自然景观，造成与周围自然景观不相协调，严重影响了自然景观的美感。另外，施工过程中，各种施工运输车辆在施工区域行驶所形成的通向施工场地和外围的道路，形成许多廊道，分割自然生态环境，使自然景观破碎，影响自然景观价值。

本项目全长1.5km，施工过程地表破坏范围呈线性分布，同时，在项目施工期初期，由于公路建设，虽然将产生一些劣质景观，但随着公路建成和公路施工破坏区的恢复，施工期景观影响将得到消除。

（5）对生态完整性的影响

本项目对区域生态系统最直接影响来自土地利用与植被覆盖的变化，由建设前以草地为主的土地利用类型格局改变为公路用地。因此，工程建设导致该区域植被组成发生变化，生物量受到损失。但由于公路占地不属于重要植物种类的分布地和重要野生动物的栖息地，因此，施工期对区域生态系统组成影响有限，工程建设造成的植被损失不会导致植被地带性分布的不连续性。

①阻抗稳定性：对人工生态系统阻抗稳定性的度量，可以通过受到干扰前后生物量与生产力（包括经济生产力）、种群数量，以及多样性的变化程度来衡量。尽管建设后使植被生物量有所减少，但减少程度相对于评价范围的比例较小；而且，该地区植被组成主要为常见种，对多样性影响不大。同时，平整的硬化道面可以减弱该区域的水土流失，有利于水土流失防治。总之，项目建成后，区域生态系统受人为控制程度增强，在合理的管理及维护下，对本区域生态系统的抗干扰能力影响小。

②恢复稳定性：本项目评价范围内由于长期以来人类活动的影响，沿线原生植被已破坏殆尽，主要为林地及灌草丛，以适应性强的植物为主，是该地区分布最为广泛的典型植被，由于人为控制程度较高，比较容易恢复。

（6）施工期生态影响小结
经分析，施工期对土地占用、沿线植被、沿线动物、区域景观、生态完整性等方面影响较小。

5.2运营期生态环境影响分析

（1）路基工程对自然景观的切割影响

公路建成后，路基工程对沿线原本连续的自然景观环境形成切割，使其空间连续性被破坏。最严重的是切割草地，使绿色的背景呈现出明显的人工印迹。本项目为改建项目，对沿线自然景观的影响较小。

（2）公路路线对景观环境的影响

本项目建成后，公路路线将改变沿线传统的视觉环境，对自然景观产生影响。

（3）噪声和灯光对动物的影响

噪声对鸟类的影响主要考虑因噪声影响可能导致鸟类失去筑巢场所，以及由此引发的鸟类繁殖率改变、食物链变化、迁徙路径改变等。虽然运营期汽车夜间灯光光线对趋光性鸟类等动物的栖息环境会产生一定的影响，但由于项目区周围的环境较为普通，这些动物很容易找到替代的环境，故本项目建设不会对鸟类生存环境造成明显影响。

（4）生境阻隔的影响

对于分布在评价区内的动物而言，带状分布的公路切断了其栖息生境，对动物活动形成一道屏障，增加了动物栖息地的破碎性，使动物的活动范围受到阻隔限制，这对动物的觅食和繁殖具有一定的影响。受阻隔影响的主要是两栖爬行类和小型兽类，鸟类善于飞翔，因此受影响较小。根据调查，本项目评价区没有发现动物大规模的迁徙活动或者固定迁徙路线，总体上工程对动物阻隔影响较小。
（5）运营期生态影响小结
经分析，运营期对沿线自然景观的影响较小，噪声和灯光对鸟类生存环境的影响较小。
6.生态环境影响的减缓措施

6.1施工期生态环境影响的减缓措施

A、指导思想、原则与目标

① 指导思想

依据国家和内蒙古自治区有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，体现实现可持续发展战略思想。坚持突出污染防治，完善基础设施；明确目标任务，分步落实措施；坚持全面推进，实现重点突破的基本原则，彻底解决原有项目建设带来的环境问题。

②生态环境综合整治原则

根据公路建设及工程特点、性质和评价区环境特征以及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）、《公路环境保护技术规范》中的规定，确定生态环境综合整治原则如下：

自然资源的补偿原则：由于项目区自然资源（植被、土壤）会因为项目施工和运行受到一定程度的损耗，而这两种资源都属于再生期长、恢复速度较慢的资源，它们除自身存在市场价值外，还具有生态和社会效益，因而必须执行自然资源损失的补偿原则。

受损区域的恢复原则：项目影响最大的区域是占地区（包括永久占地和临时占地）和直接影响区，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，如物种移动。因此应进行生态化设计，尽量减少这种功能的损失。根据区域环境特征，评价提出了对一般影响地段采取自然恢复的原则。

③人类需求与生态完整性维护相协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济进步服务。

④突出重点，分区、分阶段及时治理的原则

公路建设对地表土地的损毁程度受土石方开挖厚度、路基高程、施工工艺流程和地形等控制，地表土地受影响的时间顺序则与施工计划是密不可分的。为提高生态恢复措施的针对性、有效性和可操作性，环评将密切结合施工计划，区分区域、分时段明确生态损毁的方式和程度，有针对性地采取治理措施，防止治理措施片面、笼统。

⑤选用本土植被与自然景观相协调的原则

本次评价在复垦措施中选用当地本土植被，复垦后的自然景观要与周边景观相协调。

B、生态保护措施

①动物多样性保护措施

工程施工期间，外来人员的增加，有可能出现对陆生动物盗取、盗捕的现象，因此各施工单位需在施工人员中开展增强野生动物保护意识的宣传工作，杜绝施工人员打猎、捕捉工程区内野生动物等现象的发生。

拟在施工期沿线各设置警示牌，以提醒工程人员加强野生动物保护意识，避免人为伤害野生动物。

做好工程区植被恢复和周边植树（种草）造林建设，恢复森林、草原环境。保护好现存的草地、灌木及林地，对开挖迹地及时恢复植被。对周边植被较为单一的环境应增加其多样性和异质性，为野生动物提供多种栖息环境。

道路沿线存在动物成群栖息时，要停止剧烈的工程作业；应采取主动驱赶方法，给予动物足够反应和迁徙时间。

为减少工程噪声对鸟类和其他动物的惊扰，对施工工程剧烈活动时间要进行合理安排，降低对鸟类的惊扰程度，影响其繁殖。

②植物多样性保护措施

合理进行工程施工作业布置，精心组织施工管理，为消减工程人员对植被的影响，拟在施工便道、施工期沿线设置警示牌，标明工程活动区，严格限制超范围施工。

按照生态学原理，选择具有地方特色的乡土植物，遵循植被演化规律，在绿化的基础上进行环境美化。根据自然地理环境的特点和植物的生态适应性及自然演替规律，增加多种草木成分。

③生态恢复

土地复垦和生态恢复标准如下：

土壤厚度：平均覆土厚度0.5m。

土壤酸碱度：覆土层土壤pH值维持在8.0左右。

适宜植物：选择当地易成活草籽（草籽播撒沙蒿、针茅草种，播撒比例1:1），撒播方式，播量为4.5kg/1000m2，播撒面积10032m2，播后轻微压实，可适当施肥提高成活率。

④工程占地植被恢复计划

项目建设造成地表植被破坏的，提出生态修复措施，充分考虑自然生态条件，因地制宜，制定生态修复方案，优先使用原生表土和选用乡土物种，防止外来生物入侵，构建与周边生态环境相协调的植物群落，最终形成可自我维持的生态系统。

公路沿线工程占地生态保护措施总体部署及进度安排计划见表6.1-1，生态恢复措施平面设计图见附图7。

表6.1-1   本项目生态恢复计划一览表
	工程名称
	生态措施
	恢复

时间
	恢复

目标

	公路两侧路堤范围
	工程措施：本项目在路堤边坡高度大于1.0m时设急流槽，急流槽每隔30m设置一道，急流槽尾部设消力坎；路堤边坡设置沙障草方格。
	2027-2028年完成。
	植被覆盖度与周边一致。

	
	生物措施：路堤边坡设置沙障草方格（沙障网格规格为1×1m，沙柳用量为4500kg/1000m2），播撒草籽（草籽播撒沙蒿、针茅草种，播撒比例1:1），草籽播撒量为4.5kg/1000m2，边坡绿化面积10032m2。
	
	

	天然牧草地
	对施工破坏的天然牧草地按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的天然牧草地，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对植被的破坏。
	
	

	地方公益林
	对施工破坏的地方公益林按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的地方公益林，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对植被的破坏
	
	

	耕地
	对施工破坏的耕地按照主管部门要求进行补偿；对评价范围内涉及的耕地，施工期采取避让措施，并及时开展临时防护措施尽可能减少对耕地的破坏。
	
	


6.2运营期生态环境影响减缓措施

（1）继续完成公路边坡、路基两侧等范围内的植树种草工作，并加强养护管理（定期浇水和补植），以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的，且植被覆盖度不低于当地背景水平。

（2）公路养护人员应及时清理淤积，以保障排水通畅及沿线野生动物正常通行。

（3）按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。特别是针对公路高填深挖路段的边坡进行生态综合治理，对未绿化或绿化效果不好的路段重新进行植被恢复，以减轻水土流失。

（4）实施公路绿化工程，并加强对绿化植物的管理与养护，以确保成活。

（5）工程永久占地改变了评价区域土地的利用功能，减少了生态系统的绿地面积，将会损失一定的综合生产能力和生物量，但由于本项目为线性工程，项目占地相对于区域来说较少，不会改变区域的生态功能，同时进行了绿化、生态恢复、生态补偿等，对区域生态环境系统的综合生产力不会产生大的影响。

此外，本项目建成后，其通行车辆会有较大的增加，营运期车辆排放的尾气（柴油发动机尤为突出），会使空气中的NO2、CO、TSP等污染物增多，导致大气质量下降。同时空气中尘埃落在路边植物上，会在一定程度上影响植物的生长和寿命，但由于路况明显改善，并且沿线基本没有高层建筑，扩散条件较好，其对区域的生态环境影响较小。

（6）道路边坡复垦初期的人工灌溉计划、管护和补植计划等。
道路边坡复垦初期的植被管护，主要对已栽种的植被进行抚育、管护、补植等措施。

种植的植被以当地常见的植物种类为主，本土植被、易于培植、成活，在整个抚育管护期（管护期2年）内，经周期性的抚育——补植——抚育——灌溉过程，最终使植被覆盖度与周边环境一致。因此，植被抚育管护期是一个生态植被恢复的过程，对生态环境具有积极的改善作用。

道路边坡复垦初期生态恢复措施实施计划具体见表6.2-1。

表6.2-1   生态恢复措施实施计划一览表

	实施区域
	生态治理实施计划
	恢复面积m2
	治理目标
	实施时间

	路基边坡绿化区域
	植被的抚育、管护、补植、灌溉等。
	10032
	植被覆盖度与周边一致。
	2026年12月-2028年12月

	天然牧草地
	按照主管部门要求进行补偿
	16459
	植被覆盖度与周边一致。
	2026年12月-2028年12月

	地方公益林
	按照主管部门要求进行补偿
	67695
	植被覆盖度与周边一致。
	2026年12月-2028年12月

	耕地
	按照主管部门要求进行补偿
	136
	植被覆盖度与周边一致。
	2026年12月-2028年12月


7.生态风险评价
根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）9.7环境风险分析中相关要求，本项目不涉及饮用水水源保护区、集中式饮用水水源取水口，跨越Ⅱ类及以上水体等水环境风险敏感路段；施工期也不涉及涉水、涉海施工；道路沿线不设置加油站、服务区和停车区。因此对项目生态风险进行简单分析。

（1）风险识别

主要风险源包括，施工活动造成的生境破碎化、珍稀物种干扰、水土流失、施工噪声惊扰、外来物种入侵、温室气体排放等。
（2）主要影响及相应措施
①生境破碎化
对于分布在评价区内的动物而言，带状分布的公路切断了其栖息生境，对动物活动形成一道屏障，增加了动物栖息地的破碎性，使动物的活动范围受到阻隔限制，这对动物的觅食和繁殖具有一定的影响。受阻隔影响的主要是两栖爬行类和小型兽类，鸟类善于飞翔，因此受影响较小。根据调查，本项目评价区没有发现动物大规模的迁徙活动或者固定迁徙路线，总体上工程对动物阻隔影响较小。
②珍稀物种干扰
经生态环境现状调查，对照内蒙古自治区人民政府办公厅关于公布《内蒙古自治区重点保护野生植物名录》的通知（内政办发〔2026〕25号），项目评价区内未发现内蒙古自治区重点保护珍贵、濒危野生植物种类，不会造成珍稀物种干扰。

③水土流失
按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。特别是针对公路高填深挖路段的边坡进行生态综合治理，对未绿化或绿化效果不好的路段重新进行植被恢复，以减轻水土流失。

④施工噪声惊扰
道路沿线存在动物成群栖息时，要停止剧烈的工程作业；应采取主动驱赶方法，给予动物足够反应和迁徙时间。

为减少工程噪声对鸟类和其他动物的惊扰，对施工工程剧烈活动时间要进行合理安排，降低对鸟类的惊扰程度，影响其繁殖。

⑤外来物种入侵
生态恢复措施应选用当地本土植被，复垦后的自然景观要与周边景观相协调，从而避免造成外来物种入侵。

⑥温室气体排放

本项目产生的温室气体主要为移动源如以化石燃料为动力的道路运输车辆产生的CO2。为减缓温室气体排放造成的影响，鼓励周边工矿企业逐步更换新能源车辆，从而降低温室气体排放造成的影响。

（3）生态评价结论

综上所述，本项目施工严格落实优先避让原则、强制要求绿色施工、配置完善的生态监测与补偿机制，在采取本节提出的各项生态预防措施后，本项目的生态风险等级为低，造成的生态环境影响可接受，项目实施可行。
8.生态监测
根据“生态导则”新建50～100km的高速公路及铁路项目、新建码头项目、高等级航道项目、围填海项目以及占用或穿（跨）越生态敏感区的其他项目应开展长期跟踪生态监测（施工期并延续至正式投运后5～10年），其他项目可根据情况开展常规生态监测。

本项目公路长度5.083km<50km，对照“生态导则”应开展常规生态监测。

（1）、监测范围

根据工程类型、区域植被情况布设监测点位，主要为评价区植被发育良好的区域。

（2）、监测频次

陆生植物监测频次：施工期开展调查1次。

陆生动物监测频次：施工期开展调查1次

（3）、监测布点

陆生生态监测点的布设，结合评价范围内植被特征等，并考虑工程占地等重点影响区域，选择施工期表土堆放区、工程建设区附近等植被较好的区域及生态敏感区等，对陆生动植物情况进行监测。

（4）、监测内容

①陆生植物：种类及组成、指示植物、指示群落、种群密度、覆盖度、外来种、重点保护植物、古树名木等。

②陆生动物：种类、分布、密度和季节动态变化；重点保护野生动物的种类、数量、栖息地、觅食地等。

（5）、监测方法

①陆生植物监测：在各点位根据陆生生物组成设置固定样线2～3条，根据各样线群落面积确定设置的样地数量，着重调查植物的垂直和水平分布、植物物种。此外，监测过程中应密切关注外来入侵种的种类、数量、入侵速度。

②陆生动物监测

两栖类和爬行类动物监测：采用样方法监测两栖类和爬行类动物种类、数量和分布等。

鸟类监测：采用样线法、样点法和直接计数法监测鸟类种类、数量和分布等。

兽类监测：采用样线法监测兽类种类、数量和分布等。

（6）植被恢复效果监测

监测点位：工程设置的路基边坡坡面。

监测内容：主要包括植物成活率、萌发情况、幼树长势、植被覆盖率、植物种类变化等。

监测时间及频次：生态修复工程实施后，每2年调查1期，共调查3期，调查时间为6-7月。

9.生态影响评价自查表

项目生态影响评价自查表见表9.1-1。
表9.1-1   生态环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护
目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑

	
	影响方式
	工程占用□；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种（分布范围、种群结构、种群数量、行为等）生境（生境面积、质量、连通性等）□
生物群落（物种组成、群落结构等）□
生态系统（植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等）生物多样性（物种丰富度、均匀度、优势度等）□
生态敏感区□
自然景观（景观多样性、完整性等）□
自然遗迹□
其他□

	评价等级
	一级□   二级□   三级☑   生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（15.6698）hm2；水域面积：（0.00）km²

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集□；遥感调查☑；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季；秋季☑；冬季；

丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性□；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护措施
	对策措施
	避让□；减缓；生态修复；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他□

	环评

结论
	生态影响
	可行☑     不可行□


10.生态环境影响专项评价结论

综上所述，在认真落实设计和本报告表提出的各项生态恢复措施的前提下，项目对生态环境的影响较小。从环境保护角度分析，建设项目环境影响可接受。
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