项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	东胜区2026年铜川镇矿区公路改线工程项目
	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村
	鄂尔多斯市东胜区交通运输局
	内蒙古汇枫环保科技有限公司
	一、该项目属于新建项目，位于东胜区铜川镇常青村。项目总占地面积156698平方米，全部为永久占地；总投资6449.3631万元，其中环保投资155万元。主要建设内容：项目路线全长5.083公里，其中C050巴隆图至环城公路段起于前进煤矿的东南侧，终于东胜区环城公路既有平交路口向东约450米处，全长1.835公里；X617常青至哈拉布拉段主线起于赵家渠村东侧，终于双欣煤矿西侧，全长2.3公里；X617常青至哈拉布拉段支线起于双欣煤矿西侧，终于双欣煤矿南侧，全长0.948公里，均按三级公路标准设计，设计速度为30公里/小时，路基宽度为8.0米，路面宽度为7.0米，采用沥青混凝土路面，配套建设辅助工程、环保工程等。

	《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。沥青摊铺时宜选择大气扩散条件好的时段。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工期不产生生产废水，施工人员生活污水经收集后拉运至污水处理厂处置。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，确保施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、妥善处置各类固体废弃物。建筑垃圾应及时清理，不可长期堆存，不能回收利用的建筑垃圾送至建筑垃圾处理场进行处置，执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）中相关规定；生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处置。
5、加强施工期生态保护和污染防治。土石方开挖过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围。表土方与弃土方分开放置，表土用于道路边坡防护和生态恢复时的绿化覆土；弃土全部用于前进煤矿既有矿坑回填。合理安排施工工序，分期、分段施工，减少对植被和土壤的破坏，防止水土流失，减小对生态环境的影响。施工结束后及时进行土地整治，恢复地表原有植被。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、运营期应加强路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通，提升道路的整体服务水平，使行驶的机动车保持良好的工况，并定期对路面进行洒水降尘和路面清扫，减少污染物排放。
2、运营期应定期对道路的雨水排水系统进行检查和清理，并做好排水系统的维护保养，确保排水畅通。
3、运营期应采取妥善措施，控制噪声污染。
4、运营期持续做好公路边坡、路基两侧植树种草，常态化浇水补植、加强养护，做好生态恢复与路基防护，减少水土流失，植被覆盖度不低于当地背景水平。
5、强化环境风险防范，制定突发生态环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
四、建设单位在征得林草主管部门、文物主管部门同意后方可开工建设。
五、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
六、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
[bookmark: _GoBack]七、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其生态环境影响报告表应重新审核。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化时，需重新报批生态环境影响报告表。                           



