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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鄂尔多斯市东胜区大哈他图沟山洪沟治理工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	郝密林
	联系方式
	15947427747

	建设地点
	鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇

	地理坐标
	治理起点：E109°42′45.776"，N39°54′0.864"

治理终点：E109°42′43.401"，N39°54′26.975"

	建设项目行业类别
	五十一、水利；127防洪除涝工程 其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	用地面积0.893974hm²

（全部为永久占地）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	鄂尔多斯市东胜区水利局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	东水审发[2026]13号

	总投资（万元）
	300.59
	环保投资（万元）
	23.3

	环保投资占比（%）
	7.75
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	(否
□是

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1，本项目为五十一、水利；127防洪除涝工程 其他，不包含水库工程、河道不涉及清淤，因此，本项目无需开展地表水专项评价。

表1-1   专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况
是否设置专题评价

地表水

水力发电：引水式发电、调峰发电项目；社会事业与服务业：涉及10万立方米以上人工湖的项目；天然气、页岩气、砂岩气、煤层气开采（含净化、液化）：全部；水库、灌区工程、引水工程：全部；河湖整治：涉及清淤且底泥涉及重金属污染的项目。

本项目属于河道治理项目，不涉及清淤
否

地下水

石油、页岩油开采，天然气、页岩气、砂岩气、煤层气开采（含净化、液化）：全部；地下水开采：全部。
本项目属于河道治理项目，不涉及开采
否

生态
农业，林业，渔业，水利，水电，风电、光伏发电、地热等其他能源发电，旅游开发、公园、滑雪场及展览馆等场馆、影视基地建设、驾驶员训练基地等场地、陵园、公墓等社会事业与服务业，石油、页岩油开采，土砂石、石材开采加工、采盐，海洋人工鱼礁、围填海及海上堤坝、海底隧道、管道、

电（光）缆工程等海洋工程，交通运输，管道运输，泥石流等灾害治理及生态整治修复工程。

本项目属于河道治理项目，不属于发电、社会事业与服务业、海洋工程、运输、灾害治理等项目

否

大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、VOC排放的项目。

本项目不属于码头项目，不涉及废气排放

否

噪声

等级公路（不含维护，不含改扩建四级公路）、新建、增建铁路、改建铁路、铁路枢纽、机场、城市道路（不含维护，不含支路）、城市桥梁、隧道（不含人行天桥、人行地道）等交通运输业。

本项目不属于交通运输项目

否

环境风险

油气、液体化工码头：全部；

石油、天然气、页岩气、成品油管线（不含城市天然气管线）：全部。

本项目不属于码头项目，不涉及石油、天然气等管线

否



	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目行业类别为“第一类 鼓励类二、水利，3、防洪提升工程中的江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于国家产业政策的鼓励类，符合国家产业政策。现阶段项目已取得鄂尔多斯市东胜区水利局出具的《关于鄂尔多斯市东胜区大哈他图沟山洪沟治理工程实施方案的批复》，东水审发[2026]13号。

2、与《内蒙古自治区河湖保护和管理条例》符合性分析

第二十二条 旗县级以上人民政府应当按照河湖保护和管理规划，组织开展生物多样性保护管理，加强外来入侵物种防治，实施河湖生态保护和修复工程，防治水土流失。

第二十五条 对河湖管理范围内的阻水障碍物按照谁设障、谁清除的原则，由防汛指挥机构责令设障者在规定的期限内清除。逾期不清除的，由防汛指挥机构组织强行清除，并由设障者负担全部清障费用。因地质灾害等不可抗力形成阻碍河道行洪的障碍物，旗县级以上人民政府应当及时组织清除。对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河工程设施，由旗县级以上人民政府水行政主管部门按照国家规定的防洪标准提出处理意见，报经本级人民政府批准后，责令原建设单位在规定的期限内改建或者拆除。汛期影响防洪安全的,应当服从防汛指挥机构的紧急处理决定。

本项目属于山洪沟综合治理工程，可提高沟道的行洪能力，稳定沟道两岸边坡，使沟道在保证岸坡稳定的情况下满足排泄洪水的要求，符合《内蒙古自治区河湖保护和管理条例》要求。

3、与《内蒙古自治区建设我国北方重要生态安全屏障促进条例》符合性分析

条例要求统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推进河湖湿地生态综合治理，实施河道岸坡生态修复。本工程采用生态护岸方案，稳固河岸、遏制水土流失，修复河道沿线柠条锦鸡儿灌丛、天然牧草地生态系统，契合建设北方重要生态安全屏障管控要求。

4、与《内蒙古自治区水土保持条例》符合性分析

项目区地处鄂尔多斯水土流失易发区域，工程落实土石方场内平衡、裸露区域覆盖、临时截排水等水保措施；减轻风力、水力侵蚀，符合水土保持预防治理相关规定。

条例第十九条（原文）：生产建设单位应当加强对建设施工和生产过程的管理，严格控制施工生产活动扰动土地的范围，合理安排施工工序，减少土石方重复倒运和地表裸露时间，保护地貌植被。

项目符合性：本项目优化工程布局，严格控制扰动范围，土石方平衡调配，减少土石方外借与弃渣外运，降低土石方重复倒运；施工期间对开挖裸露区域采取苫盖防护，缩短地表裸露时间，减少对原有地貌、植被的扰动，符合本条管控要求。

条例第三十一条第三款（原文）：生产建设项目施工中，建设单位对施工生产场地应当采取拦挡、苫盖、砾石压盖、洒水降尘、排水、沉沙等临时措施，防止水土流失。

项目符合性：施工阶段配套布设临时沉沙等工程措施，对施工扰动裸露面进行覆盖防护，通过临时工程疏导地表径流，避免降雨汇水形成地表冲刷，同时降低风蚀起沙风险，可有效防控施工期水力、风力侵蚀，满足条例对施工期临时水土保持措施要求。

条例第三十一条第四款（原文）：生产建设活动结束后，建设单位应当及时采取植树种草、恢复植被、复垦等治理措施。

项目符合性：施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。

综上，本项目从施工过程管控、临时防护等各环节落实水土保持相关措施，能够有效减轻区域风力、水力侵蚀，项目建设符合《内蒙古自治区水土保持条例》预防和治理水土流失的相关规定。

5、与《全面推进美丽内蒙古建设筑牢我国北方重要生态安全屏障规划纲要（2025—2035年）》符合性分析

纲要提出持续推进中小河道综合治理、加强河岸林草保护、提升防风固沙与水源涵养能力。本工程开展干涸河道生态堤防整治，修复沿线灌草植被，巩固区域防风固沙功能，与纲要导向一致。

6、与《鄂尔多斯市河湖岸线保护与利用规划》符合性分析

本项目为河道治理类工程，位于鄂尔多斯市河湖管控范围内，严格遵循《鄂尔多斯市河湖岸线保护与利用规划》中河湖岸线分区管控、行洪安全保障、河势稳定维持、水域岸线保护的核心管控要求。结合规划明确的管控条款及规定，对项目开展逐条符合性分析，具体如下：

表1-2   本项目与《鄂尔多斯市河湖岸线保护与利用规划》符合性分析
序号

规划条款及管控要求
本项目建设落实情况

符合性

1

规划第二章河湖岸线分区管控规定：涉河建设项目选址、布局应当依托现有河道走廊布设，严禁侵占河湖水域空间，严禁压缩河道有效行洪断面，严禁在河道主行洪通道内设置阻水构筑物，保障河道行洪畅通，守住防洪安全底线。

本项目治理线路全程依托原有现状河道走廊布置，未新增占压河湖水域、未向河道内部拓展施工范围。工程前期已完成河道行洪能力复核，施工及工程建成后均不缩减河道原有有效行洪断面，不新建、布设任何阻水建筑物、构筑物，完整保留河道主行洪通道功能。

符合

2

规划第三章河势稳定管控规定：各类河道治理、涉河建设工程禁止随意调整、改移河道自然河势与水流走向，禁止擅自裁弯取直、改造河道原生形态，杜绝工程建设引发河道局部冲刷、淤积、水流紊乱等不利水文影响，保障区域河势整体稳定。

本项目坚持顺势治理原则，完全保留河道原有自然走向与原生形态，未开展河道改线、裁弯取直、人工改移河势等施工内容。工程仅实施岸坡防护、局部修整等治理措施，最大限度降低对河床、岸滩及水流形态的扰动，不会引发局部冲刷、淤积问题，可有效维持现状河势稳定。

符合

3

规划第四章岸线利用管控规定：严格落实岸线保护区、保留区、控制利用区、开发利用区分区管控要求，严控新增水域岸线侵占行为，禁止各类建设活动违规挤占河湖水域及岸线生态空间；河道治理修复工程以加固、修复、生态整治为主，严禁破坏岸线原生格局与生态结构。

本项目严格执行河湖岸线分区管控规则，无新增侵占水域、挤占岸线的行为，不违规占用河道管理范围及河湖生态空间。工程核心内容为现状岸线加固、破损岸坡修复，不破坏区域岸线原生布局，不改变河湖岸线管控边界，完全契合分区管控的核心要求。

符合

4

规划第五章河湖生态修复管控规定：鼓励开展生态护岸、岸坡加固、河道整治等公益性治理工程，通过工程措施稳固不稳定岸段，提升河岸抗冲刷、抗侵蚀能力，修复受损河湖岸线，优化河湖生态环境，提升岸线稳定性与生态功能。

本项目针对区域不稳定岸段实施标准化防护、加固治理，有效提升岸坡抗水流冲刷、风力侵蚀的能力，解决现状岸线破损、易坍塌、水土流失等问题。工程实施后，河道岸线形态规整、稳定性显著提升，有效修复了局部受损的河湖生态，实现防洪安全与生态治理双向提升。

符合

7、与《鄂尔多斯市国土空间生态修复规划（2021‑2035年）》符合性
推进流域水土流失综合治理，开展河湖淤积治理，实施适度河道疏浚，减轻河道泥沙淤积；倡导近自然治理，禁止过度疏浚，维护河道天然河床形态；疏浚产生土石方优先综合利用，弃土规范处置，防控新增水土流失。

本项目不涉及疏浚，施工期严格落实水土保持措施，减少施工扰动。工程完成后可提升行洪能力，改善河湖生态，符合规划要求。

8、与《内蒙古自治区中小河流治理“十四五”专项规划》符合性

规划治理原则：坚持防洪为本，兼顾生态；优先补齐防洪薄弱环节，消除防洪安全隐患；因地制宜实施河道清淤疏浚、岸坡整治，优先采用生态型护岸，避免河道过度硬化；维持河道自然形态，统筹防洪安全与水生态保护修复，提升中小河流防洪减灾能力，改善河道生态环境质量。规划主要任务：对防洪不达标河段实施综合治理，通过清淤、护岸、河道整治，使治理河段达到规划防洪标准，同步改善河流生态状况。

本项目属于中小河流综合治理工程，现状河段存在岸坡坍塌、防洪能力不足等问题。项目工程内容包含河道岸坡整治、生态防护，以消除防洪短板、提升河段防洪标准为核心目标；工程设计贯彻生态治理理念，尽量保护河道自然形态，选用浆砌石墙式护岸结构，兼顾防洪安全与河道生态保护。项目治理目标、工程措施、治理理念均与《内蒙古自治区中小河流治理“十四五”专项规划》治理原则、主要任务相符合。

9、生态环境分区管控要求符合性分析

（1）生态保护红线

根据2024年8月6日鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元83个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%，生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求-单元管控要求”两个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。

优先保护单元主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，对照鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目属于重点管控单元。本项目属于生态影响型建设项目，施工期针对废气、废水、固废、噪声均采取了妥善合理的处理处置措施，污染物均达标排放，对区域生态环境质量影响轻微；同时项目所在区域不涉及重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等生态功能重要区域，即不涉及生态保护红线。

[image: image27.jpg]BRI H AR M & 3%

(£E5¥mE)

IR B 4 #R: ZEIR A X Ke IR R
T
HRBEAN (FE)

\

g

el B 1. _ 20264F10H

B4 AR Ao B 2 S B SR



[image: image30.png]



图1-1  鄂尔多斯市生态保护红线图

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅于2026年6月2日发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2025年，12个盟市空气质量均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为92.1%,同比上升2.5个百分点;重污染天数比例为1.2%，扣除异常沙尘天气影响后为0.1%,同比下降0.1个百分点。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，为环境空气质量达标区。根据对项目施工及运营期的污染物排放情况及所采取的措施进行影响分析，污染物排放能够达到相关排放标准及要求，项目自身对环境的污染可降到当地环境能够容许的程度，项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量基本可以保持现有水平，因此项目符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目属于河道综合治理建设项目，施工期仅消耗少量的电能及水，运营期不涉及水资源、煤炭资源、土地资源和环境容量的消耗，因此，本工程满足资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，经内蒙古自治区生态环境分区管控公众端应用平台查询的“三线一单查询截图”（见附图），可知本项目压盖了高头窑矿区，重点管控单元ZH15060220003，项目与高头窑矿区生态环境准入的符合性分析见下表。

表1-3   本项目与生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元编码
ZH15060220003

管控单元分类
重点管控单元

环境管控单元名称
高头窑矿区

管控维度
管控要求
本项目情况
符合性分析
资源开发效率

1.原煤入选率不低于75%;煤矸石综合利用率应达到75%以上;矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》。3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿
本项目为河道综合治理工程，不属于煤炭矿产勘查、开采类项目，不涉及原煤洗选、煤矸石及矿井水处置、砂金与超贫磁铁矿勘查开发等相关生产活动，因此无需执行煤炭资源开发“三率”、矿山固废水资源综合利用及砂金、超贫磁铁矿勘查管控相关要求

符合
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图1-2  生态环境分区管控查询结果截图
综上所述，本项目不触及生态保护红线、不会突破环境质量底线、不会突破资源利用上线，满足环境准入清单管控要求，项目符合鄂尔多斯市生态环境分区管控要求。




二、建设内容

	地理位置
	大哈他图沟位于东胜区罕台镇和泊江海子镇，属于西柳沟上游右岸一级小支沟。该河流山洪灾害的致灾因素具有自然和社会的双重属性，其形成、发展与危害程度是降雨、地形地质等自然条件和人类经济活动等社会因素共同影响的结果，并呈现出以下几方面的特点：一是突发性强，预测预报难度大；二是来势猛，成灾快，破坏性强；三是季节性强，频率高；四是区域性明显，易发性强；五是范围集中，灾后恢复困难。

本次山洪沟治理工程治理对象为大哈他图沟主沟，治理段桩号K7+500～K8+390，起点位于泊尔江海子镇，终点为东胜区与达拉特旗行政分界线，治理河段总长0.89km，主河槽宽度50.00～100.0m。本工程治理河段长度较短，起止区间内无较大支沟汇入，所有汇入支沟流域面积均小于治理末端断面流域面积的20%，对断面洪水成果影响极小，可忽略不计。因此，本次治理工程终点控制断面流域面积沿用上游完整流域参数，取值为27.3km²，控制断面以上主沟河长8.25km。

表2-1  治理河段起止点情况表

河段桩号
河段长度（km）
起点坐标
终点坐标
K7+500-K8+390
0.89
E109°42′45.77"，N39°54′0.86"

E109°42′43.40"，N39°54′26.97"



	项目组成及规模
	1、项目由来

本治理河段属于山洪灾害易发区域，流域汇流速度快、河道比降大，汛期短时强降雨极易引发突发性山洪。目前河段普遍存在断面狭窄、岸坡松散坍塌、行洪能力不足等问题，无标准化防洪护岸设施，无法抵御极端降雨引发的洪水冲击。每逢汛期，洪水易漫溢出槽，冲刷损毁两岸农田、道路及民居，严重威胁沿线群众生命财产安全，制约区域稳定发展。同时，长期洪水冲刷导致流域水土流失加剧、河床逐年抬高，形成恶性循环，水生态环境持续退化，区域防洪减灾体系存在明显短板。为有效消除山洪安全隐患，疏通河道行洪通道，提升河段防洪排涝能力，遏制水土流失、修复河道生态环境，保障沿线基础设施完好与群众生产生活安全，补齐区域水利防灾短板，助力乡村振兴建设，实施本河段山洪综合治理工程十分必要且紧迫。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目为河道治理工程，属于“五十一、水利；127防洪除涝工程”中“其他”，应编制环境影响报告表。

2、项目主要建设内容

本次山洪沟治理段长度为0.89km，新建浆砌石墙式护岸1.234km，其中河道左岸新建2段浆砌石墙式护岸0.887km、河道右岸新建1段浆砌石墙式护岸0.347km。本次大哈他图沟山洪沟治理工程保护人口24人，农田156亩，5座大口井及附属设施等防洪安全。

由于保护总人口小于20万人，总耕地面积小于30万亩，结合工程实际情况，确定工程防洪标准为10年一遇，工程等别为Ⅴ等，相应建筑物级别为5级，控制断面末端设计流量为217m3/s。

表2-2  新建护岸工程一览表

岸别
河道中心线桩号
段落
新建护岸
护岸岸顶高程
长度（m）
结构型式
左岸新建
K7+500~K7+776
左岸
276
浆砌石墙式护岸
设计洪水水位+0.5m
K7+776~K8+387
左岸
611

浆砌石墙式护岸
设计洪水水位+0.5m
左岸小计
887
右岸新建
K7+600~K7+947
右岸
347
浆砌石墙式护岸
设计洪水水位+0.5m
右岸小计
347
合计
1234
主要建设内容见表2-3。

表2-3  本工程主要建设内容

工程

类别

工程名称

工程主要建设内容

主

体

工

程

河道治理

河道治理总长度为0.89km，保护人口24人，农田156亩，5座大口井及附属设施等防洪安全。工程防洪标准为10年一遇，工程等别为Ⅴ等，相应建筑物级别为5级，控制断面末端设计流量为217m3/s。
浆砌石墙式护岸

河道左岸新建浆砌石墙式护岸0.887km，右岸新建浆砌石墙式护岸0.347km；其结构为：墙顶宽0.4m，迎水侧边坡为直立式，背水侧边坡1：0.5，墙基础埋深0.6m，采用扩大基础，迎水侧基础加宽0.5m，背水侧基础加宽0.5m，浆砌石砂浆标号为M10，在前趾前设3m宽、0.4m厚格宾石笼护脚。石笼下铺设15cm厚砂垫层，砂垫层下铺设土工布，土工布规格为（15KN/m）
辅

助

工

程

进场道路

进场道路从乡村道路（水泥路）引接，引接长度约为300m，宽度为3m，进场道路路面为土路，属于永久占地
施工营地
布设临时堆料场、备料场、堆土场等，位于永久占地内，不新增占地，施工营地面积约747.82m2
取弃土场

本项目不布设弃土场。工程主体土石方开挖总量18542m³，回填土石方总量18542m³。本项目开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排

公用

工程
供电
本工程施工用电分为生产用电与生活用电，供电方式采用市政电网供电搭配60kW柴油发电机组联合供给，用电负荷配比为：外部电网供电占比90%，柴油自发电占比10%，施工现场不设置大型油罐，配置移动式小型密闭金属柴油储油桶，最大储存量0.5m³，仅满足发电机1‑2天用量，不大量囤油。严禁超量存放柴油。

供水
本工程施工用水分为生产用水与生活用水，生产、生活用水均外购于周边农户

环保工程

施工期

废气

施工期扬尘污染采取篷布覆盖砂石料、洒水抑尘等方式

废水
施工生活污水经临时防渗化粪池预处理后由密闭罐车外运至城镇污水处理厂处置；施工区设置1座5m3沉淀池和1座5m3清水池，施工废水经沉淀池沉淀后存放于清水池，回用于周边洒水抑尘

噪声

定期对施工机械进行维护，合理安排施工时间，严禁运输车辆鸣笛
固废

施工人员生活垃圾经分类收集后由当地环卫部门处理；项目渣土、废渣全部密闭清运至东胜区北郊建筑垃圾消纳场合规处置；本项目开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排

生态
施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌
工程特性

表2-4 本工程特性一览表
序号
项目
单位
指标
备注
一、工程概况
1
工程名称
鄂尔多斯市东胜区大哈他图沟山洪沟治理工程
2
建设地点
鄂尔多斯市东胜区
3
护岸建设标准
10年一遇
4
工程等级
参照5级堤防
5
整治水系
黄河流域
二、水文气象
（一）
大哈他图沟流域概况
1

总流域面积
km2
138
2

总河道长度
km
25
3

流域面积（控制断面以上）
km2
27.3
4

河道长度（控制断面以上）
km
8.25
5

平均比降
‰
8.22
6

流经旗县
东胜区
（二）
气象
1

多年平均降水量
mm
359.6
2

多年平均气温
℃
5.9
3

最大冻土深
m
1.6
三
护岸工程内容
1
长度
m
1234

2

结构形式
浆砌石墙式护岸
3

护砌形式
浆砌石挡土墙
4

护脚形式
0.4m厚格宾石笼护脚
四
工程量
1
土方开挖工程
m3
18542
2
土方填筑
m3
18542
3
格宾石笼

m3
1480
4

浆砌石

m3
4146
五
其他
1
块石
m3
0.65×104
2

砂砾料

m3
0.16×104
3
聚乙烯闭孔泡沫板

t

0.46
浆砌石墙式护岸
4
M10砂浆

t

1866t
5
电
Kwh

2372.42

6
工期
月
7

7
总投资
万元
300.59
4、土石方

本项目不布设弃土场。工程主体土石方开挖总量18542m³，回填土石方总量18542m³。本项目开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排。

表2-5 本工程土石方一览表
序号
名称
挖方（m3）
填方（m3）
弃方（m3）
1
沟道开挖整形
14538
11865
2673
2
左岸护岸
2618
1450
1168
3
右岸护岸
1386
454
932
4
道路
0
1770
-1770
5
下游低洼地带
0
3003
-3003
合计
18542
18542
0
5、临时工程

5.1施工供排水

本工程施工用水分为生产用水与生活用水。生产、生活用水外购于周边农户，用水量为80L/人·d，污水排放系数为0.8，施工期高峰人数约为20人，生活用水量1.6m3/d，废水量1.3m3/d。

施工生活污水经临时防渗化粪池预处理后由密闭罐车外运至城镇污水处理厂处置；施工区设置1座5m3沉淀池和1座5m3清水池，施工废水经沉淀池沉淀后存放于清水池，回用于周边洒水抑尘。

5.2施工供电

本工程施工用电分为生产用电和生活用电，供电方式采用市政电网供电搭配60kW柴油发电机组联合供给，用电负荷配比为：柴油自发电占比10%，外部电网供电占比90%。

5.3临时施工营地
本项目施工营地布置于河道管理范围内（河道左岸永久占地范围内），场地总占地总面积约747.82m²，施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。

表2-6  施工营地占地情况一览表

名称
位置
面积㎡
占地

类型
堆高
主要功能

环保措施

生态恢复方案

临时堆料场
河道左岸永久占地范围内
247.82
永久占地
≤2.5m
暂存块石、碎石等砂石骨料；项目使用外购商品混凝土，场内不设搅拌站

设置沉淀池，物料苫盖抑尘，控制堆载范围，及时清理建筑垃圾

施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌
临时备料场
河道左岸永久占地范围内
200
≤2.5m
存放钢筋、管材、土工材料等成品建材及构配件，做好防雨防护，储备施工物资

建材分区防雨存放，包装固废分类回收，完善场内排水

堆土场
河道左岸永久占地范围内
150

≤3.0m
暂存开挖普通素土，供工程回填、场地平整使用

修整堆土边坡，配套截排水，堆体苫盖抑尘，禁止混入垃圾

施工生活区
河道左岸永久占地范围内
150
/
施工生活
/
合计

747.82

/

/

6、天然建筑材料

根据设计方案，本次河道治理工程所需天然建筑材料包括块石料、砂砾石垫层料及填筑土料。
①块石料

块石料采用包头市固阳县银号镇大庙邦诚铁矿，荣资矿业原鑫有限公司矿场矿石，距工程段约190 km，块石料用量0.65×104m3。
②砂砾料（垫层料）

砂砾料（场罕台川砂砾料场）位于东胜区西北，大布芦沟与罕台川交汇处，大布芦沟沟口，运距约30km。岩性为第四系全新统洪冲积（Qpal ）砂砾石，灰黄色，分选一般，磨圆度中等，砂砾石垫层料用量0.16×104m3。
③填筑土料

浆砌石墙式护岸每10m分缝，由聚乙烯闭孔泡沫板填缝，所用石料从料场购买，砂浆标号为M10，直接购买商品料，由人工入仓。上下层面石和腹石间应错缝砌筑，聚乙烯闭孔泡沫板用量0.46t、M10砂浆用量1866t。
7、工程占地

根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010‑2017）对本项目土地利用类型进行识别统计，本项目永久占地范围涉及地类为河流水面、坑塘水面、其他草地、其他林地、天然牧草地，除此之外不涉及其他土地利用现状地类（见附件）。本工程总占地面积0.893974hm²（全部为永久占地），施工营地占地面积（临时堆料场、临时备料场、堆土场、施工生活区占地）0.074782hm²，全部位于永久占地范围内，不新增占地。具体占地情况见下表所示。

表2-7  工程占地类型汇总表（单位：m2）
分类

河流水面
坑塘水面
其他草地
其他林地
天然牧草地
小计
永久占地
0.538568

0.024413

0.086691

0.001773

0.242529

0.893974

8、主要设备

本项目施工期间使用的设备清单见下表。
表2-8  主要机械消耗量表

序号
机械名称
型号规格
单位
数量
1
挖掘机
2m3
台
4
2
推土机
103kW
台
6
3
履带拖拉机
74kW
辆
2
4
蛙式夯实机
2.8kW
台
4
5
自卸汽车
15T
辆
10
6
柴油发电机
40kW
套
2
9、劳动定员及施工期
本工程总工期为7个月，施工高峰劳动人数为20人，工人均为当地村民。



	总平面及现场布置
	本工程位于鄂尔多斯东胜区境内，工程综合治理长度为0.89km，呈南北走向，治理起点位于泊尔江海子镇，终点为东胜区与达拉特旗行政分界线，起止点桩号为：K7+500~K8+390。新建护岸1.234km，其中河道左岸新建2段浆砌石墙式护岸0.887km、河道右岸新建1段浆砌石墙式护岸0.347km。

本次治理段，主河槽相对较窄，宽度一般50.00～100.0m，侵蚀深度0.50～2.0m不等，河道断面多呈“U”型，河道总体自南向北较为顺直，局部河道侵蚀形成陡坎，河道两岸地面高程1390~1400m，具体平面布置见附图。

	施工方案
	1、施工导流
大哈他图沟为季节性河流，根据现场调查，洪水主要发生在主汛期7～8月份，其他各月基本无水。本次将工程安排在非汛期施工，利用开挖料堆在临水侧预防即可，不需要修建围堰。

2、土方开挖

土方由人工配合2m3液压挖掘机开挖，填筑和垫层需用料由103kW推土机推运20m就近堆放备用。其中挡土墙基础开挖时需预留保护层，由人工开挖，就近堆放。

3、土方填筑

填土由103kW推土机回推20m至工作面，做适当修整。主要由74kW履带拖拉机压实，压实不到位或靠近建筑物部分由蛙式打夯机压实，占10%。填筑土料主要为级配不良砾，属于无粘性土，压实度按相对密度不小于0.6控制。护岸工程参照《堤防工程施工规范》SL260要求施工。

4、格宾石笼

基础开挖、地基平整夯实达到设计及规范要求后，人工进行垫层铺填，其压实度按相对密度不小于0.6控制。垫层铺设完毕，将底层格宾网片铺于垫层上且在底笼上留有封笼用竖向格宾，网眼尺寸符合设计要求的棱形网片。填筑石料时，先挂线后砌石，砌筑时，石料摆放紧密，中间不得架空，砌体外表面要平整，砌石边缘应顺直，整齐牢固，砌筑时要一层与一层采用错缝锁结方式铺砌。石料砌筑完毕，铺上层格宾网片，铺设时格宾片笼要用底笼上留的封笼用竖向格宾将上下层网片连接牢固，连接点的数量每平米内不少于1点，在格宾石笼封口处，用格宾将上下两层网片紧密缝合在一起。砌筑石笼所用石料的直径不得小于格宾石笼网眼的直径，且表面要基本平整。格宾石笼分段砌筑时，各段之间要用格宾牢固连接在一起不得分离。应执行《生态格网结构技术规程》（T/CECS353-2024）中相关技术要求。

5、浆砌石墙式护岸

浆砌石墙式护岸每10m分缝，由聚乙烯闭孔泡沫板填缝，所用石料从料场购买，砂浆标号为M10，直接购买商品料，由人工入仓。上下层面石和腹石间应错缝砌筑，砂浆配合比、工作性能等，应按设计标号通过试验确定。砂浆常温拌成后应在3～4h内使用完毕，如使用过程中发现泌水现象，应在砌筑前再次搅拌。具体要求按《堤防工程施工规范》SL260实施。

根据《河道整治设计规范》（GB50707-2011）、《山洪沟防洪治理工程技术规范》（SL/T778-2019）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），护岸工程的型式应按照因地制宜、就地取材的原则，根据护岸段所在的地理位置、重要程度、岸址地质、筑岸材料、水流及风浪特性、施工条件、运用和管理要求、环境景观、工程造价等因素，经过技术经济比较，综合确定。

依据保护对象的设计洪水标准、护岸的工程级别及现状情况，并结合工程区的地形地质条件及土料场运距等条件，确定本项目护岸为浆砌石墙式护岸。其结构拟定为：墙顶宽0.4m，迎水侧边坡为直立式，背水侧边坡1：0.5，墙基础埋深0.6m，采用扩大基础，迎水侧基础加宽0.5m，背水侧基础加宽0.5m，浆砌石砂浆标号为M10，在前趾前设3m宽、0.4m厚格宾石笼护脚。石笼下铺设15cm厚砂垫层，砂垫层下铺设土工布，土工布规格为（15KN/m）。
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图2-1   浆砌石墙式护岸标准横断面图

施工工艺

本项目施工主要分为基础开挖回填、主体工程、地貌恢复及遗留工程处置三个工序。基础开挖回填作业产生施工废水、扬尘、噪声、生活垃圾，同时扰动地表，带来生态影响；主体工程、地貌恢复及遗留工程处置阶段产生废水、扬尘、噪声、生活垃圾，并伴随生态扰动与生态恢复作业。施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。
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图2-2 主体工程施工工艺流程及产污节点图

（1）基础开挖回填阶段

本阶段为工程前期施工工序，主要开展河道清基、岸坡开挖、土方回填整形作业。施工机械开展土体开挖、转运与回填碾压，作业过程扰动地表土层，产生施工废水、施工扬尘与机械作业噪声；施工人员日常生活产生生活垃圾。同时，施工占地范围内地表裸露，扰动区域原生灌木、草本植被，改变土壤结构，形成短期生态扰动影响。本阶段各类污染物与生态影响随施工活动同步产生。

（2）主体工程施工阶段

在基础开挖回填作业完成后，开展生态堤防主体工程施工，包括护岸构筑、堤防填筑等核心施工内容。施工过程持续产生施工废水、运输扬尘、机械尾气及施工噪声；施工建材裁切、模板拆除等产生建筑垃圾，现场施工人员持续产生生活垃圾。施工活动持续扰动河道岸线及周边土地，对沿线本氏针茅+百里香群落、羊草群落形成持续扰动，产生相应生态影响。

（3）地貌恢复及临时工程处置阶段

主体工程完工后，进入场地收尾施工工序，主要实施临时设施拆除、场地平整、岸坡地貌整理等工作。拆除临时围挡、临时堆场等建构筑物；场地平整、土方修整作业会产生少量扬尘、机械噪声与施工废水。本阶段不再大规模扰动原生地表，无新增弃渣、生活垃圾产生，施工扰动逐步停止，同步开展植被修复，逐步消减前期工程造成的生态影响。

	其

他
	根据《河道整治设计规范》（GB50707-2011）、《山洪沟防洪治理工程技术规范》（SL/T778-2019）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），护岸工程的型式应按照因地制宜、就地取材的原则，根据护岸段所在的地理位置、重要程度、岸址地质、筑岸材料、水流及风浪特性、施工条件、运用和管理要求、环境景观、工程造价等因素，经过技术经济比较，综合确定。

依据保护对象的设计洪水标准、护岸的工程级别及现状情况，并结合工程区的地形地质条件及土料场运距等条件，最终针对本次设计的护岸工程做了三个岸型的比选，比选岸型断面选择为同一高度2.07m：

方案一：浆砌石墙式护岸。其结构拟定为：墙顶宽0.4m，迎水侧边坡为直立式，背水侧边坡1：0.5，墙基础埋深0.6m，采用扩大基础，迎水侧基础加宽0.5m，背水侧基础加宽0.5m，浆砌石砂浆标号为M10，在前趾前设3m宽、0.4m厚格宾石笼护脚。石笼下铺设15cm厚砂垫层，砂垫层下铺设土工布，土工布规格为（15KN/m）。

方案二：钢筋混凝土墙式护岸。其结构拟定为：墙顶宽0.3m，迎水侧直立，背水侧边坡1：0.1，采用扩大基础，前趾厚0.5m，趾宽1.0m，后趾厚0.5m，宽2.0m，在墙前设3m宽、0.4m厚格宾石笼护脚。石笼下铺设15cm厚砂垫层，砂垫层下铺设土工布，土工布规格为（15KN/m）。

方案三：格宾石笼坡式护岸。其结构拟定为：梯形断面，压顶宽1m，迎水面边坡为1：2.0，考虑防冲刷要求，迎水面采用30cm厚格宾石笼护坡，坡脚采用0.5m宽、1m高的格宾石笼齿墙，再布置3m宽、0.4m厚格宾石笼护脚。石笼下铺设15cm厚砂垫层，砂垫层下铺设土工布，土工布规格为（15KN/m）。

三方案优缺点分析：

方案一：浆砌石墙式护岸，这种结构在城镇防洪中应用较为广泛，优点为整体性能好，抗冲刷能力强，施工、管理维修方便，美观实用且占地面积适中，拆迁征地问题较小。相比钢筋混凝土结构，占地面积稍大，美观效果略差，投资适中。

方案二：钢筋混凝土墙式护岸，这种结构在城镇防洪及城市景观河道中应用较为广泛，优点为整体性能好，抗冲刷能力强，施工、管理维修方便，美观效果较好，而且相比其他结构糙率小，占地面积小，拆迁征地问题较小，征占地费用投资小。特别适用于河道严重挤占处实施，在一定程度上，可以很好地解决防洪要求与占地拆迁的矛盾。但该结构型式投资较高。

方案三：格宾石笼坡式护岸，格宾石笼为柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏，比刚性结构具备更好的安全稳定性，抗冲刷能力较强；结构本质上都具有透水性，对地下水的自然作用及过滤作用具有较强的包容性，水中的悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中，从而有利于自然植物的生长，逐步恢复原有的生态环境。缺点在于占地面积较大，有占地及缩窄河道问题。

表2-9      方案对比表
项目

每100m

工程造价

（万元）

施工

要求

美观

程度

拆迁或占地

施工质量控制

方案一

（浆砌石墙式护岸）

41.68

较高

一般

适中

较难控制施工质量

方案二

（钢筋混凝土墙式护岸）

59.10

一般

美观

较小

易于控制施工质量

方案三

（格宾石笼坡式护岸）
39.76
一般
适中
最大
易于控制施工质量
三个护砌方案从综合来看，浆砌石墙式护岸方案投资适中，征地问题较小，征占地费用投资小。因此，本次河道治理工程采用浆砌石墙式护岸。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境现状调查

（1）评价方法

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的要求，结合工程特点采用附录B中的资料收集法、现场调查法、遥感调查法、陆生动植物调查法相结合的方法，进行定性或定量的分析评价。

1）现场调查与走访

通过对评价区开展动植物相关资料收集，现场校核区域生态现状，获取野生动物繁殖期、越冬期、迁徙期现状资料，了解评价区野生动植物的分布状况。

2）资料收集

收集了区域相关调查报告生态资料、《内蒙古植物志》、《内蒙古自治区重点保护野生植物名录》、《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》等资料。

卫星遥感影像解译

采用遥感（RS）、地理信息系统（GIS）和全球定位系统（GPS）等高新技术结合的方法进行环境影响评价区生态环境信息的获取。解译以2026年6月24日的哨兵2号卫星（Sentinel-2）空间分辨率10m影像数据作为基本信息源，经过镶嵌融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。在Envi、Arcgis等遥感图像处理软件的支持下，对影像数据进行了投影转换、几何纠正、直方图匹配等影像预处理。根据土地利用现状、植被类型等生态环境要素的地物光谱特征的差异性，选择8（红外）、4（红光）、3（绿光）波段组合成标准假彩色影像，合成图像色彩丰富、层次分明，地类边界明显，有利于生态要素的判读解译。本次生态现状调查范围为河道两侧各向外延伸300m的范围。
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图3-1本项目遥感影像图

土地利用现状调查

根据生态解译结果，评价区内土地利用类型主要以旱地、天然牧草地、其他草地为主，占地面积分别为16.04hm2、20.77hm2、15.26hm2，占评价区比例分别为17.70%、22.92%、16.84%，其余土地利用类型占比较小。

表3-1   评价范围内土地利用现状表

一级分类

二级分类

斑块数

面积（hm²）

占评价区比例（%）

耕地

水浇地

2

0.54

0.59%

旱地

17

16.04

17.70%

林地

乔木林地

12

5.24

5.78%

其他林地

4

2.82

3.11%

灌木林地

9

7.09

7.83%

草地

天然牧草地

27

20.77

22.92%

其他草地

17

15.26

16.84%

住宅用地

农村宅基地

20

1.67

1.85%

交通运输用地

公路用地

1

0.43

0.48%

农村道路

6

1.16

1.27%

水域及水利设施用地

河流水面

6

13.41

14.80%

坑塘水面

9

3.39

3.74%

其他土地

设施农用地

8

0.88

0.97%

裸土地

4

1.93

2.13%

总计

142

90.64

100.00%

项目区土地利用类型以天然牧草地、其他草地、河流水面为主，占地面积分别为0.24hm2、0.09hm2、0.54hm2，占总面积比例分别为26.87%、10.11%、60.67%，其余土地利用类型占比较小。
表3-2  项目区土地利用现状表
一级分类

二级分类

斑块数

面积（hm²）

占评价区比例（%）

耕地

旱地

4

0.002
0.22%
草地

天然牧草地

3

0.24
26.87%
其他草地

2

0.09
10.11%
水域及水利设施用地

河流水面

2

0.54
60.67%
坑塘水面

2

0.02
2.13%
总计

/
13

0.89
100%
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图3-2本项目土地利用类型图
生态系统调查

根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目位于I-04-08鄂尔多斯高原中部防风固沙功能区，该区属内陆半干旱气候，发育了以沙生植被为主的草原植被类型，土地沙漠化敏感性程度极高，是我国防风固沙重要区域。主要生态问题：人类对草地资源的过度利用，矿产资源的开发导致草地生态系统的严重退化，草地生物量和生产力下降、土地沙化程度加重，并对当地乃至周边地区居民生产生活带来危害。生态保护主要措施：建立以“带、片、网”相结合为主的防风固沙体系；建立能有效保护耕地的农田防护体系；加强对流动沙丘的固定；改变粗放的生产经营方式，停止一切过度消耗地表水、超采地下水等导致生态功能继续恶化的人为破坏活动；加强矿产资源开发的生态恢复力度。
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图3-3  本项目在全国生态功能区划方案中的位置图

根据《内蒙古自治区生态功能区划》，本项目位于III-5-2鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区。本区分布在鄂尔多斯高原中东部，区域内地表支离破碎，沟壑纵横，地表沙化严重。气候特征为年均气温5.3--8.7℃，≥10℃的积温2500－3500℃,年降水量280--400mm左右，蒸发量2000－2500毫米，无霜期140－160天。历年平均风速2.6米/秒，大风日数20－35天。

区域主要植被是干草原植被类型，由多年生草本植物组成。主要植物有小叶锦鸡儿、百里香、本氏针茅、冷蒿、阿尔泰狗娃花、糙隐子草、狗尾草、野苜蓿、冰草、野豌豆、赖草、茭蒿、达乌里胡枝子、沙生棘豆、猪毛菜等。农作物有糜黍、谷子、玉米、土豆等，以及人工栽培杨树、榆树、松树等乔木。土壤以栗钙土、黄绵土、风沙土等为主。

本区存在的主要环境问题是严重的水土流失，土地沙化和植被退化；在生态环境敏感性评价上属水土流失、土地沙化极敏感区，生物多样性敏感区；主要生态服务功能为保持水土、防止侵蚀，减少入黄泥沙。

在生态环境建设与发展方向以及生态环境保护管理措施上，以保护和恢复植被为重点，禁止开荒和滥樵采，制止过度放牧，推广利用新能源，以建设灌丛草场和具有防护林网、灌溉条件的饲草料基地，建设人畜饮水工程和划区轮牧为主要措施，恢复自然植被，实现草畜平衡，建成草原生态经济区。保护保存植被比较完整、生物多样性资源较丰富的区域。建立重要的生物多样性保护生态功能区。在生态建设上必须符合当地自然规律和生态准入的原则；在资源开发中必须符合生态标准和国家产业政策，加强生态环境监管，限制和禁止对矿产资源的不合理开采活动。

表3-3   内蒙古自治区生态功能区划简表
生态功能分区单元

生态环境敏感性
主要生态

环境问题
主要生态系统

服务功能

主要措施与发展方向
生态区

生态亚区

生态功能区

III内蒙古高原中东部草原生态区

III-5鄂尔多斯高原东部典型草原生态亚区

III-5-2鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区

水土流失、土地沙化极敏感区
严重的水土流失，土地沙化和植被退化
保持水土、防止侵蚀、牧业生产
保护和恢复植被为重点，禁止开荒和滥樵采，制止过度放牧，以建设灌丛草场和具有防护林网
利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对评价范围内的生态系统类型现状进行调查。评价范围内生态系统类型包括森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统等。

本项目生态评价范围内生态系统类型以草原、河流、耕地为主，占地面积分别为36.03hm2、13.41hm2、16.58hm2，占总面积比例分别为39.75%、14.80%、18.29%，其余类型占比较小。

表3-4评价范围内生态系统类型统计表

一级分类

二级分类

斑块数

面积（hm²）
占评价区比例（%）

森林生态系统

阔叶林

16

8.05

8.89%

阔叶灌丛

9

7.09

7.83%

草地生态系统

草原

44

36.03

39.75%

湿地生态系统

河流

6

13.41

14.80%

城镇生态系统

耕地

19

16.58

18.29%

居住地

20

1.67

1.85%

工矿交通

24

5.87

6.47%

其他

裸地

4

1.93

2.13%

总计

142

90.64

100.00%

项目区生态系统类型以草原、河流为主，占地面积分别为0.33hm2、0.56hm2，占总面积比例分别为37.06%、62.72%。

表3-5项目区生态系统类型统计表

一级分类

二级分类

斑块数

面积（hm2）

占评价区比例（%）

森林生态系统

阔叶林

4

0.002
0.22%
草地生态系统

草原

5

0.328
37.06%
湿地生态系统

河流

4

0.56
62.72%
总计

13

0.89
100%
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图3-4本项目位于内蒙古自治区生态功能区划图中的位置
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图3-5本项目生态系统类型图
（4）植被类型现状调查

利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对评价范围内的植被分布现状进行调查。评价范围内自然植被类型包括灌丛植被、草地植被、耕地植被。

本项目生态评价范围内植被类型以羊草群落、本氏针茅+百里香群落、无植被为主，占地面积分别为15.26hm2、20.77hm2、22.88hm2，占总面积比例分别为16.84%、22.92%、25.24%，其余类型占比较小。

表3-6   评价区植被类型统计表

植被类型

群落类型

斑块数

面积（hm2）

占评价区比例（%）

灌丛植被

山杨群落

16

8.05

8.887%

柠条锦鸡儿群落

9

7.09

7.83%

草地植被

本氏针茅+百里香群落

27

20.77

22.92%

羊草群落

17

15.26

16.84%

耕地植被

农田植被

19

16.58

18.29%

无植被

54

22.88

25.24%

总计

142

90.64

100.00%

项目区内植被类型以本氏针茅+百里香群落、羊草群落、无植被为主，占地面积分别为0.24hm2、0.09hm2、0.558hm2，占总面积比例分别为26.97%、10.11%、62.70%，其余类型占比较小。

表3-7   项目区植被类型统计表
植被类型

群落类型

斑块数

面积（hm2）

占评价区比例（%）

乔木林植被

山杨群落

4

0.002

0.22%
草地植被

本氏针茅+百里香群落

3

0.24

26.97%
羊草群落

2

0.09

10.11%
无植被

4

0.558
62.70%
总计

13
0.89
100.00%
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图3-6   本项目植被类型图
通过查阅《内蒙古草原常见植物图鉴》，结合现场调查及本项目遥感解译植被资源与土地利用结果评价。确定项目区尚未发现国家或地方级保护的珍稀植物，总结本项目占地范围内常见植被名录详见下表。

表3-8  评价区野生植物一览表

序号

中文名

学名

科名

生活型

生态类型

主要用途

1

山杨

Populus davidiana

杨柳科

落叶乔木

中生‑旱中生

水土保持、水源涵养；乡土阔叶乔木；山地树种，根系固土能力强

2

柠条锦鸡儿

Caragana korshinskii

豆科

灌木

强旱生

防风固沙、水土保持；饲用灌木；干旱沙区先锋物种，改良土壤

3

百里香

Thymus mongolicus

唇形科

半灌木

旱生

蜜源植物；水土保持；可提取芳香油

4

冷蒿

Artemisia frigida

菊科

多年生草本 / 半灌木

旱生

饲用植物；防风固沙；荒漠草原建群种

5

茭蒿（华北米蒿）

Artemisia giraldii

菊科

草本状半灌木

旱中生

水土保持；饲用；干旱区物种

6

达乌里胡枝子

Lespedeza davurica

豆科

灌木状草本

旱中生

水土保持；饲草；固氮改良土壤

7

羊草

Leymus chinensis

禾本科

多年生草本

旱中生

草原建群优良牧草；水土保持、固土护坡，生态修复常用乡土草种

8

本氏针茅

Stipa bungeana

禾本科

多年生草本

旱生

优良牧草；保持水土，固土护坡

9

糙隐子草

Cleistogenes squarrosa

禾本科

多年生草本

旱生

优质放牧牧草；固土，抑制沙化

10

冰草

Agropyron cristatum

禾本科

多年生草本

旱生

优质牧草；防风固沙、边坡修复常用草种

11

赖草

Leymus secalinus

禾本科

多年生草本

旱中生

耐沙埋，防风固沙；饲用；盐碱地改良

12

狗尾草

Setaria viridis

禾本科

一年生草本

中生

饲草；扰动区先锋固土植物

13

野苜蓿（扁蓿豆）

Medicago ruthenica

豆科

多年生草本

旱中生

优良饲草；固氮改良土壤；水土保持

14

野豌豆

Vicia sepium

豆科

多年生草本

旱中生

饲草；根瘤固氮；水土保持

15

沙生棘豆（砂珍棘豆）

Oxytropis racemosa

豆科

多年生草本

旱生

沙地固土；沙区伴生乡土植物

16

阿尔泰狗娃花

Heteropappus altaicus

菊科

多年生草本

旱中生

水土保持；蜜源植物；可作饲草

17

猪毛菜

Salsola collina

苋科

一年生草本

旱生

扰动沙地先锋植物；饲用；耐贫瘠

（5）野生动物调查

项目区野生动物资源匮乏，主要为常见鸟类、鼠类、爬行类。迄今为止，评价区内尚未发现濒危保护动物栖息环境，未发现受国家重点保护野生动物和鸟类。评价区动物名录详见下表。
表3-9  评价区野生动物名录

序号
中文名
英文名
分布生境类型
一、鸟纲
(1)鸡形目
1

石鸡
Alectoris graeca
草地，田野，灌丛
2

雉鸡
Phasianus colchicus
草地，田野、灌丛
(2)鸽形目
3

山斑鸠
Streptopeliaorientalia
草地、田野、灌丛
4

家麻雀
House Sparrow

主要栖息于村镇居民点、农耕地及周边灌丛荒草地，伴人居活动，在建筑缝隙、树上营巢
5
灰沙燕
Riparia riparia
草地、林地
6
大山雀
Parus major
草地、灌丛、林地
7
树麻雀
Passer montanus
草地、灌丛、林地
8
喜鹊
Cyanopica cyana
草地、灌丛、林地
9
乌鸦
Corvus
草地、灌丛、林地
二、哺乳纲
兔形目
10
草原兔
Lepus capensis
草地、灌丛
啮齿目
11
草原鼢鼠
Myospalax fontanieri Milne
草地、沙地
12
布氏田鼠
Lasiopodomys brandtii
农田、沙地
13
小家鼠
Mus musculus
草地、沙地、居住区
14
达乌尔黄鼠
Spermophilus dauricus
草地、沙地
三、爬行纲
蜥蜴目
15
麻蜥
Eremias argus
草地
16
蝮蛇
Agkistrodon halys
草地
综上，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的要求，结合工程特点采用附录B中的资料收集法、现场调查法、遥感调查法、陆生动植物调查法相结合的方法，进行定性或定量的分析评价。

本项目位于I-04-08鄂尔多斯高原中部防风固沙功能区，该区属内陆半干旱气候，发育了以沙生植被为主的草原植被类型，土地沙漠化敏感性程度极高，是我国防风固沙重要区域。评价区内土地利用类型主要以灌木林地、天然牧草地、其他草地为主，评价范围内生态系统类型包括森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统。植被类型以灌丛植被、草地植被、耕地植被为主。项目区野生动物资源匮乏，主要为鸟类和一些啮齿类哺乳动物。
2、大气环境质量现状

本环评大气环境评价基准年选取2025年，内蒙古自治区生态环境厅于2026年6月2日发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》中指出：2025年，12个盟市空气质量均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为92.1%,同比上升2.5个百分点;重污染天数比例为1.2%，扣除异常沙尘天气影响后为0.1%,同比下降0.1个百分点。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，为环境空气质量达标区。

3、地表水环境现状

经现场踏勘，本项目河段现状为无水干河，属季节性河流，仅汛期山洪暴发时存在径流。现状踏勘期间河道无地表水赋存，不具备地表水现状监测条件，故本次评价未开展地表水现状监测工作。

经现场踏勘及地形复核，本项目治理河道两侧分布多处农户农田灌溉用坑塘水面，坑塘与治理沟道之间存在约0.5m地形高差，治理沟道地势低于坑塘。

在沟道设计洪水位工况下，沟道水体无法翻越高差汇入坑塘，区域亦无人工沟渠相互连通，坑塘与治理沟道不存在地表水力联系，不作为地表水环境保护目标。

4、噪声环境现状

项目位于《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的声环境功能区为乡村1类区，经核实，项目周围50m范围内无声环境敏感目标，依照《指南》未开展噪声现状监测。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏

问题
	本项目为新建工程，无原有工程污染源，不存在与本项目相关的原有污染环境问题。项目治理河段为大哈他图沟山洪沟，区域现状主要环境及防洪问题如下：

大哈他图沟山洪沟地处山区，属于典型山区季节性河流，河道受两岸山体及阶地地形制约，流域集水面积有限，来水集中于汛期山洪时段。现状河道天然形态弯曲、局部狭窄，整体行洪断面不足，区域防洪排涝能力薄弱。河道整体河槽宽度为31～78m，整体宽度较宽，但河岸地层以砂砾石为主，岸坡土质松散、河岸平缓，抗冲刷能力极差，汛期洪水极易漫滩溢出河道，引发河岸坍塌、岸线崩退等问题。

治理河段两岸土地利用类型以耕地、林地、居民住宅为主，由于河道年代久远，长期受雨水冲刷、山洪侵蚀，河道淤积、河坎垮塌问题突出。每逢汛期降雨及山洪暴发，河道行洪不畅，洪水频繁漫溢淹没两岸区域，大面积农田被冲刷、淹没，造成耕地资源流失、农作物损毁，同时直接威胁沿线村民房屋及人身财产安全。随着区域经济持续发展，沿岸生产生活设施不断完善，洪涝灾害造成的经济损失逐年增大，洪涝风险已成为制约区域安全稳定和农业生产发展的主要因素。

此外，受沿线人类活动影响，河道内乱垦种植、随意取土等现象屡有发生，进一步挤占河道行洪空间、破坏河道原有形态及岸坡稳定性，加剧了河道淤积和行洪不畅问题，恶性循环导致区域洪涝灾害风险持续升高，因此亟需通过实施本次防洪除涝治理工程，有效提升河段行洪排涝能力，消除区域洪涝安全隐患，保障沿线群众生命财产安全与区域生态、生产环境稳定。



	生态环境保护目标
	据现场踏勘，本工程所在评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。根据项目工程特点、评价区域环境特征，本项目不占用基本农田，主要环境保护目标列见下表。

表3-10  生态环境保护目标

环境要素

名称

对应河道中心线桩号

距项目

域的距离（m）

保护对象/人

保护要求

环境空气

哈他图村居民1

K7+500
357左岸

4

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区

哈他图村居民2

K7+658

75m左岸

4

哈他图村居民3

K7+776
114m左岸

4

哈他图村居民4

K7+998
168m左岸

4

哈他图村居民5

K8+270
115m左岸

3

哈他图村居民6

K8+387

174m左岸

5

声环境

河道两侧50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）1类

地下水环境

河道两侧500米范围内无地下水、集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
/
地表水环境

河道两侧1km范围内无地表水体，大哈他图沟为干河
/
生态环境

湿地
本项目河流水面面积0.538568hm²；护岸工程永久占用坑塘水面0.024413hm²，仅占用坑塘边缘岸带陆域；严格落实《内蒙古自治区湿地保护条例》相关管控要求，采取如下保护措施：所有临时工程全部布设在坑塘、河流水面范围以外；严禁湿地内违规作业，做好废水、固废污染防控；严控施工扰动，减少湿地生态破坏；严控施工扰动，加强施工人员宣教，禁止伤害野生动物；选用本地物种进行生态恢复，禁止引入，避免生物入侵；施工期现场巡护管控
永久基本农田

本项目不占用永久基本农田，评价范围内分布的永久基本农田面积约为12.5058hm²（具体分布情况见图3-2），采取如下措施：
①严控施工范围，严禁越界进入永久基本农田；②临时设施避让：施工营地均布置于永久基本农田范围之外，不得占用或压占农田，施工堆土采取拦挡、苫盖等措施，施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌；③定期巡查护岸及邻近农田边界，确保工程运行不改变永久基本农田土地利用性质，保障农田耕作条件不受影响
家麻雀

严控施工扰动、噪声，保护家麻雀栖息与繁殖生境
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图3-2  项目敏感目标图

	评价标准
	1、大气污染物排放标准

本项目施工期间排放的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，具体标准值见下表。

表3-11  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织浓度监控限值

颗粒物

周界外最高浓度点：1.0mg/m3
2、噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中噪声排放限值，详见下表。

表3-12《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

3、固体废弃物
本项目施工期固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	其他
	本项目为山洪沟防洪治理公益性生态工程，不属于工业生产类项目，无需核定及申请污染物排放总量指标。项目仅施工期产生少量临时性、间歇性污染物，主要包括施工扬尘、施工废水、施工机械尾气及施工噪声等，不涉及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等国家重点总量控制污染物的持续性排放。

施工废水经沉淀池处理后全部回用，不外排；施工扬尘、机械废气通过围挡密闭、洒水降尘、规范施工管理等措施有效控制，污染影响仅局限于施工阶段，工程竣工后污染影响随即消除。项目运营期无生产排污环节，无废水、废气、固废等污染物外排，不会对区域污染物总量平衡造成影响。综上，根据建设项目污染物总量控制相关管理规定，本项目无需申请主要污染物排放总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	工程施工中产生的废水、废气、扬尘和噪声，会对施工区域局部的水环境、声环境、环境空气产生影响；临时堆料场会破坏地表植被、新增水土流失；施工占地、噪声、人员活动等对工程区生态会产生一定影响。

1、施工废气

（1）施工扬尘

工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，在挖掘和装卸过程中，导致尘土飞扬，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响环境和景观，给施工现场周围的生活环境带来不利影响。

筛分粉尘：本项目将部分挖方筛分后回用，筛分使用普通筛子人工进行筛选，筛选三遍后回用，人工筛选过程中产生粉尘，采取在筛分过程中加入适量的水，使沙子保持一定的湿度，可以有效减少粉尘的产生。
施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：土方开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、建筑材料搬运量、砂子筛选量，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

（2）运输扬尘

主要产生自砂石料运输、水泥运输和装卸及进料过程，污染物主要是粉尘。

①施工扬尘
本项目所需块石料外购于包头市固阳县银号镇大庙邦诚铁矿、荣资矿业原鑫有限公司矿场，料场距离本项目约190km。石料开采环节产生的扬尘污染由料场落实洒水抑尘等大气污染防治措施；本项目仅产生运输车辆卸料粉尘。本项目土石方全部内部平衡，开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排。
②施工机械产生的燃油废气

在工程施工期间，项目运送施工材料、设施的车辆在行驶过程中发动机排放的尾气中含有NO2、CO等污染物以及挖掘机等施工机械在运行时排放出的污染物会对大气环境造成一定的影响。

（3）柴油发电机废气

本项目施工期配备60kW柴油发电机，主要作为施工现场临时备用动力设备，仅在市电中断或无市电区域间歇性启停使用，不存在全天候连续运行情况。发电机燃油燃烧过程中，会产生一定量的大气污染物，主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等常规废气污染物，废气通过设备自带排气筒直接无组织排放。由于该设备仅为辅助临时设备，启用频次低、单次运行时长较短，整体污染物产生与排放总量较小。同时项目施工区域场地开阔、地势平坦，区域大气流通性好，扩散条件优越，发电机产生的废气能够快速在大气中稀释、扩散、降解。少量废气排放不会造成局部污染物累积、超标现象，对区域空气质量及周边大气环境的扰动幅度极小，整体施工期柴油发电机废气对区域大气环境影响轻微且短暂，施工结束后该影响将随即消失。

（4）物料堆场扬尘
本项目设置临时堆料场、临时备料场、堆土场，堆场扬尘主要来源于砂石、土方装卸及大风风蚀起尘。项目采用外购商品混凝土，无水泥粉料露天堆放，可减少粉尘来源。堆土场细颗粒土体为主要起尘源，扬尘影响集中在堆场周边下风向近距离范围，属于施工期短时影响。

项目对堆存物料采取防尘网苫盖、配套洒水抑尘；遇四级及以上大风天气，停止土方、砂石装卸等易起尘露天作业，所有堆体保持全覆盖苫盖。落实以上管控措施后，可显著抑制堆场扬尘，对区域环境空气质量影响较小。施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。

堆场扬尘污染仅发生于施工建设期，属于局部、短时、可逆的无组织污染影响，仅对施工期周边居民产生暂时性环境影响，施工结束后扬尘影响随之彻底消除，不会对居民区大气环境产生长期持续性不利影响。

2、废水

（1）施工废水

根据工程建设内容与施工布置特点，本项目主要土建工程为护岸护堤，项目不设置集中式混凝土搅拌站，施工废水主要包括施工机械、车辆冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，主要污染物为SS、石油类等，施工营地设置沉淀池1个，用于处理施工机械、车辆冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，废水沉淀后回用，不外排。

（2）生活污水

本项目施工营地设置临时防渗化粪池，生活污水经临时化粪池预处理后由密闭吸污车定期抽运至当地城镇污水处理厂处置，严禁外排；化粪池定期维护清掏，留存清运处置记录。
施工期对坑塘水面的影响主要来自人为扰动风险，坑塘水面虽属于农田灌溉用地表水体，但坑塘与治理沟道存在约0.5m地形高差，治理沟道地势低于坑塘，沟道设计洪水位条件下不存在地表水力联系，正常工况下，河道施工产生的含泥沙径流不会通过自然漫流汇入坑塘，施工扰动产生的废水、扬尘等污染物不会通过水文过程对坑塘水体水质、水量产生直接影响。

3、施工噪声

工程施工期机械设备有：推土机、挖掘机、振动碾等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见下表。

表4-1主要施工机械产噪情况

序号

设备名称

声级dB（A）

声学特征

噪声源所在地

1

自卸汽车

75-87

间断

施工点位及运输沿线

2

挖掘机

90-95

间断

施工现场

3
推土机

90-105

间断

填土、道路填筑等施工点位

4
蛙式夯实机

85-90

间断

填土、道路填筑等施工点位

5
振动碾

95-105

间断

施工现场

主要噪声影响工序如下：

①工程建设中所需的砂、石、土等材料采集、筛选、装卸、运输等工序；

②外购材料的装卸、运输等工序；

③工程建设的挖掘、回填、平整及压实等工序；

④施工建设过程中的土石方作业等工序；

⑤建筑垃圾及废弃土石方的清理、运输及处置等工序。

施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类交通运输车辆；二是施工区各类生产机械设备、器具等。交通运输噪声呈带状间歇影响；施工机械噪声较为集中和连续。由于工区分散，因此噪声产生的影响有限。噪声影响的主要对象为施工人员本身、施工区周围及运输道路沿线的居民，尤其在运输穿越村屯时对居民的影响较大。

噪声点源影响预测模式如下：
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式中：Lri—距i点源r处的噪声值，dB(A)；

Lr0i—距i点源r0(参考点)处的噪声值，dB(A)；

ΔS—各种声屏障引起的衰减量，dB(A)。

Ln—n个声源在评价点处叠加的噪声值(dB(A))。

根据噪声预测模式，利用噪声预测公式，可求得各类施工机械产生的声压值，见下表。

表4-2主要施工机械噪声影响预测结果统计表

机械

名称

不同距离的施工机械噪声预测dB（A）

距离单位：m
5

10

20

40

60

80

100

150

200

300

600

挖掘机

84

74

72

66

62.5

60

58

54.5

52

48.5

42.5

推土机

86

80

74

68

64.5

62

60

58

56.5

50.5

44.5

自卸汽车

86

80

74

68

64.5

62

60

58

56.5

50.5

44.5

振动碾

92

78

68.5

61

57.2

54.5

52.4

48.8

46.2

42.6

36.5

蛙式打夯机

82

68

58.5

51

47.2

44.5

42.4

38.7

36.2

32.6

26.5

按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间为55dB。施工机械噪声预测结果显示：施工机械噪声级昼间在距施工地点30m范围内超出标准限值，夜间在距施工点200m范围内超出标准限值。本项目夜间不施工，施工现场距离周围环境敏感点最近距离为75m，昼间噪声预测值约为64dB，因此，施工噪声对居民产生影响较小。

4、固体废弃物

本项目施工产生的固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）废弃土石方

本项目开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排。

（2）生活垃圾

本项目高峰时期施工人员20人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.01t/d，建设期7个月，总的生活垃圾产生量为2.1t。施工区施工期产生的生活垃圾集中收集后，生活垃圾定期委托当地环卫部门清运，对外环境影响较小。

（3）建筑垃圾

本项目建筑垃圾为渣土、废渣，均为一般固废，无有毒有害成分，乱堆乱放易产生扬尘与水土流失。项目建筑垃圾全部密闭清运至鄂尔多斯市东胜区北郊建筑垃圾消纳场合规处置。

5、生态环境影响分析

（1）对土壤环境的影响分析

项目施工对土壤的影响主要为施工过程的影响，施工期将使土地失去原有的生态功能，短期影响土地的原有功能。项目土地平整、开挖过程中，将造成各土层间的混合，从而导致土壤结构和性质的改变。项目施工过程将扰动原有地层土壤，增大地表裸露面积，可能会导致土壤肥力的下降。

（2）对植被的影响

本项目为现状河道治理工程，依托原有河道实施整治，不新开挖河道，工程扰动范围局限于现有河道及岸坡地带。占地范围内主要植被类型包括本氏针茅+百里香群落、羊草群落以及农田植被。

河道岸坡清表、护岸修整会直接清除作业范围内的草本植被。分布于岸坡的本氏针茅+百里香群落，受施工直接占压区域内植株被清除，造成局部生物量损失，地表裸露，增大水土流失风险；作业区外围的本氏针茅+百里香群落仅受到机械踩踏、施工扬尘覆尘的间接干扰，扬尘会短期抑制植物光合作用，未被直接破坏的区域，施工结束后可实现自然恢复。

羊草群落多分布于河滩及河道阶地，工程直接扰动范围内羊草植株被铲除，原有群落结构遭到破坏。羊草具备根茎繁殖特性，仅受外围踩踏、扬尘影响的地段，施工结束后依靠地下根茎能够逐步自然恢复；属于永久占地的区域，羊草群落将永久消失，为不可逆影响。

区域农田植被为旱地农作物，永久占地涉及的农田地块，农作物全部损毁，造成农田植被永久性损失。项目无临时工程占用农田，临近施工段的农作物仅受扬尘、渣土散落的短期间接影响，施工结束后影响自行消除。

本项目施工营地全部布置于永久占地范围内，不占用草原及农田植被，避免了临时压占带来的额外植被破坏。永久占地造成的原生植被消失属于不可逆影响，外围踩踏、扬尘扰动为短期可逆影响。

（3）对河流的生态影响分析

本工程施工河段现状为常年干涸状态，无常态化河道径流，仅极端降雨天气可能产生短时坡面汇流与河道洪流，施工期基本不存在稳定河道水流条件，因此工程施工对常态河道水流无不利影响。项目施工严格遵循分段施工、随挖随填的原则，无长期河道挡水、阻水构筑物搭建行为，不会改变原有河道水系格局与行洪通道。施工过程中产生的少量施工废水、地表积水均采取围挡、收集、沉淀措施进行处置，不直接排入河道。同时，本项目开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排，无弃土堆放河道现象，可有效避免土方淤积、河道缩窄问题。整体来看，施工期未占用、阻断河道行洪断面，未改变河道原有水流走向与汇流条件，对河道水流形态、行洪能力及水文状况的影响极小，且施工结束后河道地貌可快速恢复，无持续性不利水文影响。
（4）对水生生物的影响分析

本项目为季节性干涸河道，枯水期河床无积水，雨季汛期存在短时行洪；无稳定水体及流动水域，河道内无常规水生生态系统，不存在鱼类、底栖生物、浮游生物等水生生物群落，仅局部低洼区域偶见少量耐旱小型生物，因此工程施工对水生生物的原生影响极小。施工过程中无水体扰动、水质污染扩散等问题，不会造成水生生物栖息地破坏、水体浑浊胁迫、生物逃逸或死亡等生态影响。项目施工全程无废水直排、无弃土入河，未改变河道原有生态基底，不会干扰区域水生生物生存环境。同时，本工程为生态治理类施工，完工后可规整河道地形、改善河道生态基底，为后期汛期过水、水生生态自然恢复创造良好条件。综上，施工期对区域水生生物无不利影响，无生态损失，不会造成水生生物多样性下降。

（5）对土地利用类型的影响

本项目永久征地包括防洪堤防征地，为工程建设一次性征用；永久占地类型包括河流水面、坑塘水面、其他草地、其他林地、天然牧草地；施工营地全部位于永久占地内，不新增占地。永久占地区地表扰动破坏较为彻底，土地利用类型转变为堤防工程建设用地。施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。
（6）对野生动物的影响

本项目评价范围内人类活动相对频繁，野生动物种类相对贫乏，且数量较少，工程占地范围内陆生野生动物多为常见鸟类、鼠类、爬行类，尚未发现大型野生哺乳动物。施工过程中，随着基础开挖平场，爬行类、啮齿类动物、鸟类等将向河道整治范围外迁徙，施工完成后，临时工程拆除并修复后，部分鼠类和昆虫将回迁。因此，施工虽对原有动物有一定影响，但只促使其向工程范围外暂时性迁徙，不会对其构成毁灭威胁。而施工完成一段时间后，基本恢复至原来现状。

（7）对生物多样性的影响

由于工程施工破坏一部分林木灌丛，导致一些生活于林木灌丛中的野生动物栖息地减少，野生动物将离开寻找新栖息地。同时由于人类施工活动如灯光、噪声等干扰，对野生动物特别是鸟类的驱逐作用会导致野生动物远离原栖息地，将造成区域野生动物物种数量有一定程度的下降。施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。施工期禁止猎捕、禁止破坏野生动物的生息繁衍场所和生存条件。工程施工会导致区域生物多样性有一定程度的降低，特别是对野生动物的影响较明显，但这种影响是暂时的，随着施工活动的结束、区域复绿，野生动物会返回原栖息地生活。

（8）工程占地对生态的影响分析
本工程总占地0.968756hm²，永久占地0.893974hm²（河道、护岸、进场道路占地），施工营地占地0.074782hm²，全部位于永久占地内。护岸工程永久占用其他林地0.001773hm²，占用规模极小，仅造成局部地表植被清除，产生少量生物量损失，对局部林地生境扰动较小。占用区域无重点保护动植物，不会造成生态系统破碎化，对区域陆生生物多样性影响微弱。

护岸工程永久占地占用天然牧草地0.242529hm2、其他草地0.086691hm2，原有草地植被清除，草地生态功能永久丧失，施工边界处机械作业会对周边草地造成踩踏碾压；临时工程不占用草地，减少了草地的临时扰动。施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。

对永久基本农田的影响

本项目不占用永久基本农田。施工期主要潜在影响为施工扬尘沉降、施工机械越界扰动、施工废水漫流等间接影响，不存在开挖、压占、硬化、构筑物建设等直接破坏永久基本农田的行为。

施工过程中将严格划定施工红线，设置明显边界标识，严控施工作业带，设置围挡，严禁踩踏评价范围内的永久基本农田，严禁施工机械、材料堆置越界进入永久基本农田；施工场地、施工营地均远离永久基本农田，施工废水经收集处置，禁止无序漫流进入周边农田；采取洒水抑尘措施，减少扬尘在农田地表沉降，最大限度降低对农田土壤、农作物的不利影响。

综上，经采取避让及各项管控防护措施后，本项目对评价范围内永久基本农田影响很小，可接受。

（10）对湿地生态系统的影响
依据《中华人民共和国湿地保护法》《全国湿地保护规划（2022—2030年）》及HJ 19-2022《环境影响评价技术导则 生态影响》相关界定标准，国土三调地类中河流水面、非养殖坑塘水面归类为水域，不属于三调一级地类“湿地”；但在生态保护全口径湿地管理体系中，河流水面属于河流湿地生态系统、非养殖坑塘水面属于库塘小微湿地生态系统，均纳入湿地生态评价范畴，养殖坑塘除外。本项目涉及占用的坑塘水面为自然积水、无养殖功能的小微水体，属于区域库塘型小微湿地组分。

本项目河流水面0.538568hm²，护岸工程永久占用坑塘水面面积0.024413hm²，占用范围仅为坑塘边缘岸带区域，不涉及坑塘主体水域。从湿地生态结构与功能来看，该小微湿地具备径流调蓄、水质净化、涵养地表水源、为浮游生物、两栖类及小型水生动物提供栖息生境的基础生态功能，是区域零散湿地斑块的重要组成部分。工程建设小幅侵占坑塘岸线，会造成局部湿生、水生岸带生境面积轻微缩减，对局地小微湿地生态格局产生短暂、局部扰动。

结合工程实际条件分析，本项目为河道防洪治理民生工程，护岸布设需严格顺应天然河势、保障河道行洪断面与防洪安全，受现状地形、水系格局约束，无法完全绕避该段坑塘边缘。项目通过优化护岸平面布置、压缩临水占地规模，最大限度减少了水域侵占量，占用面积极小，未破坏坑塘整体水域连通性与完整性，未改变坑塘原有水文调蓄功能，不会造成湿地水系断裂、生境大面积退化等问题。

施工阶段，项目严格划定施工红线边界，严禁超范围填占坑塘水域、弃渣排污，施工废水、泥浆统一收集处置，杜绝污染湿地水体与底质；同时采用生态护岸工艺替代硬质硬化结构，保留岸带透水透气特性，为小型生物迁徙留存条件。施工结束后及时清理临时扰动区域。
综上，本项目对区域湿地生态系统影响范围小、程度轻、可逆性强，在落实生态防护、岸带修复等措施后，对湿地生态系统的整体影响可接受。

6、施工对地下水及土壤的影响

本工程护岸施工开挖深度较浅，不实施地下水疏干降水，不会引起区域地下水水位升高或降低，仅局部开挖点存在短暂上层滞水现象，施工结束即可恢复；工程主要对地表包气带土壤产生扰动，造成土壤压实、结构破坏，存在局部土壤石油类污染、土壤风蚀风险，通过严控施工边界、规范收集处置施工固废、临时堆场苫盖、后期生态恢复等措施，可将土壤影响控制在可接受范围内。运营期护岸维持河道与地下水原有水力联系，对地下水水位、土壤环境基本不产生新增不利影响。



	运营期生态环境影响因素分析
	本工程运行期不产生废污水、废气及粉尘、噪声、固体废物等污染物，同时，改善了区域的水环境、生态环境和社会环境。

生态环境影响分析

对陆生生态影响

本项目为河道治理工程，施工完成后无生产运营工序，运行期无废气、废水、固废及噪声污染物排放，对区域陆生生态环境基本无扰动。本项目在原有河道基础上开展治理，不新开挖河道，未破坏区域原有林地、草地及陆生植被群落，仅对原有干涸河道滩地进行规整修复，工程运行后河道地形更加平整稳定，水土流失隐患显著降低。随着河道生态治理措施落地，区域地表保水能力有所提升，可逐步促进河道岸坡及周边陆生植被自然恢复，改善局部植被生长环境。项目运行期无机械作业、人为扰动大幅减少，可为区域野兔、家麻雀等陆生动物提供稳定的栖息活动空间，有利于陆生动物种群的自然回迁与稳定繁衍。综上，工程运行期不会造成植被退化、生境破碎、生物多样性降低等负面影响，整体对区域陆生生态环境起到修复与改善作用，生态效益正向且持续。

（2）对水生生态影响

①对河道水环境的改善作用

本项目为生态型河道治理工程，工程完工运行后，可从根本上改善区域河道水环境现状，产生显著正向生态效益。项目对原有坑洼不平的干涸河道进行规整平整、清理整治，有效减少地表径流夹带泥沙、杂物入河的现象，杜绝雨季因面源污染造成的水体浑浊问题。同时，治理后的河道岸坡规整稳定、水土保持能力大幅提升，可有效抑制河道周边水土流失，减少泥沙淤积隐患，保障汛期行洪通畅。通过河道生态整治，河道整体地貌得到优化，蓄水、滞水及自净能力显著提升，可为后期降雨汇流、水体涵养创造良好条件。随着河道生态环境逐步修复，水环境承载力持续增强，可逐步改善区域水体质量，持续提升河道水环境稳定性与生态完整性。

②对水文情势影响

本项目治理河道为季节性干涸河道，枯水期河床无积水，雨季汛期存在短时行洪，无持续性径流，仅汛期降雨形成短时洪水。项目实施主要开展河道清整、低洼地带土方回填平整，不新建拦河闸坝、挡水建筑物，不改变区域天然水系格局与河道总体走向。工程未缩窄主行洪断面，河道天然汇流路径、洪水演进规律基本维持原有状态，不会改变区域降水产流、汇流关系。施工期土方实现内部消纳，无弃土侵占河道，避免河道淤堵造成行洪条件恶化。工程完工后，河道岸线规整、地形平顺，可减少局部壅水、回流现象，提升汛期行洪通畅性。项目不干扰区域地下水补给、排泄条件，不会引发地下水位显著变化。总体来看，工程对河道水位、流量、径流节律等水文情势扰动有限，无长期不可逆不利影响，一定程度优化了河道行洪条件。

2、水环境影响分析
本项目为河道治理工程，运营阶段无生产活动，无生产废水。治理河段常年干涸，仅汛期形成短时汇流。工程实施后河道岸坡得到修整加固，水土流失得到有效遏制，可显著降低降雨冲刷带入河道的泥沙量，减轻汛期水体泥沙污染。河道地形规整通畅，消除原有坑洼淤堵区域，减少污染物滞留堆积。项目无拦蓄建筑物，不改变河道自然汇流路径，不会阻碍水体交换。运营期仅需开展常态化管护，管护废水产生量极少，规范处置后不会入河。总体而言，运营期基本无新增水污染物排放，有利于减轻面源污染，持续改善河道水环境条件。
3、社会环境影响分析

工程建成后，进一步完善了大哈他图沟流域的防洪能力，有效保护两岸耕地和生命财产安全，有利于社会经济的持续发展。
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析
	本项目位于东胜区境内，项目为河道治理工程。大哈他图沟现状河道河势不稳、塌岸侵蚀耕地及防洪体系不完善等问题十分突出。该区域农业生产十分活跃，随着农业技术的进步，粮食产量稳步增加，全民的经济收入也是逐年增加，现有河道的防洪能力远不能满足农业增产稳产的需求。为更好地保护河段沿岸人民生命财产安全，促进当地的经济发展，本工程的建设是必要的。

本项目治理河道为季节性干涸河道，枯水期河床无积水，雨季汛期存在短时行洪；依托原有河道走廊开展治理，不新征大面积永久用地，最大限度减少对周边草地、土地植被的占用。线路走向顺应天然河道地势，与区域行洪通道保持一致，不随意改道、不压缩有效行洪断面，满足防洪管控要求。项目所需块石料外购至合规矿山，运输路线依托现有道路，减少运输扬尘与交通干扰。本项目开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排，无需设置大型弃土场，避免新增占地及生态破坏。线路远离集中饮用水水源地等水环境敏感目标，施工扰动可控。综合来看，项目选址选线符合区域防洪规划、国土空间管控要求，在工程实施、生态保护、占地节约等方面具备合理性。

本河道治理项目不占用永久基本农田。同步复核施工总布置，施工营地布置在永久占地内，不新增占地，施工营地不占用永久基本农田。受现状河势条件限制，无完全绕避该区域的可行替代线路，大幅改线将压缩行洪断面，带来防洪安全风险并增加土地占用。施工期严格管控作业边界，严禁扰动评价范围内永久基本农田。落实上述优化措施后，项目选址具备合理性。

本项目进场道路依托现状田间道路、乡村道路进行布设，整体选线科学、布局合理。道路选址充分结合工程施工需求，临近治理河段，交通便捷，能够满足施工机械、土石方及建筑材料运输要求，有利于提升施工效率、降低工程施工成本。远离周边灌溉坑塘水面及居民集中居住点。道路布置于河道管理范围以外，不占用行洪断面，不影响河道行洪安全，同时最大限度减少耕地、植被扰动，有效降低施工期生态破坏、水土流失及环境扰动影响。综上，本项目进场道路选址兼顾施工可行性、防洪安全及生态环境保护，选线合理可行。
本项目施工营地内的临时堆料场、临时备料场、堆土场等全部集中布置于永久占地内，不新增占地，总占地面积747.82m²。本项目不在汛期施工，施工营地设于干涸河道，减少土地占用。场地属河道管理范围，配套水土防护措施，完工清理物料，恢复河道行洪断面。

从工程施工角度，堆场集中布置在永久占地范围内，距离施工作业面较近，物料、土石方转运距离短，减少施工运输扰动，便于施工组织管理；从水土保持与生态角度，选址避开植被高敏感区域，不占用基本农田；各堆场配套袋装土拦挡、截排水沉沙、防尘网苫盖等完善防护措施，可有效降低风蚀、水蚀引发的水土流失。施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。临时堆场选址充分兼顾防洪安全、施工便利、水土保持要求，不存在重大制约因素，选址合理。

本工程依托原有河道开展治理，无新建河道，不改变河道走向与河势，不压缩行洪断面。治理段距离左岸居民点最近距离为75m，具备足够缓冲距离，不拆迁房屋、不涉及移民安置。工程实施可提升沟道防洪能力，降低洪水及岸坡坍塌对居民的威胁；施工扰动经距离衰减后对居民影响有限，同时可通过配套水保措施控制水土流失。综合防洪、社会、生态条件，本项目选线选址合理。

本项目永久占地涉及河流水面、坑塘水面、其他草地、其他林地、天然牧草地；施工营地全部布置于永久占地范围内，不占用永久基本农田、耕地、林地、草地及水域。项目选线依托既有河道廊道，未向外大规模拓展扰动陆域，仅在工程必要范围内实施永久占地，无临时压占耕地、草原、林地的情况，最大限度降低对农田、草原、林地植被的破坏。工程占用的河流水面、坑塘水面均属于河道本体范围，工程实施后可保障河道行洪能力，维持河道生态廊道连通性。项目不存在随意侵占连片耕地、优质草原、成片林地的情形，各类占地均为工程实施所必需；施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌，项目选址选线总体合理。

综上，本项目选址选线合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、大气环境保护措施

本工程施工期对环境空气质量的影响主要是施工土石方开挖、建筑材料的装卸、筛分及堆放、车辆运输等施工活动产生，污染物主要有粉尘、扬尘等，排放方式为无组织间歇式排放，施工结束影响将随之消除。

（1）堆场扬尘影响防护措施
项目工程开挖方临时堆放可能对周围环境有一定影响；由于环境敏感点距施工沿线较远，扬尘对其影响很小，但在大风天气也会短时间造成敏感点环境空气恶化；因此应禁止在大风天气进行施工，并在堆存期间采取遮盖措施，以减少扬尘量，且可减少风力侵蚀量。

同时，在施工营地，由于材料堆存等将产生一定的扬尘，但在采取洒水降尘等措施后，扬尘影响较小。为了最大限度减小施工扬尘对周围环境及敏感点的影响，评价提出以下措施和要求：

①开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水防尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。

②砂石等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周应有围挡结构，并进行苫盖。

③遇4级以上风力停止土方等扬尘类施工。

④运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆严禁超载，运输沙土、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。

⑤施工单位必须配备洒水车，按照实际情况做好对施工现场以及与现有道路交叉口等易起尘区域和敏感点附近的洒水工作。

⑥河道内挖方的工段，及时平整场地，并进行洒水。

⑦弃土回填坑洼地时，要求适时洒水降尘，避免产生扬尘。

采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。因此，施工期扬尘控制措施可行。
（2）燃油机械尾气防治措施

①施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；

②选用满足国家机动车排放标准的设备和车辆；

③加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料；

④加强对各类燃油设备的管理，工程区严禁使用油耗高、效率低、废气排放量大的施工机械及动力设备。

（3）柴油发电机废气防治措施

为有效控制60kW柴油发电机运行产生的废气影响，施工期间采取一系列废气防治管控措施：项目优先依托市政市电供电，最大限度减少柴油发电机启用频次与运行时长，从源头降低废气污染物产生量。施工所用柴油均选用符合国家标准的优质低硫清洁柴油，杜绝劣质燃油使用，减少二氧化硫、颗粒物等污染物排放。定期对柴油发电机进行检修、保养和清理积碳，保证设备工况良好、燃油充分燃烧，降低不完全燃烧废气排放。发电机布设位置远离施工生活区及周边居民区等环境敏感点，利用开阔空间利于废气扩散稀释。合理安排施工工序，避免发电机长时间、超负荷连续运行，严控非正常工况排污。施工结束后立即停止设备使用，消除废气影响。通过上述管控措施，可有效削减发电机废气排放强度，保障施工期区域大气环境质量稳定。

2、水环境保护措施
（1）施工废水

本工程施工废水主要为施工机械冲洗及车辆冲洗废水等，主要污染物是SS，经临时沉淀池沉淀后，用于场地和道路洒水抑尘，不外排。严禁废水随意排放；施工区设置1座5m3沉淀池和1座5m3清水池，施工废水经沉淀池沉淀后存放于清水池，回用于周边洒水抑尘。

针对项目周边分布的农田灌溉坑塘水面，为有效规避施工活动对坑塘水体水质及灌溉功能造成人为不利影响，本次施工过程将落实全方位水体保护管控措施。项目严格执行边界化施工管理，精准划定施工红线和作业范围，所有施工开挖、土方堆放、机械作业、临时施工活动均严格限定于工程占地范围内，严禁任何施工设备、作业人员擅自进入坑塘水域及周边岸线区域，从源头减少施工扰动对坑塘水体的干扰。

施工期间规范各类施工物料、土石方、建筑垃圾的堆放位置，所有临时堆土、建材、弃渣等物料均布置于远离坑塘的施工区域内，避开降雨汇流路径，杜绝物料堆放不当受雨水冲刷后流入坑塘水体。同时，严格管控施工废水排放，严禁将各类废水、废液直接或间接排入周边坑塘水面。

施工现场全程落实精细化环保管理，加强施工人员生态环保安全教育与岗前培训，明确坑塘水体保护管控要求，杜绝随意倾倒渣土、垃圾、施工废弃物等违规行为。施工全过程安排专人进行现场巡查监管，及时排查整改各类环境隐患，有效防范人为施工活动污染坑塘水体，最大限度保护周边坑塘水域水质完整性及农田灌溉使用功能。

（2）生活污水

施工生活污水经临时防渗化粪池预处理后由密闭罐车外运至城镇污水处理厂处置。
（3）对地下水的保护措施

本工程建设内容是防洪堤建设，不涉及地下水采取利用，也不涉及成规模的地下水污染源；同时，为了有效避免地下水污染和落实地下水环境保护，提出以下措施要求。

①加强施工作业区的环境管理，落实场外截排水和场内导排管，对沉淀池采取防渗措施，避免污染地下水环境。

②设置施工活动界限和环保宣传牌，严格控制临时用地和人员活动范围，确保现场周围环境整洁，无白色污染及施工垃圾。

③施工场地采取硬化、防渗措施，并且对施工范围内的空地采取植被绿化措施，增加表层土壤和植被对污染物的吸附作用。

④采用符合环保标准的施工机械，加强施工机械的维护与保养，有效地减少跑、冒、滴、漏的数量，避免污染物进入土壤并污染地下水环境。
3、声环境保护措施
根据本次环评期间的现场踏勘，本项目周边主要分布有哈他图村，在施工过程中，禁止夜间作业，采取相应的措施后可减轻施工期噪声对敏感点的影响。随着施工期结束，施工期噪声影响也将随之消失。

环评要求施工单位采用如下措施：

①施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。

②夜间（22时-06时）禁止施工，因特殊需要必须连续作业的，必须有旗级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，同时公告附近居民。

③合理安排运输车辆，运输车辆禁止在靠近村庄的区域鸣笛，减少运输车辆噪声对敏感点的影响。

④固定声源安置在远离施工区附近居民位置，加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容，取得公众谅解。

⑤建设单位施工期间必须按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边噪声敏感点的协调工作。

由于施工噪声是暂时的，建设单位严格采取本环评提出的防治措施和管理措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。经采取有效的降噪措施以后，施工期产生的噪声将能符合国家规定的《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，对周边声环境影响不大。
本工程施工运输利用工程区域内的道路，少部分路段距离居民点较近，施工运输交通噪声将对道路沿线的居民点产生一定的影响。工程运输车辆路过村庄禁止鸣笛，减速慢行，夜间禁止工程外来物资运输。采取措施后，本工程施工车辆交通噪声对沿线居民影响较小。

4、固体废弃物影响防护措施
本项目工程施工产生的固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾，若处置不当，可能对当地环境有影响。

（1）土石方

本项目开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排，项目土石方全部内部平衡，不存在土方外运及土石方外弃情况。

（2）生活垃圾

本项目高峰时期施工人员20人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.01t/d，建设期7个月，总的生活垃圾产生量为2.1t。施工期产生的生活垃圾集中收集后，生活垃圾定期委托当地环卫部门清运，对外环境影响较小。

（3）建筑垃圾

项目废弃渣土、建筑垃圾统一密闭清运至鄂尔多斯市东胜区北郊建筑垃圾消纳场。该消纳场为东胜区正规合规建筑垃圾处置场地，占地面积规模大、设计库容800万立方米，运距约20km，沿线均为硬化市政道路，运输路线规范成熟，可有效避免运输过程扬尘、遗撒等二次污染。同时项目可回收建筑垃圾就地资源化利用，大幅减少外运处置量，进一步降低消纳场库容占用压力，整体处置方案环保合规、经济可行。
5、生态环境保护措施

（1）对土壤环境的保护措施

施工期开挖、土方转运、机械作业会扰动表层土壤结构。为降低对土壤环境影响，采取如下措施：严格控制施工占地范围，划定施工边界，减少对征地范围外土壤和植被破坏。土石方有序转运、及时回填，减少裸露土体堆放时间，裸露区域采取洒水抑尘、覆盖防尘布措施。施工生产区设置临时防渗围挡，施工废水经沉淀回用，严禁漫流污染土壤。施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。运营期无持续扰动，定期巡查管护，防范面源污染，保护区域土壤环境。

（2）对植被的保护措施
项目区域现状植被主要为柠条锦鸡儿灌木群落、本氏针茅+百里香草本群落及羊草群落，均为区域耐旱、固土能力较强的乡土原生植被，对维持区域水土保持、防风固沙具有重要作用。为最大限度降低工程施工对原生植被的破坏，本次采取针对性保护措施。施工前严格划定施工红线，采用围挡明确作业边界，严禁施工机械、人员越界碾压、踩踏外侧柠条锦鸡儿灌丛及草本群落。物料堆场全部布置在植被稀疏裸地区域，禁止占用羊草、本氏针茅优质草本群落分布区。对施工范围内暂不清除的柠条灌丛采取独立围挡隔离，避免土方堆积、机械作业造成掩埋和损伤。施工过程坚持随挖随填、随裸随覆，缩短地表裸露时间，减少扬尘、水土流失对周边草本植被生长的影响。施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。
（3）对河流保护措施
本项目治理河道现状常年干涸，仅汛期存在短时径流，为切实保护河道水环境与河道地貌，施工期严格落实各项河道保护措施。施工严格限定作业范围，严禁超占河道岸线及滩地，不随意开挖、破坏原有河道地形地貌，保障河道原有行洪断面与汇流通道完整。施工废水、地表积水全部收集沉淀后回用，严禁生产废水、泥浆、施工垃圾排入或堆积于河道范围内。项目土石方全部场内消纳回填，不在河道内弃土、堆土，杜绝河道淤积、堵塞问题。雨季施工时对裸露坡面、施工区域布设防尘网、临时排水沟，防止雨水冲刷携带泥沙进入河道。施工结束后及时清理河道内所有临时设施，平整修复河道滩地及岸坡。

对水生生物的保护措施

本工程河道常年处于干涸状态，无稳定水体，河道内无鱼类、浮游生物、底栖生物等水生生物群落，水生生态系统较为简单。为最大限度保护区域潜在水生生物资源，规避汛期汇水期对临时性水生生境的扰动，项目落实专项保护措施。施工全过程严禁施工废水、泥浆、建筑垃圾及生活污水进入河道，避免汛期汇水水质恶化，保障临时水体水质条件。施工严格控制作业范围，不破坏河道原生底质结构，减少对低洼积水区临时水生生境的扰动。合理安排施工时序，尽量避开雨季汛期施工，降低水体扰动风险。施工裸露土方应及时覆盖，防止泥沙入河造成淤积，保护潜在水生生物栖息环境。施工结束后及时清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌，为后期水生生态自然修复、临时性水生生物繁衍提供良好条件。

（5）对土地利用类型的保护措施

本项目为河道防洪治理工程，永久占地为堤防工程一次性征地，占地涉及河流水面、坑塘水面、其他草地、其他林地、天然牧草地；施工营地全部布置于永久占地范围内，本项目不占用永久基本农田。结合项目占地特点，落实分类生态保护及修复措施如下：

①湿地生态保护措施：项目占用河流水面、坑塘水面均属于全域湿地范畴，仅小幅占用坑塘边缘小微湿地。施工严格划定施工红线，严禁超占水域、弃渣排污，采用生态护岸替代硬质护岸，保留岸带水土交换功能；施工后清理临水区域，补种乡土湿生植被，修复岸带湿地生境与生态功能。

②林草植被保护措施：施工采取精细化作业，避免机械碾压、损毁原生植被，配套布设临时水保设施，防治水土流失。

③生态恢复措施：施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。

（6）对野生动物保护措施

项目区域常见野生动物主要为小型鸟类、鼠类及爬行类等陆生野生动物，多依托河道岸坡、灌草丛进行栖息活动。为最大限度降低施工对其栖息、觅食活动的影响，本项目落实多项野生动物保护措施。施工严格划定作业红线，严禁超范围扰动岸坡灌草丛栖息地，减少对鸟类栖息环境、鼠类洞穴及爬行类活动区域的破坏。合理安排施工时间，避免夜间高强度施工，减少灯光、噪声干扰鸟类栖息与野生动物正常活动。施工期间加强现场管理，严禁施工人员捕捉、惊扰野生动物，及时清理施工垃圾，避免影响动物觅食环境。对施工扰动区域采取随扰动随恢复的方式，完工后及时平整场地、恢复原生柠条锦鸡儿、针茅等植被，修复野生动物栖息场地。同时加强常态化巡查，有效保障区域鸟类、鼠类、爬行类野生动物生存环境，维护区域陆生生态稳定性。

依据《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》（内政办发〔2021〕78号），家麻雀为自治区级重点保护陆生野生动物，属区域常见留鸟，多栖息于近人类活动区、灌丛、林缘地带，工程施工噪声、植被清除、人为干扰会对其栖息、觅食、繁殖产生扰动。家麻雀为内蒙古自治区级重点保护陆生野生动物，项目评价范围内多在林缘、周边居民点及灌草丛区域活动、觅食。为降低工程建设对家麻雀的不利影响，采取如下保护措施：

①严格控制施工扰动范围，施工活动限定在征地红线以内，禁止超范围清除灌草丛、原生植被，最大限度保留家麻雀觅食、栖息的生境条件；鸟类繁殖期（4‑7月），优化施工时序，尽量减少高噪声机械作业，降低噪声惊扰，避免干扰其筑巢与育雏行为。

②对施工人员开展野生动物保护宣传教育，严禁猎捕、驱赶、伤害家麻雀，严禁捡拾鸟蛋、破坏鸟巢，落实《中华人民共和国野生动物保护法》相关管控要求。施工垃圾、生活垃圾及时收集密闭处置，避免废弃物随意散落改变鸟类觅食环境。

③施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。

④运营期加强厂区及工程沿线生态管护，定期开展巡护，禁止人为伤害野生鸟类；合理管控夜间照明，避免强光持续直射周边灌草丛栖息区域，减少灯光对鸟类活动的干扰；如发现受伤家麻雀，及时联系当地林草主管部门处置。

（7）对生物多样性保护措施

项目区域生物多样性主要依托河道两岸林木、柠条锦鸡儿等灌丛及草本植被维系，灌丛群落为区域鸟类、小型兽类、爬行类提供重要栖息、隐蔽、觅食场所，是区域生态系统稳定的核心载体。为有效保护区域生物多样性，项目严格落实生态保护措施。施工严格恪守红线范围，严禁超占、碾压、砍伐沿线林木及原生灌丛，最大限度保留原有植被群落结构，维持动植物原有生境连通性。临时施工场地优先选择植被稀疏区域，减少对连片灌丛、林木群落的扰动。施工期间对临近作业区的灌丛、林木采取围挡隔离保护，避免机械碰撞、土方掩埋及扬尘附着危害植被生长。裸露土方及时覆盖、洒水抑尘，降低施工扰动对周边植物群落的影响。

（8）施工营地生态恢复措施
施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。

（9）进场道路生态恢复措施

临时进场道路：为临时扰动占地，施工期间严格控制扰动范围，落实洒水抑尘、临时排水等水土保持及生态防护措施。施工结束后，及时拆除临时设施、清理场地杂物，对压实路面进行松土平整、破除板结，回覆表层熟土。通过地形重塑、土壤恢复、植被重建及后期封禁管护，彻底消除临时道路施工扰动影响，恢复区域原有地貌与生态功能，无遗留生态环境问题。

（10）对永久基本农田、林地的保护措施

本项目不涉及永久基本农田，但评价范围内仍邻近永久基本农田地块。针对评价范围内邻近永久基本农田的情况，项目采取以下保护措施：

①施工范围管控：划定施工红线并设置警示标识，施工机械及人员严格限定在征地范围内作业，严禁越界进入永久基本农田；②临时设施避让：施工营地、物料堆场、临时便道、弃土场等全部布置于永久基本农田范围之外，不得占用或压占农田；③水土保持防护：施工堆土采取拦挡、苫盖及临时截排水措施，防止泥沙、施工泥浆及废水漫流进入周边永久基本农田，避免耕作层污染和肥力流失；④施工后清场恢复：施工结束后及时清理施工边界区域，拆除临时设施，清运建筑垃圾及弃渣，恢复场地原貌；⑤维护：定期巡查护岸及邻近农田边界，确保工程运行不改变永久基本农田土地利用性质，保障农田耕作条件不受影响。

本项目仅永久占用少量其他林地，不涉及乔木林地、灌木林地等其他林地类型。建设阶段坚持最小扰动、最少占地原则，优化护岸线型、压缩工程断面，最大限度缩减林地占用范围，减少林地植被破坏与地表扰动。施工前依法依规办理使用林地审批手续，足额落实林地植被恢复补偿费与生态补偿费，严格执行林地占补平衡制度。

施工期间划定刚性施工边界，严禁越界采伐、碾压、损毁周边存量林地及林下植被，施工建材、设备不占用林地范围，避免造成二次林地破坏。针对永久占用林地造成的局部植被生物量损失，项目结合生态护岸工程实施异地造林、乡土植被补植补偿，选用区域适生灌草、乡土树种构建稳定植被群落，杜绝外来入侵物种，提升区域林地生态功能。

工程同步实施坡面生态修复、水土保持治理，通过植被重建弥补林地生态损失，维持区域林地保有量、植被覆盖度及生态系统稳定性，有效减缓永久占用林地带来的局部生态扰动，确保区域林地生态格局总体稳定。

对湿地保护措施

本项目河流水面面积0.538568hm²；护岸工程永久占用坑塘水面0.024413hm²，仅占用坑塘边缘岸带陆域，不涉及坑塘主体水域，不改变坑塘水面面积，不阻隔坑塘水文连通；全部施工营地（临时堆料场、堆土场等）临时设施布置于坑塘、河流水面之外。严格落实《内蒙古自治区湿地保护条例》相关管控要求，采取如下保护措施：

1）选址占地管控

项目护岸仅永久占用坑塘边缘岸带0.024413hm²，不占用坑塘主体水域，不填埋水面，不缩减坑塘水域面积，维持坑塘原有水文连通条件。所有临时工程全部布设在坑塘、河流水面范围以外，不在坑塘岸带设置堆料、堆土场等；后续施工如发现未识别湿地斑块，及时优化施工边界，按规定征求林草主管部门意见，最大限度降低对湿地功能的扰动。

2）严禁在湿地内违规作业

禁止在河流水面、坑塘水域范围内实施取土、采砂、堆放弃渣等行为；施工机械、车辆不得驶入坑塘主体水域；护岸施工仅局限于已批复的岸带占地范围，不截断水系交换通道，保障河流水面与坑塘之间水文情势不受破坏，严禁围垦、填埋湿地水域。

3）水与固体废物污染防治
施工生产废水经沉淀处理后回用洒水抑尘，严禁生产废水、生活污水排入河流水面及坑塘；施工生活污水经临时防渗化粪池预处理后由密闭罐车外运至城镇污水处理厂处置。建筑垃圾、生活垃圾全部收集外运，不得向河道、坑塘岸带倾倒、遗撒固废，避免污染湿地土壤及水体。

4）施工扰动及鸟类保护管控

施工活动严格控制在工程占地红线内，不超范围扰动岸带湿生植被；临近河流水面、坑塘的施工段，在候鸟繁殖、迁徙期优化高噪声作业时序；四级及以上大风天气停止土方、砂石露天装卸作业，降低扬尘、噪声对湿地鸟类栖息觅食的干扰；加强施工人员宣教，禁止伤害野生动物、捡拾鸟卵。

5）外来物种防控

坑塘周边、河道岸带生态恢复全部选用内蒙古本土湿生、灌草乡土物种，禁止引入外来物种，防范生物入侵，维护原生湿地植物群落。

6）施工期现场巡护管控

建立施工期湿地巡护制度，对河流水面、坑塘临近施工河段开展定期巡查，重点监控坑塘岸带施工，严防越界侵入主体水域；一旦发现植被损毁、水体污染风险，立即停工并采取补救措施，同步上报林草、水利主管部门。

7）运营期湿地维护

工程完工后，保持河流水面‑坑塘之间水文连通性，不人为阻隔水体交换；常态化开展岸带巡护，管控人为扰动，保护坑塘及河流水面湿地生态功能。

（12）生态恢复措施

本项目占地全部为永久占地。永久占地为护岸构筑物占地，土地利用性质发生永久改变，不实施原地恢复原有地类。

永久占用河流水面、坑塘水面，采用生态护岸结构，维持原有水文连通条件，严禁向水域弃渣排污；永久占用其他林地，依法办理使用林地审批，落实林权主体经济补偿，缴纳森林植被恢复费，由林草主管部门开展异地林地占补平衡；永久占用其他草地、天然牧草地，履行草原占用审核及用地报批手续，对承包权人落实征地补偿，缴纳草原植被恢复费，实施异地草原植被修复。

施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。

表5-1  施工营地生态恢复措施一览表
占地属性

占地类型

恢复面积hm²

施工营地
永久占地
0.074782（32.8m×22.8m）
生态措施及实施方案

施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌


	运营期生态环境保护措施
	本工程运营期无废污水、废气、粉尘、噪声、固体废物等污染物产生。项目以生态堤防建设为核心内容，工程实施后能够有效提升区域防洪能力，增强水土保持效能，推动河岸生态系统修复，同步改善河道景观条件。综合来看，工程运营期对区域生态环境整体呈现有利影响。
1、生态环境保护措施
本项目为生态型河道治理工程，运营期无生产工序及污染物排放，以常态化生态管护、植被养护、生境维护为核心，全面保障区域生态环境稳定。运营阶段建立常态化生态巡查管护制度，定期对河道岸坡、其他林地、天然牧草地及其他草地开展巡查工作，重点保护柠条锦鸡儿灌丛、本氏针茅、羊草等本土植被群落，及时补植退化植被，清理杂草杂物，持续巩固植被恢复成效，有效维护区域土地利用格局稳定。同时，定期排查河道地形及岸坡稳定性，及时处置局部松散土体，防止水土流失、坡面冲刷破坏草地及灌丛生境，保障河道行洪与滞水能力。严格管控运营期人为活动，禁止私自开垦、碾压植被、乱砍灌丛等破坏生态的行为，减少人为扰动，为区域鸟类、鼠类、爬行类野生动物提供稳定的栖息、觅食环境。此外，持续维护河道生态基底，保持河道水系连通性，促进区域水生、陆生生态自然修复，持续提升区域生物多样性，实现河道生态环境长效保护与良性循环。

2、水环境保护措施
为有效防控工程建设对区域水环境的不利影响，保障河道水质及水文环境稳定，项目全程落实系统化水环境保护措施。运营期建立常态化河道管护机制，定期清理河道内杂物、漂浮物，维持河道整洁通畅。定期巡查岸坡水土保持情况，及时修复破损坡面，遏制水土流失和面源污染。同时持续维护河道自然汇水条件，保障水系连通稳定，通过长期生态管护持续改善河道水环境承载力，全方位保护区域水环境质量与水文生态功能。

	其他
	1、环境管理

（1）施工期环境保护组织管理

为避免工程兴建对环境产生不利影响，重点强化施工期的环境保护组织管理工作，确保“三同时”制度的实施和工程各项措施的落实，应建立健全施工期相应的环境管理制度。

（2）施工组织要求

采用招投标的方法，按照公开、公平、公正的原则，邀请信得过、靠得住的施工企业参加投标。在择优录用的基础上选择有实力和经验、设备优良、人员素质高的施工队伍进场施工。招标书和施工合同中要有明确的环保条款，施工单位应承诺执行和落实本环境影响报告表中提出的环保措施；同时还建议聘请有资质、有实力的监理公司进行施工监理，严把质量关。

（3）环境管理要求

工程项目指挥部应安排至少一名熟悉环保政策及相应法规的专业技术人员负责落实环保措施，并且组建一个环境管理小组，协调各施工单位的环保工作。监理公司也应该有1～2名环保专业人员负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。各项目区的施工单位需要配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术指导。

（4）环境管理机构主要职责

1）按照国家有关环保法规和工程的环保规定，统一管理施工区环保工作；

2）落实施工期环境保护措施和环境监测计划，编制工作计划。

3）会同地方环保部门检查、监督工程施工单位执行环境保护条款的情况，并负责解释环保条款。对重大环境问题提出处理意见和报告，责成有关单位限期纠正解决；

4）发现并掌握工程施工中的环境问题，对某些环境指标下达监测指令，并对监测结果进行分析，提出环境保护改善方案；

5）对现场出现的环境问题及处理结果作出记录，每月提交月报表，并根据积累的有关资料整理环境管理档案；

6）参加工程的竣工验收工作，负责组织并参加已完成的工程的限期清理和恢复现场工作。

（5）施工期生态环境管理

施工期环境保护应将生态环境管理纳入环境管理体系，由专人负责生态环境保护工作，实行定岗定员，岗位职责制，负责各施工工序的环境保护管理，保证各项环境保护措施的落实。

（6）施工及管理注意事项

1）加强对生物多样性及生态环境保护的宣传教育，严格控制施工活动范围，禁止施工人员随意进入草地和林地，减少对施工区周围环境的影响。

2）雨天不施工，开挖场地，必须采取防雨水冲刷和防扬尘的临时覆盖措施；晴天时进行必要的洒水，有效防止扬尘影响和景观影响。

3）施工人员进场前必须进行施工注意事项、环境保护及安全生产方面学习。

4）制定完善的生态恢复方案，切实落实各种生态恢复措施，减少工程施工对周围生态环境带来的不良影响。

2、生态环境监测计划

监测方案：为实时管控施工期生态扰动、湿地破坏、植被损毁、鸟类惊扰及农田影响，落实生态保护要求，制定本施工期生态监测方案。

监测管理要求：施工期全程建立生态监测台账，留存影像及文字资料，发现超范围施工、生态扰动、污染隐患立即停工整改，施工结束后汇总形成施工期生态监测总结。

表5-1  施工期的生态环境监测计划表

监测项目

监测内容

监测频次

监测方式

占地与扰动监测

核查施工是否超红线作业，杜绝侵占湿地、草地、林地及评价范围内的永久基本农田，严控地表扰动范围

每日巡查

现场巡护、边界核对、影像记录

湿地水文监测

监测河流水面、坑塘水域连通情况，排查施工淤积、泥浆漫流、水体阻隔等问题

每周1次，雨天加密

现场踏勘、现状拍照、台账记录

植被生态监测

监测其他林地、天然牧草地、其他草地植被损毁情况，排查外来物种入侵、植被裸露现象

每周1次

现场调查、植被覆盖度核查

鸟类生态监测

重点监测施工噪声、人为活动对家麻雀等鸟类栖息、觅食影响，繁殖期（4-7月）重点管控惊扰行为

每旬1次，繁殖期加密

目视观测、现场记录、降噪核查

水、固废污染监测

监控施工废水、泥浆、生活垃圾及工程弃渣处置情况，防止污染湿地及周边农田

每日巡查

现场检查、台账核查

农田防护监测

监测施工泥沙、废水是否漫入评价范围内的永久基本农田，排查耕作层污染、肥力流失情况

每周1次，雨天加密

边界巡查、现场核查



	环保投资
	本项目工程总投资为300.59万元，其中环保投资为23.3万元，占总投资的7.75%。

表5-2  项目环境保护投资估算一览表

类别
时期
处理措施内容
金额

（万元）
废水

冲洗废水

施工期
施工废水采用沉淀池处理，施工区修建1座5m3沉淀池和1座5m3清水池处理后回用于项目区周边洒水抑尘

4.5
生活污水

施工期
施工生活污水经临时防渗化粪池预处理后由密闭罐车外运至城镇污水处理厂处置
废气
扬尘
施工期
洒水车1辆，施工期洒水降尘
2.5

施工期
运输车辆苫盖，临时堆料场用幕布苫盖

噪声
施工机械噪声

施工期
施工机械设置减震垫及其基座

1.0

运输车辆噪声
施工期
设置禁鸣标志

固废

生活垃圾
施工期
施工人员生活垃圾经分类收集后由当地环卫部门处理
2.3

建筑垃圾
施工期
项目渣土、废渣全部密闭清运至鄂尔多斯市东胜区北郊建筑垃圾消纳场合规处置
土石方
施工期
本项目开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排

生态保护

施工期
施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌
8
环境管理

运营期
环境管理及监测计划实施、人员培训、竣工环保验收等

5
合计
23.3



六、生态环境保护措施监督检查清单

	要素

内容
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生

生态
	严格控制占地面积；合理设置临时堆放场，尽量少占地，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌
	施工现场已清理平整，无废水、生活垃圾遗留，占地面积得到控制
	项目运营期建立常态化生态巡查管护制度，定期对河道岸坡及沿线生态区域开展巡查，及时排查各类生态隐患，落实整改修复工作，保障区域生态环境及治理成效稳定长效
	实现河道生态环境长效保护与良性循环。

	水生

生态
	施工严禁废水、泥浆、垃圾入河，严控作业范围，减少对河道底质及临时水生生境扰动。
	施工结束后及时清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌，为后期水生生态自然修复、临时性水生生物繁衍提供良好条件。
	/
	/

	地表水环境
	施工废水、地表积水全部收集沉淀后回用，严禁生产废水、泥浆、施工垃圾排入或堆积于河道范围内
	施工结束后及时清理河道内所有临时设施，平整修复河道滩地及岸坡。
	运营期建立常态化河道管护机制，定期清理河道杂物，巡查岸坡水土保持状况，及时修复破损坡面，维护水系连通，防范水土流失与面源污染
	通过长期生态管护持续改善河道水环境承载力，全方位保护区域水环境质量与水文生态功能

	地下水及土壤环境
	加强施工作业区的环境管理、施工场地采取硬化、防渗措施
	避免污染物进入土壤并污染地下水环境
	/
	/

	声环境
	合理安排施工场地布局，尽量缩短工期；加强施工管理，避免夜间使用强噪声设备，运输车辆尽量避开居民区；加强施工机械维护，确保正常运行
	施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的标准
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气

环境
	施工期落实扬尘污染防控措施，开挖、回填及弃土作业适时洒水增湿。砂石等易起尘物料设置专用堆场，采取围挡、苫盖防护；4级及以上大风停止土方施工。运输颗粒物料车辆加盖篷布，杜绝超载抛撒，配备洒水车，对施工现场、道路交叉口等易起尘区域定期洒水降尘。
	施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值按1.0mg/m3进行控制；
	/
	/

	固体

废物
	施工人员生活垃圾经分类收集后由当地环卫部门处理；项目渣土、废渣全部密闭清运至鄂尔多斯市东胜区北郊建筑垃圾消纳场合规处置；本项目开挖土方场内综合消纳后，剩余土方部分用于进场道路路基填筑，部分转运至项目下游河道低洼区域用于平整回填，不外排
	施工阶段产生的各类固体废物均及时清运处置，施工结束后，施工场地无遗留固体废物
	/
	/

	电磁

环境
	/
	/
	/
	/

	环境

风险
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	综上所述，本项目符合国家、地方现行环保政策，选址合理。项目严格执行环境管理的有关规定，按照“三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本评价提出的各项环保要求，项目的施工过程能够符合环境质量标准及污染物排放标准，不会对周围环境产生明显的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	废水
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业
固体废物
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	危险废物
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

附图1  本项目地理位置图
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附图2 本项目道路分布图
[image: image14.jpg]



附图3  林草湿地类型图
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附图4  本项目平面布置图
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附图5  评价范围内永久基本农田分布图
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附图6  典型生态保护措施图
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附件1 本项目环评委托书
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附件2 本项目实施方案的批复
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附件3 不占文物的函
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附件4 不占永久基本农田的文件
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附件5 林草部门占地类型文件
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图例：
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进场道路：道路两侧边坡撒播羊草、本氏针茅、百里香乡土混合草种，全域混播，实施边坡生态防护，减轻水土流失。运营期加强道路两侧巡护，严禁车辆随意下道碾压周边原生的山杨群落、草原植被，减少对区域生态系统扰动。





施工营地：恢复面积747.82m²（0.074782hm²），施工营地布置于永久占地范围内，施工结束后及时拆除临时设施，清理河道杂物、平整河床，恢复河道自然地貌。









